<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.1" x2="25.4" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="38.1" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="TO92" value="78L05"/>
<element name="IC2" library="microchip" package="DIL8" value="12C508">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12C1849"/>
<attribute name="MPN" value="PIC12C508A-04I/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9758763"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="RED" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="GREEN" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="BLUE" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="150"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="-" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="RED" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="BLUE" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="GREEN" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="GREEN" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="BLUE" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="RED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
