<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="96.5328" y1="0.005" x2="96.5074" y2="45.705" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.5074" y1="45.705" x2="-0.0128" y2="45.7304" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.0128" y1="45.7304" x2="-0.0128" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.0128" y1="0.005" x2="96.5328" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-40XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-40XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K3105"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-4000"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176434"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS86N"/>
<element name="INPUT" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="300"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="300"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="300"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="300"/>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS195N"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS195N"/>
<element name="HI0" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LO0" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LO1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="HI1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LO2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="HI2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="HI3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LO3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="300"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="300"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="300"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="300"/>
<element name="!RESET" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="VCC" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="U$1" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="IC5" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS123N"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.01uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="INPUT" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="H2">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="LO2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="H0">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="LO0" pad="K"/>
</signal>
<signal name="H1">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="LO1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="HI2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="H3">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="LO3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="L0">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="HI0" pad="K"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="HI1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="L3">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="HI3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!INPUT">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CHANGE">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LO0" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LO1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LO3" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LO2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="HI0" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="HI1" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="HI3" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="HI2" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="!RESET" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
