{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["20230822bom"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"20230822bom","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Qty","Value","Device","Package","Parts","Description"]
[5," ","EDGE-1","EDGE-CON1","H01, H02, H03, H04, H05","Single-Sided DEC Edge Connector -- (side 2)"]
[1," ","MA03-1","MA03-1","RESET","PIN HEADER"]
[1," ","MA08-2","MA08-2","FIELDS","PIN HEADER"]
[5," ","ML50L","ML50L","SV1, SV2, SV3, SV4, SV5","HARTING"]
[16,"0.1uF","C-US050-025X075","C050-025X075","C1-C16","CAPACITOR, American symbol"]
[2,100,"R-US_0207/10","0207/10","R1, R2","RESISTOR, American symbol"]
[2,"1K","R-US_0207/10","0207/10","R3, R5","RESISTOR, American symbol"]
[1,"1N4148","1N4148DO35-10","DO35-10","D1","DIODE"]
[1,"74LS00N","74LS00N","DIL14","E1","Quad 2-input NAND gate"]
[1,"74LS01N","74LS01N","DIL14","E5","Quad 2-input NAND gate, open collector"]
[1,"74LS138N","74LS138N","DIL16","E19","3-line to 8-line DECODER/DEMULTIPLEXER"]
[1,"74LS30N","74LS30N","DIL14","E18","8-input NAND gate"]
[3,"74LS74N","74LS74N","DIL14","E9, E10, E11","Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset and clear"]
[2,"74S240N","74S240N","DIL20","E14, E15","Octal BUFFER and LINE DRIVER, 3-state"]
[2,"74S244N","74S244N","DIL20","E12, E13","Octal BUFFER and LINE DRIVER, 3-state"]
[1,"DECPROTO11111","DECPROTO11111","DECPROTO11111","U$6","Various small DEC boards stuck together with break-away tab routing."]
[2,"DS1230","62256P","DIL28-6","E16, E17","MEMORY"]
[6,"MXD1000","MXD1000","DIL08","E2, E3, E4, E6, E7, E8","DELAY LINE"]
[1,"POWER","W237-102","W237-102","X1","WAGO SCREW CLAMP"]