<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>8i H01</text>
<text>8i H01</text>
<text>12 N21</text>
<text>12 N21</text>
<text>12 N21</text>
<text>12 N22</text>
<text>8i H03</text>
<text>8i H03</text>
<text>12 N24</text>
<text>12 N24</text>
<text>12 N24</text>
<text>12 N23</text>
<text>12 N23</text>
<text>12 N23</text>
<text>12 N20</text>
<text>12 N20</text>
<text>8i H02</text>
<text>8i H02</text>
<text>8i H02</text>
<text>12 N22</text>
<text>12 N22</text>
<text>8i H03</text>
<text>8i H04</text>
<text>8i H04</text>
<text>8i H04</text>
<text>8i H05</text>
<text>8i H05</text>
<text>8i H05</text>
<text>12 N20</text>
<text>8i H01</text>
<text>7 6 5 4 3 2 1 0</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>R1, R2 are needed if cabling was used.</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-ml">
<packages>
<package name="ML50L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="DECPROTO11111">
<description>Five Single-height modules.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E14" library="74xx-us" package="DIL20" value="74S240N"/>
<element name="E15" library="74xx-us" package="DIL20" value="74S240N"/>
<element name="H03" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value=" "/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="U$6" library="dec-con" package="DECPROTO11111" value="DECPROTO11111"/>
<element name="SV3" library="con-ml" package="ML50L" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="E14" pad="20"/>
<contactref element="E15" pad="20"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="49"/>
<contactref element="SV3" pad="50"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E14" pad="10"/>
<contactref element="E15" pad="10"/>
<contactref element="H03" pad="C2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EA0(1)">
<contactref element="H03" pad="D2"/>
<contactref element="SV3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="EA2(1)">
<contactref element="H03" pad="H2"/>
<contactref element="SV3" pad="31"/>
</signal>
<signal name="EA1(1)">
<contactref element="H03" pad="E2"/>
<contactref element="SV3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="MCBMB01(0)">
<contactref element="E14" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="35"/>
</signal>
<signal name="MCBMB03(0)">
<contactref element="E14" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="46"/>
</signal>
<signal name="MCBMB05(0)">
<contactref element="E14" pad="13"/>
<contactref element="SV3" pad="43"/>
</signal>
<signal name="MCBMB07(0)">
<contactref element="E14" pad="17"/>
<contactref element="H03" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="MCBMB09(0)">
<contactref element="E15" pad="4"/>
<contactref element="H03" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="MCBMB11(0)">
<contactref element="E15" pad="8"/>
<contactref element="H03" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="MCBMB00(0)">
<contactref element="E14" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="38"/>
</signal>
<signal name="MCBMB02(0)">
<contactref element="E14" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="36"/>
</signal>
<signal name="MCBMB04(0)">
<contactref element="E14" pad="11"/>
<contactref element="SV3" pad="44"/>
</signal>
<signal name="MCBMB06(0)">
<contactref element="E14" pad="15"/>
<contactref element="H03" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="MCBMB08(0)">
<contactref element="E15" pad="2"/>
<contactref element="H03" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="MCBMB10(0)">
<contactref element="E15" pad="6"/>
<contactref element="H03" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="MBODD_P">
<contactref element="E15" pad="11"/>
<contactref element="E15" pad="13"/>
<contactref element="E15" pad="15"/>
<contactref element="E15" pad="17"/>
<contactref element="SV3" pad="42"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="E14" pad="18"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="E14" pad="16"/>
<contactref element="SV3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="E14" pad="14"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="E14" pad="12"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="E14" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="E14" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="E14" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="E14" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="E15" pad="18"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="E15" pad="16"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="E15" pad="14"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="E15" pad="12"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PARITY">
<contactref element="E15" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="WE(0)">
<contactref element="E15" pad="1"/>
<contactref element="E15" pad="19"/>
<contactref element="E14" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="19"/>
<contactref element="SV3" pad="32"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
