<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>8i H01</text>
<text>8i H01</text>
<text>12 N21</text>
<text>12 N21</text>
<text>12 N21</text>
<text>12 N22</text>
<text>8i H03</text>
<text>8i H03</text>
<text>12 N24</text>
<text>12 N24</text>
<text>12 N24</text>
<text>12 N23</text>
<text>12 N23</text>
<text>12 N23</text>
<text>12 N20</text>
<text>12 N20</text>
<text>8i H02</text>
<text>8i H02</text>
<text>8i H02</text>
<text>12 N22</text>
<text>12 N22</text>
<text>8i H03</text>
<text>8i H04</text>
<text>8i H04</text>
<text>8i H04</text>
<text>8i H05</text>
<text>8i H05</text>
<text>8i H05</text>
<text>12 N20</text>
<text>8i H01</text>
<text>7 6 5 4 3 2 1 0</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>R1, R2 are needed if cabling was used.</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-ml">
<packages>
<package name="ML50L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="DECPROTO11111">
<description>Five Single-height modules.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E12" library="74xx-us" package="DIL20" value="74S244N"/>
<element name="E13" library="74xx-us" package="DIL20" value="74S244N"/>
<element name="H04" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value=" "/>
<element name="U$6" library="dec-con" package="DECPROTO11111" value="DECPROTO11111"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="SV4" library="con-ml" package="ML50L" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="E12" pad="20"/>
<contactref element="E13" pad="20"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="49"/>
<contactref element="SV4" pad="50"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E12" pad="10"/>
<contactref element="E13" pad="10"/>
<contactref element="H04" pad="C2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MEM00">
<contactref element="E12" pad="18"/>
<contactref element="H04" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="MEM02">
<contactref element="E12" pad="14"/>
<contactref element="H04" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="MEM04">
<contactref element="E12" pad="9"/>
<contactref element="H04" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="MEM06">
<contactref element="E12" pad="5"/>
<contactref element="H04" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="MEM08">
<contactref element="E13" pad="18"/>
<contactref element="SV4" pad="41"/>
</signal>
<signal name="MEM10">
<contactref element="E13" pad="14"/>
<contactref element="SV4" pad="40"/>
</signal>
<signal name="MEM_P">
<contactref element="E13" pad="9"/>
<contactref element="H04" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="MEM01">
<contactref element="E12" pad="16"/>
<contactref element="H04" pad="H2"/>
</signal>
<signal name="MEM03">
<contactref element="E12" pad="12"/>
<contactref element="H04" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="MEM05">
<contactref element="E12" pad="7"/>
<contactref element="H04" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="MEM07">
<contactref element="E12" pad="3"/>
<contactref element="H04" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="MEM09">
<contactref element="E13" pad="16"/>
<contactref element="SV4" pad="39"/>
</signal>
<signal name="MEM11">
<contactref element="E13" pad="12"/>
<contactref element="SV4" pad="37"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="E12" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="E12" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="E12" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="E12" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="E12" pad="11"/>
<contactref element="SV4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="E12" pad="13"/>
<contactref element="SV4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="E12" pad="15"/>
<contactref element="SV4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="E12" pad="17"/>
<contactref element="SV4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="OE(0)">
<contactref element="E12" pad="1"/>
<contactref element="E12" pad="19"/>
<contactref element="E13" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="19"/>
<contactref element="SV4" pad="22"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="E13" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="E13" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="E13" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="E13" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PARITY">
<contactref element="E13" pad="11"/>
<contactref element="E13" pad="17"/>
<contactref element="E13" pad="15"/>
<contactref element="E13" pad="13"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
