<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>8i H01</text>
<text>8i H01</text>
<text>12 N21</text>
<text>12 N21</text>
<text>12 N21</text>
<text>12 N22</text>
<text>8i H03</text>
<text>8i H03</text>
<text>12 N24</text>
<text>12 N24</text>
<text>12 N24</text>
<text>12 N23</text>
<text>12 N23</text>
<text>12 N23</text>
<text>12 N20</text>
<text>12 N20</text>
<text>8i H02</text>
<text>8i H02</text>
<text>8i H02</text>
<text>12 N22</text>
<text>12 N22</text>
<text>8i H03</text>
<text>8i H04</text>
<text>8i H04</text>
<text>8i H04</text>
<text>8i H05</text>
<text>8i H05</text>
<text>8i H05</text>
<text>12 N20</text>
<text>8i H01</text>
<text>7 6 5 4 3 2 1 0</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>R1, R2 are needed if cabling was used.</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-ml">
<packages>
<package name="ML50L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="DECPROTO11111">
<description>Five Single-height modules.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS00N"/>
<element name="H05" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value=" "/>
<element name="U$6" library="dec-con" package="DECPROTO11111" value="DECPROTO11111"/>
<element name="E3" library="maxim" package="DIL08" value="MXD1000">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E2" library="maxim" package="DIL08" value="MXD1000">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E4" library="maxim" package="DIL08" value="MXD1000">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E7" library="maxim" package="DIL08" value="MXD1000">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E8" library="maxim" package="DIL08" value="MXD1000">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E6" library="maxim" package="DIL08" value="MXD1000">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E11" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS74N"/>
<element name="E10" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS74N"/>
<element name="E9" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS74N"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="SV5" library="con-ml" package="ML50L" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="E5" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS01N"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="con-lstb" package="MA03-1" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="E8" pad="8"/>
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="E11" pad="14"/>
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
<contactref element="E11" pad="10"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E9" pad="13"/>
<contactref element="E9" pad="10"/>
<contactref element="E9" pad="12"/>
<contactref element="E9" pad="11"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="49"/>
<contactref element="SV5" pad="50"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="H05" pad="C2"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
<contactref element="E11" pad="7"/>
<contactref element="E11" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="12"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MEM08">
<contactref element="H05" pad="D2"/>
<contactref element="SV5" pad="41"/>
</signal>
<signal name="MEM10">
<contactref element="H05" pad="H2"/>
<contactref element="SV5" pad="40"/>
</signal>
<signal name="MEMSTART(0)">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MEMSTART(1)">
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="H05" pad="M2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="E9" pad="3"/>
<contactref element="E10" pad="11"/>
<contactref element="E10" pad="3"/>
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MEMDONE(1)">
<contactref element="E9" pad="5"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BTP2(1)">
<contactref element="H05" pad="V2"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MEM09">
<contactref element="H05" pad="E2"/>
<contactref element="SV5" pad="39"/>
</signal>
<signal name="MEM11">
<contactref element="H05" pad="K2"/>
<contactref element="SV5" pad="37"/>
</signal>
<signal name="STROBE(0)">
<contactref element="H05" pad="P2"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MBODD_P">
<contactref element="H05" pad="T2"/>
<contactref element="SV5" pad="42"/>
</signal>
<signal name="OE(0)">
<contactref element="E11" pad="6"/>
<contactref element="SV5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="CS(0)">
<contactref element="E11" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="WE(0)">
<contactref element="E10" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="32"/>
</signal>
<signal name="FS(1)">
<contactref element="E11" pad="12"/>
<contactref element="SV5" pad="34"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MS250">
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MS500">
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TP250">
<contactref element="E7" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MS100">
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MS150">
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="E11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MS350">
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MS400">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="E10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MS650">
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TP150">
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="E10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TP500">
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="E11" pad="13"/>
<contactref element="E9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TP300">
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="TP550">
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BTP2(0)">
<contactref element="E8" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NS100">
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="E11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MEMDONE(0)">
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="H05" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="STROBE(1)">
<contactref element="E10" pad="5"/>
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="E5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PWR_OK">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="E5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PWR_OK(0)">
<contactref element="E5" pad="13"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
