<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.038" y1="0.005" x2="21.933" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.933" y1="0.005" x2="21.933" y2="35.555" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.933" y1="35.555" x2="0.038" y2="35.555" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.038" y1="35.555" x2="0.038" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<text>nwelte@</text>
<text>web.de</text>
<text>people.freenet.de/x1541</text>
<text>nwelte@web.de</text>
<text>N. Welte 2002</text>
</plain>
<libraries>
<library name="65XXX">
<packages>
<package name="DIP-28">
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-hitachi">
<packages>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="65XXX" package="DIP-28" value="MOS6540">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="memory-hitachi" package="DIL28-6" value="2716-27C512">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value=""/>
<element name="J1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="CN1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="CN1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="CN1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="CN1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="CN1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="CN1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="CN1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="CN1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="CN1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="CN1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="CN1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="CN1" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="CN1" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="CN1" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="CN1" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="CN1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="CN1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="CN1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="CN1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
