<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TQ100">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="XC9572XL_IO">
<pin name="IO@1"/>
<pin name="IO@6"/>
<pin name="IO@8"/>
<pin name="IO@9"/>
<pin name="IO@10"/>
<pin name="IO@11"/>
<pin name="IO@12"/>
<pin name="IO@13"/>
<pin name="IO@14"/>
<pin name="IO@15"/>
<pin name="IO@16"/>
<pin name="IO@17"/>
<pin name="IO@18"/>
<pin name="IO@20"/>
<pin name="IO@25"/>
<pin name="IO@28"/>
<pin name="IO@29"/>
<pin name="IO@30"/>
<pin name="IO@32"/>
<pin name="IO@33"/>
<pin name="IO@35"/>
<pin name="IO@36"/>
<pin name="IO@37"/>
<pin name="IO@39"/>
<pin name="IO@40"/>
<pin name="IO@41"/>
<pin name="IO@42"/>
<pin name="IO@49"/>
<pin name="IO@50"/>
<pin name="IO@52"/>
<pin name="IO@53"/>
<pin name="IO@54"/>
<pin name="IO@55"/>
<pin name="IO@56"/>
<pin name="IO@58"/>
<pin name="IO@59"/>
<pin name="IO@60"/>
<pin name="IO@61"/>
<pin name="IO@63"/>
<pin name="IO@64"/>
<pin name="IO@65"/>
<pin name="IO@66"/>
<pin name="IO@67"/>
<pin name="IO@68"/>
<pin name="IO@70"/>
<pin name="IO@71"/>
<pin name="IO@72"/>
<pin name="IO@74"/>
<pin name="IO@76"/>
<pin name="IO@77"/>
<pin name="IO@78"/>
<pin name="IO@79"/>
<pin name="IO@81"/>
<pin name="IO@82"/>
<pin name="IO@85"/>
<pin name="IO@86"/>
<pin name="IO@87"/>
<pin name="IO@89"/>
<pin name="IO@90"/>
<pin name="IO@91"/>
<pin name="IO@92"/>
<pin name="IO@93"/>
<pin name="IO@94"/>
<pin name="IO@95"/>
<pin name="IO@96"/>
<pin name="IO@97"/>
<pin name="IO_GCK1@22"/>
<pin name="IO_GCK2@23"/>
<pin name="IO_GCK3@27"/>
<pin name="IO_GSR@99"/>
<pin name="IO_GTS1@3"/>
<pin name="IO_GTS2@4"/>
</symbol>
<symbol name="XC9572XL_JTAG">
<pin name="TCK"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="TMS"/>
</symbol>
<symbol name="XC9572XL_NC">
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@19" direction="nc"/>
<pin name="NC@24" direction="nc"/>
<pin name="NC@34" direction="nc"/>
<pin name="NC@43" direction="nc"/>
<pin name="NC@46" direction="nc"/>
<pin name="NC@73" direction="nc"/>
<pin name="NC@80" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XC9572XL_POWER">
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="VCCINT" direction="in"/>
<pin name="VCCIO" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XC9572XL_TQFP100" prefix="IC">
<gates>
<gate name="_IO" symbol="XC9572XL_IO"/>
<gate name="_JTAG" symbol="XC9572XL_JTAG"/>
<gate name="_NC" symbol="XC9572XL_NC"/>
<gate name="_PWR" symbol="XC9572XL_POWER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQ100">
<connects>
<connect gate="_IO" pin="IO@1" pad="1"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@10" pad="10"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@11" pad="11"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@12" pad="12"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@13" pad="13"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@14" pad="14"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@15" pad="15"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@16" pad="16"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@17" pad="17"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@18" pad="18"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@20" pad="20"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@25" pad="25"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@28" pad="28"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@29" pad="29"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@30" pad="30"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@32" pad="32"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@33" pad="33"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@35" pad="35"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@36" pad="36"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@37" pad="37"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@39" pad="39"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@40" pad="40"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@41" pad="41"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@42" pad="42"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@49" pad="49"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@50" pad="50"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@52" pad="52"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@53" pad="53"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@54" pad="54"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@55" pad="55"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@56" pad="56"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@58" pad="58"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@59" pad="59"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@6" pad="6"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@60" pad="60"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@61" pad="61"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@63" pad="63"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@64" pad="64"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@65" pad="65"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@66" pad="66"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@67" pad="67"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@68" pad="68"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@70" pad="70"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@71" pad="71"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@72" pad="72"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@74" pad="74"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@76" pad="76"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@77" pad="77"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@78" pad="78"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@79" pad="79"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@8" pad="8"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@81" pad="81"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@82" pad="82"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@85" pad="85"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@86" pad="86"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@87" pad="87"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@89" pad="89"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@9" pad="9"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@90" pad="90"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@91" pad="91"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@92" pad="92"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@93" pad="93"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@94" pad="94"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@95" pad="95"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@96" pad="96"/>
<connect gate="_IO" pin="IO@97" pad="97"/>
<connect gate="_IO" pin="IO_GCK1@22" pad="22"/>
<connect gate="_IO" pin="IO_GCK2@23" pad="23"/>
<connect gate="_IO" pin="IO_GCK3@27" pad="27"/>
<connect gate="_IO" pin="IO_GSR@99" pad="99"/>
<connect gate="_IO" pin="IO_GTS1@3" pad="3"/>
<connect gate="_IO" pin="IO_GTS2@4" pad="4"/>
<connect gate="_JTAG" pin="TCK" pad="48"/>
<connect gate="_JTAG" pin="TDI" pad="45"/>
<connect gate="_JTAG" pin="TDO" pad="83"/>
<connect gate="_JTAG" pin="TMS" pad="47"/>
<connect gate="_NC" pin="NC@19" pad="19"/>
<connect gate="_NC" pin="NC@2" pad="2"/>
<connect gate="_NC" pin="NC@24" pad="24"/>
<connect gate="_NC" pin="NC@34" pad="34"/>
<connect gate="_NC" pin="NC@43" pad="43"/>
<connect gate="_NC" pin="NC@46" pad="46"/>
<connect gate="_NC" pin="NC@7" pad="7"/>
<connect gate="_NC" pin="NC@73" pad="73"/>
<connect gate="_NC" pin="NC@80" pad="80"/>
<connect gate="_PWR" pin="GND" pad="21 31 44 62 69 75 84 100"/>
<connect gate="_PWR" pin="VCCINT" pad="5 57 98"/>
<connect gate="_PWR" pin="VCCIO" pad="26 38 51 88"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
