<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OverVoltage">
<packages>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="SO8">
<description>SOIC-8 3.9mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP2W">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="1uf">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="OverVoltage" package="SOT23-5" value="NCP346">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="560">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="2K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="OverVoltage" package="SO8" value="SI4963">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2W" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD80C" value="6v8">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="T1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
