<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="max486x">
<packages>
<package name="L622">
<description>6L uDFN, 2x2x.8mm</description>
</package>
<package name="MLP06">
<description>MO-229 with non-JEDEC Dual DAP</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="max486x" package="L622" value="MAX486X"/>
<element name="Q1" library="max486x" package="MLP06" value="FDMA1032"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="IN" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="OUT" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="6"/>
<contactref element="Q1" pad="6@1"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="Q1" pad="3@1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="OUT" pad="3"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
