<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SO8">
<description>SOIC-8 3.9mm</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NCP346">
<pin name="EN#" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="P_MOSFET2D">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NCP346" prefix="IC">
<description>NCP346 Voltage Protection</description>
<gates>
<gate name="G" symbol="NCP346"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G" pin="EN#" pad="3"/>
<connect gate="G" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI4963" prefix="T">
<description>Dual P-MOSFET 20V 6.2A</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="P_MOSFET2D"/>
<gate name="B" symbol="P_MOSFET2D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO8">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="G" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
