<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.005" y1="2.832" x2="17.653" y2="2.832" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.653" y1="2.832" x2="17.653" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.653" y1="0" x2="126.985" y2="0.038" width="0" layer="20"/>
<wire x1="126.985" y1="0.038" x2="126.985" y2="62.446" width="0" layer="20"/>
<wire x1="126.985" y1="62.446" x2="20.066" y2="62.484" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.066" y1="62.484" x2="20.066" y2="59.652" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.066" y1="59.652" x2="0.005" y2="59.652" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.005" y1="59.652" x2="0.005" y2="2.832" width="0" layer="20"/>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>Use BC05 or BC01 Cables</text>
<text>V. Slyngstad</text>
<text>A to Pin 40</text>
<text>A</text>
<text>VV</text>
<text>Component Side</text>
<text>for RS-232 or Current Loop</text>
<text>W076 Replacement</text>
<text>W076 Replacement</text>
<text>for RS-232 or Current Loop</text>
<text>W076 Replacement</text>
<text>for RS-232 or Current Loop</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-dec">
<packages>
<package name="DEC-FLIPCHIP">
<description>Single Flip Chip fingers</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-h">
<packages>
<package name="40H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="con-dec" package="DEC-FLIPCHIP" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232A">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="5.1K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="5.1K"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".1uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".1uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".1uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".1uf"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".1uf"/>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL16" value="ISQ203">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="ILQ1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469501"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88K1954"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="5.1K"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="PL1" library="con-harting-h" package="40H" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/12" value="680 1/2W"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/12" value="680 1/2W"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1n914"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1n914"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PL1" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX-DATA">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="H2"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX-EIA">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="PL1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="TX-EIA">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="PL1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="EIA-INTERLOCK">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="14"/>
<contactref element="PL1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="+20MA">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="PL1" pad="32"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="20MA-INTERLOCK">
<contactref element="OK1" pad="10"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="PL1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="RX-DATA">
<contactref element="U$1" pad="E2"/>
<contactref element="PL1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="OK1" pad="5"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX-">
<contactref element="OK1" pad="11"/>
<contactref element="PL1" pad="10"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TX+">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="PL1" pad="18"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="READER-RUN">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RELAY+">
<contactref element="PL1" pad="6"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="9"/>
<contactref element="OK1" pad="13"/>
<contactref element="OK1" pad="12"/>
<contactref element="OK1" pad="16"/>
<contactref element="OK1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="OK1" pad="7"/>
<contactref element="PL1" pad="40"/>
<contactref element="PL1" pad="39"/>
<contactref element="PL1" pad="1"/>
<contactref element="PL1" pad="2"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-20MA">
<contactref element="OK1" pad="8"/>
<contactref element="PL1" pad="26"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="PL1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DTR-EIA">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="PL1" pad="15"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RTS-EIA">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="PL1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
