<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>VRS</text>
<text>RX8-E Omnibus Interface M8357</text>
<text>RX8-E Omnibus Interface M8357</text>
<text>VRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="EDG-08">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-cpld">
<packages>
<package name="PQFP-100">
<description>PQFP100
Quad flat pack 14mm x 20mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="DRIVE" library="dec-con" package="DEC40PINH" value=""/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD20" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD21" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD22" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD23" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD24" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD25" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD26" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD27" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E13" library="ic-package" package="DIL16" value="SPARE"/>
<element name="U$5" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value=""/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="120"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="E31" library="special" package="EDG-08" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="C42" library="rcl" package="E22-6" value="6.8uf"/>
<element name="C43" library="rcl" package="E22-6" value="6.8uf"/>
<element name="C44" library="rcl" package="E22-6" value="6.8uf"/>
<element name="C45" library="rcl" package="E22-6" value="6.8uf"/>
<element name="E1" library="atmel-cpld" package="PQFP-100" value="ATF150X100PQFP"/>
<element name="ISP" library="con-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="DRIVE" pad="UU"/>
<contactref element="DRIVE" pad="A"/>
<contactref element="DRIVE" pad="C"/>
<contactref element="DRIVE" pad="E"/>
<contactref element="DRIVE" pad="H"/>
<contactref element="DRIVE" pad="K"/>
<contactref element="DRIVE" pad="M"/>
<contactref element="DRIVE" pad="P"/>
<contactref element="DRIVE" pad="S"/>
<contactref element="DRIVE" pad="U"/>
<contactref element="DRIVE" pad="W"/>
<contactref element="DRIVE" pad="Y"/>
<contactref element="DRIVE" pad="SS"/>
<contactref element="DRIVE" pad="PP"/>
<contactref element="DRIVE" pad="MM"/>
<contactref element="DRIVE" pad="KK"/>
<contactref element="DRIVE" pad="HH"/>
<contactref element="DRIVE" pad="EE"/>
<contactref element="DRIVE" pad="CC"/>
<contactref element="DRIVE" pad="AA"/>
<contactref element="DRIVE" pad="VV"/>
<contactref element="DRIVE" pad="TT"/>
<contactref element="DRIVE" pad="NN"/>
<contactref element="DRIVE" pad="JJ"/>
<contactref element="DRIVE" pad="DD"/>
<contactref element="DRIVE" pad="Z"/>
<contactref element="DRIVE" pad="B"/>
<contactref element="DRIVE" pad="F"/>
<contactref element="DRIVE" pad="L"/>
<contactref element="DRIVE" pad="R"/>
<contactref element="DRIVE" pad="V"/>
<contactref element="U$2" pad="AC2"/>
<contactref element="U$2" pad="AT1"/>
<contactref element="U$2" pad="AT2"/>
<contactref element="U$2" pad="BC2"/>
<contactref element="U$2" pad="BT1"/>
<contactref element="U$2" pad="CT1"/>
<contactref element="U$2" pad="CC2"/>
<contactref element="U$2" pad="DT1"/>
<contactref element="U$2" pad="DC2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="-"/>
<contactref element="C44" pad="-"/>
<contactref element="C43" pad="-"/>
<contactref element="C42" pad="-"/>
<contactref element="E1" pad="97"/>
<contactref element="E1" pad="88"/>
<contactref element="E1" pad="76"/>
<contactref element="E1" pad="61"/>
<contactref element="E1" pad="45"/>
<contactref element="E1" pad="40"/>
<contactref element="E1" pad="28"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="AA2"/>
<contactref element="U$2" pad="BA2"/>
<contactref element="U$2" pad="CA2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="+"/>
<contactref element="C43" pad="+"/>
<contactref element="C44" pad="+"/>
<contactref element="C45" pad="+"/>
<contactref element="E1" pad="90"/>
<contactref element="E1" pad="41"/>
<contactref element="E1" pad="93"/>
<contactref element="E1" pad="53"/>
<contactref element="E1" pad="68"/>
<contactref element="E1" pad="84"/>
<contactref element="E1" pad="36"/>
<contactref element="E1" pad="20"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="U$2" pad="DV1"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="U$2" pad="DU1"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!RX_RUN">
<contactref element="DRIVE" pad="D"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="72"/>
</signal>
<signal name="!RX_ERROR">
<contactref element="DRIVE" pad="J"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="!RX_INIT">
<contactref element="DRIVE" pad="N"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="78"/>
</signal>
<signal name="!RX_OUT">
<contactref element="DRIVE" pad="RR"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!RX_SHIFT">
<contactref element="DRIVE" pad="LL"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="!RX_12_BIT">
<contactref element="DRIVE" pad="FF"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="!RX_DATA">
<contactref element="DRIVE" pad="BB"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="!RX_DONE">
<contactref element="DRIVE" pad="X"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="!RX_TR_REQ">
<contactref element="DRIVE" pad="T"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="PAD20" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="PAD21" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="PAD22" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="PAD23" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="PAD24" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="PAD25" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="PAD26" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="PAD27" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="U$2" pad="AP1"/>
<contactref element="E1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="U$2" pad="BP1"/>
<contactref element="E31" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="U$2" pad="DP1"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="U$2" pad="BL1"/>
<contactref element="E1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="U$2" pad="BM1"/>
<contactref element="E31" pad="4"/>
<contactref element="E1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="U$2" pad="BK1"/>
<contactref element="E1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="U$2" pad="DK1"/>
<contactref element="E31" pad="6"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="U$2" pad="DL1"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="U$2" pad="DM1"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!DATA1">
<contactref element="U$2" pad="AS1"/>
<contactref element="E1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="!DATA0">
<contactref element="U$2" pad="AR1"/>
<contactref element="E1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="!DATA3">
<contactref element="U$2" pad="AV1"/>
<contactref element="E1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="!DATA2">
<contactref element="U$2" pad="AU1"/>
<contactref element="E1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="!DATA7">
<contactref element="U$2" pad="BV1"/>
<contactref element="E1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="!DATA4">
<contactref element="U$2" pad="BR1"/>
<contactref element="E1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="!DATA5">
<contactref element="U$2" pad="BS1"/>
<contactref element="E1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="!DATA6">
<contactref element="U$2" pad="BU1"/>
<contactref element="E1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="U$2" pad="CD1"/>
<contactref element="E1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="U$2" pad="CH1"/>
<contactref element="E1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="U$2" pad="CE1"/>
<contactref element="E1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="U$2" pad="CL1"/>
<contactref element="E1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="U$2" pad="CP1"/>
<contactref element="E1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="U$2" pad="CR1"/>
<contactref element="E1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="U$2" pad="CS1"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="TP4">
<contactref element="U$2" pad="CJ2"/>
<contactref element="E1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="U$2" pad="CH2"/>
<contactref element="E1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!DATA9">
<contactref element="U$2" pad="DS1"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DATA8">
<contactref element="U$2" pad="DR1"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PARITY">
<contactref element="U$2" pad="AB1"/>
<contactref element="E1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E31" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="94"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E31" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="95"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E31" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E31" pad="11"/>
<contactref element="E31" pad="14"/>
<contactref element="E1" pad="92"/>
</signal>
<signal name="!TR_SKIP">
<contactref element="U$2" pad="DB1"/>
<contactref element="E1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="!DONE_SKIP">
<contactref element="U$2" pad="CB1"/>
<contactref element="E1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E31" pad="15"/>
<contactref element="E31" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="91"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E31" pad="16"/>
<contactref element="E31" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="89"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="ISP" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="E1" pad="75"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="E1" pad="64"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="E1" pad="17"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
