<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>CONTROL  M868H</text>
<text>SIMPLE</text>
<text>DEC</text>
<text>TAPE</text>
<text>SIDE 2</text>
<text>SIDE 1</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>WTM</text>
<text>OFF</text>
<text>W2</text>
<text>W4</text>
<text>W3</text>
<text>W1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3006Y">
<description>Older, larger style of multi-turn potentiometer.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 15mm</description>
</package>
<package name="C102-043X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mm</description>
</package>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-cpld">
<packages>
<package name="PQFP-100">
<description>PQFP100
Quad flat pack 14mm x 20mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="0R2/10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="9070-1W">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 Marquardt</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="270"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="270"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="270"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="270"/>
<element name="R48" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="C47" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="R41" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="D662"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="D662"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="D662"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="D662"/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="C42" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="C41" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R31" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R32" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R33" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R34" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="D9A" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="R40" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R38" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R37" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="C44" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="R39" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R35" library="rcl" package="0207/15" value="1.21K 1%"/>
<element name="R36" library="rcl" package="0207/15" value="562 1%"/>
<element name="C48" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="6.8K"/>
<element name="Q5" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="Q4" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="C6" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="E1" library="atmel-cpld" package="PQFP-100" value="ATF150X100PQFP"/>
<element name="J1" library="dec-con" package="DEC40PINH" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="C7" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C8" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="E25" library="ic-package" package="DIL14" value=""/>
<element name="EDGE$3" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value=""/>
<element name="W2W1" library="jumper" package="0R2/10" value=""/>
<element name="W4W3" library="jumper" package="0R2/10" value=""/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="270"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K"/>
<element name="C38" library="rcl" package="C050-025X075" value="27pf"/>
<element name="C37" library="rcl" package="C102-043X133" value="2700pf"/>
<element name="R42" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="51K"/>
<element name="R43" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K"/>
<element name="C39" library="rcl" package="C102-043X133" value="2700pf"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="C40" library="rcl" package="C075-032X103" value="560pf"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R26" library="dec-con" package="3006Y" value="20K"/>
<element name="C36" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="WTM" library="switch" package="9070-1W" value=""/>
<element name="E08" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N"/>
<element name="E04" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N"/>
<element name="ISP" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="UU"/>
<contactref element="J1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="E"/>
<contactref element="J1" pad="H"/>
<contactref element="J1" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="M"/>
<contactref element="J1" pad="P"/>
<contactref element="J1" pad="S"/>
<contactref element="J1" pad="U"/>
<contactref element="J1" pad="W"/>
<contactref element="J1" pad="Y"/>
<contactref element="J1" pad="AA"/>
<contactref element="J1" pad="CC"/>
<contactref element="J1" pad="EE"/>
<contactref element="J1" pad="HH"/>
<contactref element="J1" pad="KK"/>
<contactref element="J1" pad="MM"/>
<contactref element="J1" pad="PP"/>
<contactref element="J1" pad="SS"/>
<contactref element="J1" pad="B"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="AC2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="AT2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="AT1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="AN2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="AN1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="AF2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="AF1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="BT2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="BC1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="BC2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="BF1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="BF2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="BN2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="BT1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="CC1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="CT2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="CT1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="CN2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="CN1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="CF2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="CF1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="CC2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="DC1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="DT2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="DT1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="DN2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="DN1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="DF2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="DF1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="DC2"/>
<contactref element="J1" pad="VV"/>
<contactref element="E25" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="28"/>
<contactref element="E1" pad="40"/>
<contactref element="E1" pad="45"/>
<contactref element="E1" pad="61"/>
<contactref element="E1" pad="76"/>
<contactref element="E1" pad="88"/>
<contactref element="E1" pad="97"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="WTM" pad="3"/>
<contactref element="E08" pad="8"/>
<contactref element="E08" pad="1"/>
<contactref element="E08" pad="9"/>
<contactref element="E04" pad="8"/>
<contactref element="E04" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="10"/>
<contactref element="WTM" pad="B1"/>
<contactref element="WTM" pad="B"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="E25" pad="14"/>
<contactref element="E1" pad="93"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="84"/>
<contactref element="E1" pad="68"/>
<contactref element="E1" pad="41"/>
<contactref element="E1" pad="53"/>
<contactref element="E1" pad="36"/>
<contactref element="E1" pad="20"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="AA2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="BA2"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="CA2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="3"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="90"/>
<contactref element="E08" pad="16"/>
<contactref element="E04" pad="16"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DATA06">
<contactref element="EDGE$3" pad="BU1"/>
<contactref element="E1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="!DATA09">
<contactref element="EDGE$3" pad="DS1"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DATA00">
<contactref element="EDGE$3" pad="AR1"/>
<contactref element="E1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="!DATA03">
<contactref element="EDGE$3" pad="AV1"/>
<contactref element="E1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="!DATA05">
<contactref element="EDGE$3" pad="BS1"/>
<contactref element="E1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="!DATA02">
<contactref element="EDGE$3" pad="AU1"/>
<contactref element="E1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="EDGE$3" pad="DV1"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DATA04">
<contactref element="EDGE$3" pad="BR1"/>
<contactref element="E1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="!DATA01">
<contactref element="EDGE$3" pad="AS1"/>
<contactref element="E1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="!DATA07">
<contactref element="EDGE$3" pad="BV1"/>
<contactref element="E1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="EDGE$3" pad="DU1"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!DATA08">
<contactref element="EDGE$3" pad="DR1"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="EDGE$3" pad="CS1"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="WRT_ECHO">
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="T"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-3V">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="EDGE$3" pad="DB2"/>
</signal>
<signal name="-1.5V">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="T_CPLD">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="SEL_ECHO">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="N"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="D9A" pad="A"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="-9V">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="D9A" pad="C"/>
</signal>
<signal name="-4.7V">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!DF_SEL_ER">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="78"/>
</signal>
<signal name="W4W3">
<contactref element="E1" pad="50"/>
<contactref element="W4W3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RTT">
<contactref element="J1" pad="J"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="E08" pad="3"/>
<contactref element="E08" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="92"/>
</signal>
<signal name="RD00">
<contactref element="J1" pad="D"/>
<contactref element="E1" pad="72"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RD01">
<contactref element="J1" pad="L"/>
<contactref element="E1" pad="77"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RD02">
<contactref element="J1" pad="V"/>
<contactref element="E1" pad="80"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RMT">
<contactref element="J1" pad="F"/>
<contactref element="E1" pad="73"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CON_ALL_HALT">
<contactref element="J1" pad="RR"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T/M_ENABLE">
<contactref element="J1" pad="NN"/>
<contactref element="E1" pad="100"/>
</signal>
<signal name="UNITH">
<contactref element="J1" pad="LL"/>
<contactref element="E1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="F/!R">
<contactref element="J1" pad="TT"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ND2">
<contactref element="J1" pad="X"/>
<contactref element="E1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="ND1">
<contactref element="J1" pad="DD"/>
<contactref element="E1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="ND0">
<contactref element="J1" pad="FF"/>
<contactref element="E1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="S/!G">
<contactref element="J1" pad="JJ"/>
<contactref element="E1" pad="98"/>
</signal>
<signal name="WD_ENAB">
<contactref element="J1" pad="Z"/>
<contactref element="E1" pad="82"/>
</signal>
<signal name="WPT">
<contactref element="J1" pad="BB"/>
<contactref element="E1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="EDGE$3" pad="BK1"/>
<contactref element="E1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="EDGE$3" pad="BL1"/>
<contactref element="E1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="EDGE$3" pad="BM1"/>
<contactref element="E1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="EDGE$3" pad="DK1"/>
<contactref element="W4W3" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="EDGE$3" pad="BP1"/>
<contactref element="E1" pad="34"/>
<contactref element="W2W1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="EDGE$3" pad="CD1"/>
<contactref element="E1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="!POWER_OK">
<contactref element="EDGE$3" pad="BV2"/>
<contactref element="E1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="EDGE$3" pad="CL1"/>
<contactref element="E1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="EDGE$3" pad="DM1"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="EDGE$3" pad="DP1"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="EDGE$3" pad="DL1"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="EDGE$3" pad="CH2"/>
<contactref element="E1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="RUN">
<contactref element="EDGE$3" pad="BU2"/>
<contactref element="E1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="EDGE$3" pad="CE1"/>
<contactref element="E1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="EDGE$3" pad="CH1"/>
<contactref element="E1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="TP4">
<contactref element="EDGE$3" pad="CJ2"/>
<contactref element="E1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="EDGE$3" pad="CR1"/>
<contactref element="E1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="EDGE$3" pad="AP1"/>
<contactref element="E1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="ISP" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="E1" pad="75"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="E1" pad="64"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="E1" pad="17"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CC_DTP">
<contactref element="E1" pad="49"/>
<contactref element="E08" pad="13"/>
</signal>
<signal name="CC_TT_EN">
<contactref element="E1" pad="55"/>
<contactref element="E08" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!CLRDLY">
<contactref element="E1" pad="94"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="E04" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IN3">
<contactref element="E1" pad="87"/>
<contactref element="E04" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CC_TPG_CLK">
<contactref element="E1" pad="89"/>
<contactref element="E04" pad="9"/>
<contactref element="E04" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="E08" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="91"/>
</signal>
<signal name="W2">
<contactref element="W2W1" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="W3">
<contactref element="W4W3" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="W2W1">
<contactref element="W2W1" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="E08" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="E08" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="E08" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="E08" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="+"/>
<contactref element="E04" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="C36" pad="-"/>
<contactref element="E04" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="E04" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="E04" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!CC_TPG_CLK">
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="E04" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CC_T/M_EN">
<contactref element="E04" pad="11"/>
<contactref element="WTM" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="CC_SETDLY">
<contactref element="E1" pad="18"/>
<contactref element="E04" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="E04" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="E08" pad="2"/>
<contactref element="E08" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="EDGE$3" pad="CP1"/>
<contactref element="E1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
