<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="69.977" y1="2.54" x2="69.85" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="177.8" x2="129.54" y2="177.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.54" y1="177.8" x2="129.54" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.54" y1="3.81" x2="125.73" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="125.73" y1="0" x2="72.39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="0" x2="69.85" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.85" y1="2.54" x2="58.42" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="2.54" x2="55.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="177.8" width="0" layer="20"/>
<text>&gt;LAST_DATE_TIME</text>
<text>BV1</text>
<text>BU1</text>
<text>BS1</text>
<text>BR1</text>
<text>BP1</text>
<text>BM1</text>
<text>BL1</text>
<text>BK1</text>
<text>AV1</text>
<text>AU1</text>
<text>AS11</text>
<text>AR1</text>
<text>AP1</text>
<text>AB1</text>
<text>NC</text>
<text>NC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="NC2">
<description>NC Jumper, rextangular lobes</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="EDG-08">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-cpld">
<packages>
<package name="PQFP-100">
<description>PQFP100
Quad flat pack 14mm x 20mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="VCC1" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC4" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC6" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC7" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND1" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND4" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND6" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND7" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC8" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC11" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC12" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC13" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC14" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND8" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND11" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND12" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND13" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND14" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC15" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC16" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC17" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND15" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND16" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND17" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC21" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC22" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC23" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC24" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND21" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND22" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND23" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND24" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC27" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND27" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="DRIVE" library="dec-con" package="DEC40PINH" value=""/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E31" library="special" package="EDG-08" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="120"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="E22-6" value="6.8uf"/>
<element name="C43" library="rcl" package="E22-6" value="6.8uf"/>
<element name="E1" library="atmel-cpld" package="PQFP-100" value="ATF150X100PQFP"/>
<element name="SV183" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV182" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC1" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75453N"/>
<element name="IC2" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75453N"/>
<element name="DU1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DV1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DT1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DS1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DR1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DP1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DN1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DM1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DL1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DK1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DF1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DC1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DB1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DT2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DN2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DF2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DC2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DB2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DA2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CT1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CS1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CR1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CP1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CN1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CL1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CH1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CF1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CE1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CD1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CC1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CB1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CT2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CN2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CJ2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CH2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CF2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CC2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CB2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CA2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="J1" library="dec-con" package="NC2" value="JUMPER-NC2"/>
<element name="J2" library="dec-con" package="NC2" value="JUMPER-NC2"/>
<element name="J3" library="dec-con" package="NC2" value="JUMPER-NC2"/>
<element name="J4" library="dec-con" package="NC2" value="JUMPER-NC2"/>
<element name="ISP" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="GND1" pad="2"/>
<contactref element="GND4" pad="1"/>
<contactref element="GND4" pad="2"/>
<contactref element="GND6" pad="1"/>
<contactref element="GND6" pad="2"/>
<contactref element="GND7" pad="1"/>
<contactref element="GND7" pad="2"/>
<contactref element="GND8" pad="1"/>
<contactref element="GND8" pad="2"/>
<contactref element="GND11" pad="1"/>
<contactref element="GND11" pad="2"/>
<contactref element="GND12" pad="1"/>
<contactref element="GND12" pad="2"/>
<contactref element="GND13" pad="1"/>
<contactref element="GND13" pad="2"/>
<contactref element="GND14" pad="1"/>
<contactref element="GND14" pad="2"/>
<contactref element="GND15" pad="1"/>
<contactref element="GND15" pad="2"/>
<contactref element="GND16" pad="1"/>
<contactref element="GND16" pad="2"/>
<contactref element="GND17" pad="1"/>
<contactref element="GND17" pad="2"/>
<contactref element="GND21" pad="1"/>
<contactref element="GND21" pad="2"/>
<contactref element="GND22" pad="1"/>
<contactref element="GND22" pad="2"/>
<contactref element="GND23" pad="1"/>
<contactref element="GND23" pad="2"/>
<contactref element="GND24" pad="1"/>
<contactref element="GND24" pad="2"/>
<contactref element="GND27" pad="1"/>
<contactref element="GND27" pad="2"/>
<contactref element="DRIVE" pad="UU"/>
<contactref element="DRIVE" pad="A"/>
<contactref element="DRIVE" pad="C"/>
<contactref element="DRIVE" pad="E"/>
<contactref element="DRIVE" pad="H"/>
<contactref element="DRIVE" pad="K"/>
<contactref element="DRIVE" pad="M"/>
<contactref element="DRIVE" pad="P"/>
<contactref element="DRIVE" pad="S"/>
<contactref element="DRIVE" pad="U"/>
<contactref element="DRIVE" pad="W"/>
<contactref element="DRIVE" pad="Y"/>
<contactref element="DRIVE" pad="SS"/>
<contactref element="DRIVE" pad="PP"/>
<contactref element="DRIVE" pad="MM"/>
<contactref element="DRIVE" pad="KK"/>
<contactref element="DRIVE" pad="HH"/>
<contactref element="DRIVE" pad="EE"/>
<contactref element="DRIVE" pad="CC"/>
<contactref element="DRIVE" pad="AA"/>
<contactref element="DRIVE" pad="VV"/>
<contactref element="DRIVE" pad="TT"/>
<contactref element="DRIVE" pad="NN"/>
<contactref element="DRIVE" pad="JJ"/>
<contactref element="DRIVE" pad="DD"/>
<contactref element="DRIVE" pad="Z"/>
<contactref element="DRIVE" pad="B"/>
<contactref element="DRIVE" pad="F"/>
<contactref element="DRIVE" pad="L"/>
<contactref element="DRIVE" pad="R"/>
<contactref element="DRIVE" pad="V"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="-"/>
<contactref element="C42" pad="-"/>
<contactref element="E1" pad="97"/>
<contactref element="E1" pad="88"/>
<contactref element="E1" pad="76"/>
<contactref element="E1" pad="61"/>
<contactref element="E1" pad="45"/>
<contactref element="E1" pad="40"/>
<contactref element="E1" pad="28"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="DT1" pad="1"/>
<contactref element="DN1" pad="1"/>
<contactref element="DF1" pad="1"/>
<contactref element="DC1" pad="1"/>
<contactref element="DT2" pad="1"/>
<contactref element="DN2" pad="1"/>
<contactref element="DF2" pad="1"/>
<contactref element="DC2" pad="1"/>
<contactref element="CT1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="CF1" pad="1"/>
<contactref element="CC1" pad="1"/>
<contactref element="CT2" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="CF2" pad="1"/>
<contactref element="CC2" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="VCC1" pad="1"/>
<contactref element="VCC1" pad="2"/>
<contactref element="VCC4" pad="1"/>
<contactref element="VCC4" pad="2"/>
<contactref element="VCC6" pad="1"/>
<contactref element="VCC6" pad="2"/>
<contactref element="VCC7" pad="1"/>
<contactref element="VCC7" pad="2"/>
<contactref element="VCC8" pad="1"/>
<contactref element="VCC8" pad="2"/>
<contactref element="VCC11" pad="1"/>
<contactref element="VCC11" pad="2"/>
<contactref element="VCC12" pad="1"/>
<contactref element="VCC12" pad="2"/>
<contactref element="VCC13" pad="1"/>
<contactref element="VCC13" pad="2"/>
<contactref element="VCC14" pad="1"/>
<contactref element="VCC14" pad="2"/>
<contactref element="VCC15" pad="1"/>
<contactref element="VCC15" pad="2"/>
<contactref element="VCC16" pad="1"/>
<contactref element="VCC16" pad="2"/>
<contactref element="VCC17" pad="1"/>
<contactref element="VCC17" pad="2"/>
<contactref element="VCC21" pad="1"/>
<contactref element="VCC21" pad="2"/>
<contactref element="VCC22" pad="1"/>
<contactref element="VCC22" pad="2"/>
<contactref element="VCC23" pad="1"/>
<contactref element="VCC23" pad="2"/>
<contactref element="VCC24" pad="1"/>
<contactref element="VCC24" pad="2"/>
<contactref element="VCC27" pad="1"/>
<contactref element="VCC27" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="+"/>
<contactref element="C43" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="90"/>
<contactref element="E1" pad="41"/>
<contactref element="E1" pad="93"/>
<contactref element="E1" pad="53"/>
<contactref element="E1" pad="68"/>
<contactref element="E1" pad="84"/>
<contactref element="E1" pad="36"/>
<contactref element="E1" pad="20"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="CA2" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="DA2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="DB2" pad="1"/>
<contactref element="CB2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="E1" pad="47"/>
<contactref element="SV183" pad="9"/>
<contactref element="SV183" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="E31" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="34"/>
<contactref element="SV182" pad="9"/>
<contactref element="SV182" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="DP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="E1" pad="37"/>
<contactref element="SV182" pad="13"/>
<contactref element="SV182" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="E31" pad="4"/>
<contactref element="E1" pad="35"/>
<contactref element="SV182" pad="12"/>
<contactref element="SV182" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="E1" pad="38"/>
<contactref element="SV182" pad="16"/>
<contactref element="SV182" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="E31" pad="6"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="DK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="DL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="DM1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA1">
<contactref element="E1" pad="44"/>
<contactref element="SV183" pad="5"/>
<contactref element="SV183" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!DATA0">
<contactref element="E1" pad="46"/>
<contactref element="SV183" pad="8"/>
<contactref element="SV183" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!DATA3">
<contactref element="E1" pad="39"/>
<contactref element="SV183" pad="1"/>
<contactref element="SV183" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!DATA2">
<contactref element="E1" pad="42"/>
<contactref element="SV183" pad="4"/>
<contactref element="SV183" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DATA7">
<contactref element="E1" pad="29"/>
<contactref element="SV182" pad="1"/>
<contactref element="SV182" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!DATA4">
<contactref element="E1" pad="33"/>
<contactref element="SV182" pad="8"/>
<contactref element="SV182" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!DATA5">
<contactref element="E1" pad="32"/>
<contactref element="SV182" pad="5"/>
<contactref element="SV182" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!DATA6">
<contactref element="E1" pad="31"/>
<contactref element="SV182" pad="4"/>
<contactref element="SV182" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="E1" pad="26"/>
<contactref element="CD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="E1" pad="24"/>
<contactref element="CH1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="E1" pad="25"/>
<contactref element="CE1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="E1" pad="21"/>
<contactref element="CL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="E1" pad="16"/>
<contactref element="CP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="E1" pad="15"/>
<contactref element="CR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="CS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TP4">
<contactref element="E1" pad="22"/>
<contactref element="CJ2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="E1" pad="23"/>
<contactref element="CH2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA9">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="DS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="DV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="DU1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA8">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="DR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!RX_RUN">
<contactref element="DRIVE" pad="D"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RX_ERROR">
<contactref element="DRIVE" pad="J"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="!RX_INIT">
<contactref element="DRIVE" pad="N"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RX_OUT">
<contactref element="DRIVE" pad="RR"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!RX_SHIFT">
<contactref element="DRIVE" pad="LL"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="!RX_12_BIT">
<contactref element="DRIVE" pad="FF"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RX_DATA">
<contactref element="DRIVE" pad="BB"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RX_DONE">
<contactref element="DRIVE" pad="X"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="!RX_TR_REQ">
<contactref element="DRIVE" pad="T"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E31" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="94"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="E31" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="95"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="E31" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="E31" pad="11"/>
<contactref element="E31" pad="14"/>
<contactref element="E1" pad="92"/>
</signal>
<signal name="!TR_SKIP">
<contactref element="E1" pad="63"/>
<contactref element="DB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DONE_SKIP">
<contactref element="E1" pad="62"/>
<contactref element="CB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PARITY">
<contactref element="E1" pad="60"/>
<contactref element="SV183" pad="12"/>
<contactref element="SV183" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="E31" pad="15"/>
<contactref element="E31" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="91"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="E31" pad="16"/>
<contactref element="E31" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="89"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="ISP" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="E1" pad="75"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="E1" pad="64"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="E1" pad="17"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="SV183" pad="13"/>
<contactref element="SV183" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$828">
<contactref element="SV183" pad="16"/>
<contactref element="SV183" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!CRX_12_BIT">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="!CRX_DATA">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="!CRX_INIT">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="78"/>
</signal>
<signal name="!CRX_RUN">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="72"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
