<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="69.977" y1="2.54" x2="69.85" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="177.8" x2="129.54" y2="177.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.54" y1="177.8" x2="129.54" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.54" y1="3.81" x2="125.73" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="125.73" y1="0" x2="72.39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="0" x2="69.85" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.85" y1="2.54" x2="58.42" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="2.54" x2="55.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="177.8" width="0" layer="20"/>
<text>&gt;LAST_DATE_TIME</text>
<text>BV1</text>
<text>BU1</text>
<text>BS1</text>
<text>BR1</text>
<text>BP1</text>
<text>BM1</text>
<text>BL1</text>
<text>BK1</text>
<text>AV1</text>
<text>AU1</text>
<text>AS11</text>
<text>AR1</text>
<text>AP1</text>
<text>AB1</text>
<text>BV2</text>
<text>BU2</text>
<text>Lit.3V</text>
<text>AA1</text>
<text>AB1</text>
<text>AC1</text>
<text>AD1</text>
<text>AE1</text>
<text>AF1</text>
<text>AH1</text>
<text>AJ1</text>
<text>AK1</text>
<text>AL1</text>
<text>AM1</text>
<text>AN1</text>
<text>AP1</text>
<text>AR1</text>
<text>AS1</text>
<text>AT1</text>
<text>AU1</text>
<text>AV1</text>
<text>BA1</text>
<text>BB1</text>
<text>BC1</text>
<text>BD1</text>
<text>BE1</text>
<text>BF1</text>
<text>BH1</text>
<text>BJ1</text>
<text>BK1</text>
<text>BL1</text>
<text>BM1</text>
<text>BN1</text>
<text>BP1</text>
<text>BR1</text>
<text>BS1</text>
<text>BT1</text>
<text>BU1</text>
<text>BV1</text>
<text>CA1</text>
<text>CB1</text>
<text>CC1</text>
<text>CD1</text>
<text>CE1</text>
<text>CF1</text>
<text>CH1</text>
<text>CJ1</text>
<text>CK1</text>
<text>CL1</text>
<text>CM1</text>
<text>CN1</text>
<text>CP1</text>
<text>CR1</text>
<text>CS1</text>
<text>CT1</text>
<text>CU1</text>
<text>CV1</text>
<text>DA1</text>
<text>DB1</text>
<text>DC1</text>
<text>DD1</text>
<text>DE1</text>
<text>DF1</text>
<text>DH1</text>
<text>DJ1</text>
<text>DK1</text>
<text>DL1</text>
<text>DM1</text>
<text>DN1</text>
<text>DP1</text>
<text>DR1</text>
<text>DS1</text>
<text>DT1</text>
<text>DU1</text>
<text>DV1</text>
<text>AV2</text>
<text>AU2</text>
<text>AT2</text>
<text>AS2</text>
<text>AR2</text>
<text>AP2</text>
<text>AN2</text>
<text>AM2</text>
<text>AL2</text>
<text>AK2</text>
<text>AJ2</text>
<text>AH2</text>
<text>AF2</text>
<text>AE2</text>
<text>AD2</text>
<text>AC2</text>
<text>AB2</text>
<text>AA2</text>
<text>BV2</text>
<text>BU2</text>
<text>BT2</text>
<text>BS2</text>
<text>BR2</text>
<text>BP2</text>
<text>BN2</text>
<text>BM2</text>
<text>BL2</text>
<text>BK2</text>
<text>BJ2</text>
<text>BH2</text>
<text>BF2</text>
<text>BE2</text>
<text>BD2</text>
<text>BC2</text>
<text>BB2</text>
<text>BA2</text>
<text>CV2</text>
<text>CU2</text>
<text>CT2</text>
<text>CS2</text>
<text>CR2</text>
<text>CP2</text>
<text>CN2</text>
<text>CM2</text>
<text>CL2</text>
<text>CK2</text>
<text>CJ2</text>
<text>CH2</text>
<text>CF2</text>
<text>CE2</text>
<text>CD2</text>
<text>CC2</text>
<text>CB2</text>
<text>CA2</text>
<text>DV2</text>
<text>DU2</text>
<text>DT2</text>
<text>DS2</text>
<text>DR2</text>
<text>DP2</text>
<text>DN2</text>
<text>DM2</text>
<text>DL2</text>
<text>DK2</text>
<text>DJ2</text>
<text>DH2</text>
<text>DF2</text>
<text>DE2</text>
<text>DD2</text>
<text>DC2</text>
<text>DB2</text>
<text>DA2</text>
<text>B1</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C10</text>
<text>IC1</text>
<text>IC2</text>
<text>IC3</text>
<text>IC4</text>
<text>IC5</text>
<text>IC6</text>
<text>IC7</text>
<text>IC8</text>
<text>R5</text>
<text>S1</text>
<text>CR2032H</text>
<text>22uF</text>
<text>200pF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>100uF</text>
<text>74ABT245N</text>
<text>74ABT245N</text>
<text>62256</text>
<text>62256</text>
<text>74ACT138N</text>
<text>74HCT30N</text>
<text>74ACT20N</text>
<text>74ABT540N</text>
<text>2N3904</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>10K</text>
<text>100K</text>
<text>100K</text>
<text>EN</text>
<text>DIS</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>ON</text>
<text>RX8E</text>
<text>TD8E</text>
<text>RX8E</text>
<text>BUFMOD</text>
<text>A</text>
<text>VV</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3006Y">
<description>Older, larger style of multi-turn potentiometer.</description>
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="NC1">
<description>NC Jumper, circular lobes</description>
</package>
<package name="NC2">
<description>NC Jumper, rextangular lobes</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0R2/10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 15mm</description>
</package>
<package name="C102-043X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mm</description>
</package>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
<package name="RTRIM3006P">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; BOURNS&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="EDG-08">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-cpld">
<packages>
<package name="PQFP-100">
<description>PQFP100
Quad flat pack 14mm x 20mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<packages>
<package name="9070-1W">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 Marquardt</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="VCC1" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC4" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC6" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC7" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND1" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND4" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND6" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND7" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC8" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC11" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC12" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC13" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC14" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND8" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND11" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND12" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND13" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND14" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC15" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC16" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC17" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND15" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND16" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND17" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC21" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC24" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND21" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND24" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="VCC27" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="GND27" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="DRIVE" library="dec-con" package="DEC40PINH" value=""/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E31" library="special" package="EDG-08" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="390">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E1" library="atmel-cpld" package="PQFP-100" value="ATF150X100PQFP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75453N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75453N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DU1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DV1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DT1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DS1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DR1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DP1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DN1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DM1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DL1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DK1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DF1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DC1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DB1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DT2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DN2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DF2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DC2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DB2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="DA2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CT1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CS1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CR1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CP1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CN1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CL1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CH1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CF1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CE1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CD1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CC1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CB1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CT2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CN2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CJ2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CH2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CF2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CC2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CB2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="CA2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value=""/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="270"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="270"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R40" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R38" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R35" library="rcl" package="0207/15" value="1.21K 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="rcl" package="0207/15" value="562 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C48" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="6.8K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO5" value="MPS6534">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="W2W1" library="jumper" package="0R2/10" value=""/>
<element name="W4W3" library="jumper" package="0R2/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C050-025X075" value="27pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C102-043X133" value="2700pF"/>
<element name="R42" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="51K"/>
<element name="R43" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K"/>
<element name="C39" library="rcl" package="C102-043X133" value="2700pF"/>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/10" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C075-032X103" value="560pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R46" library="dec-con" package="3006Y" value="20K"/>
<element name="C36" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="E08" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N"/>
<element name="E04" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N"/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="J1" library="dec-con" package="NC1" value="JUMPER-NC"/>
<element name="J2" library="dec-con" package="NC1" value="JUMPER-NC"/>
<element name="J3" library="dec-con" package="NC2" value="JUMPER-NC2"/>
<element name="J4" library="dec-con" package="NC2" value="JUMPER-NC2"/>
<element name="J5" library="dec-con" package="NC2" value="JUMPER-NC2"/>
<element name="J6" library="dec-con" package="NC2" value="JUMPER-NC2"/>
<element name="ISP" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C6" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C7" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="WTM" library="switch" package="9070-1W" value=""/>
<element name="R46A" library="rcl" package="RTRIM3006P" value="20K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="GND1" pad="2"/>
<contactref element="GND4" pad="1"/>
<contactref element="GND4" pad="2"/>
<contactref element="GND6" pad="1"/>
<contactref element="GND6" pad="2"/>
<contactref element="GND7" pad="1"/>
<contactref element="GND7" pad="2"/>
<contactref element="GND8" pad="1"/>
<contactref element="GND8" pad="2"/>
<contactref element="GND11" pad="1"/>
<contactref element="GND11" pad="2"/>
<contactref element="GND12" pad="1"/>
<contactref element="GND12" pad="2"/>
<contactref element="GND13" pad="1"/>
<contactref element="GND13" pad="2"/>
<contactref element="GND14" pad="1"/>
<contactref element="GND14" pad="2"/>
<contactref element="GND15" pad="1"/>
<contactref element="GND15" pad="2"/>
<contactref element="GND16" pad="1"/>
<contactref element="GND16" pad="2"/>
<contactref element="GND17" pad="1"/>
<contactref element="GND17" pad="2"/>
<contactref element="GND21" pad="1"/>
<contactref element="GND21" pad="2"/>
<contactref element="GND24" pad="1"/>
<contactref element="GND24" pad="2"/>
<contactref element="GND27" pad="1"/>
<contactref element="GND27" pad="2"/>
<contactref element="DRIVE" pad="UU"/>
<contactref element="DRIVE" pad="A"/>
<contactref element="DRIVE" pad="C"/>
<contactref element="DRIVE" pad="E"/>
<contactref element="DRIVE" pad="H"/>
<contactref element="DRIVE" pad="K"/>
<contactref element="DRIVE" pad="M"/>
<contactref element="DRIVE" pad="P"/>
<contactref element="DRIVE" pad="S"/>
<contactref element="DRIVE" pad="U"/>
<contactref element="DRIVE" pad="W"/>
<contactref element="DRIVE" pad="Y"/>
<contactref element="DRIVE" pad="SS"/>
<contactref element="DRIVE" pad="PP"/>
<contactref element="DRIVE" pad="MM"/>
<contactref element="DRIVE" pad="KK"/>
<contactref element="DRIVE" pad="HH"/>
<contactref element="DRIVE" pad="EE"/>
<contactref element="DRIVE" pad="CC"/>
<contactref element="DRIVE" pad="AA"/>
<contactref element="DRIVE" pad="VV"/>
<contactref element="DRIVE" pad="B"/>
<contactref element="DRIVE" pad="R"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="97"/>
<contactref element="E1" pad="88"/>
<contactref element="E1" pad="76"/>
<contactref element="E1" pad="61"/>
<contactref element="E1" pad="45"/>
<contactref element="E1" pad="40"/>
<contactref element="E1" pad="28"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="DT1" pad="1"/>
<contactref element="DN1" pad="1"/>
<contactref element="DF1" pad="1"/>
<contactref element="DC1" pad="1"/>
<contactref element="DT2" pad="1"/>
<contactref element="DN2" pad="1"/>
<contactref element="DF2" pad="1"/>
<contactref element="DC2" pad="1"/>
<contactref element="CT1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="CF1" pad="1"/>
<contactref element="CC1" pad="1"/>
<contactref element="CT2" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="CF2" pad="1"/>
<contactref element="CC2" pad="1"/>
<contactref element="E08" pad="8"/>
<contactref element="E04" pad="8"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="E08" pad="9"/>
<contactref element="E08" pad="1"/>
<contactref element="E04" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="10"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="WTM" pad="1"/>
<contactref element="WTM" pad="B"/>
<contactref element="WTM" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="VCC1" pad="1"/>
<contactref element="VCC1" pad="2"/>
<contactref element="VCC4" pad="1"/>
<contactref element="VCC4" pad="2"/>
<contactref element="VCC6" pad="1"/>
<contactref element="VCC6" pad="2"/>
<contactref element="VCC7" pad="1"/>
<contactref element="VCC7" pad="2"/>
<contactref element="VCC8" pad="1"/>
<contactref element="VCC8" pad="2"/>
<contactref element="VCC11" pad="1"/>
<contactref element="VCC11" pad="2"/>
<contactref element="VCC12" pad="1"/>
<contactref element="VCC12" pad="2"/>
<contactref element="VCC13" pad="1"/>
<contactref element="VCC13" pad="2"/>
<contactref element="VCC14" pad="1"/>
<contactref element="VCC14" pad="2"/>
<contactref element="VCC15" pad="1"/>
<contactref element="VCC15" pad="2"/>
<contactref element="VCC16" pad="1"/>
<contactref element="VCC16" pad="2"/>
<contactref element="VCC17" pad="1"/>
<contactref element="VCC17" pad="2"/>
<contactref element="VCC21" pad="1"/>
<contactref element="VCC21" pad="2"/>
<contactref element="VCC24" pad="1"/>
<contactref element="VCC24" pad="2"/>
<contactref element="VCC27" pad="1"/>
<contactref element="VCC27" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="90"/>
<contactref element="E1" pad="41"/>
<contactref element="E1" pad="93"/>
<contactref element="E1" pad="53"/>
<contactref element="E1" pad="68"/>
<contactref element="E1" pad="84"/>
<contactref element="E1" pad="36"/>
<contactref element="E1" pad="20"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="CA2" pad="1"/>
<contactref element="E08" pad="16"/>
<contactref element="E04" pad="16"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="R46A" pad="3"/>
<contactref element="R46" pad="3"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R46A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="DA2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="DB2" pad="1"/>
<contactref element="CB2" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="E1" pad="47"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
<contactref element="SV3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="E31" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="34"/>
<contactref element="W2W1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="DP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="E1" pad="37"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="E31" pad="4"/>
<contactref element="E1" pad="35"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="E1" pad="38"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="E31" pad="6"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="DK1" pad="1"/>
<contactref element="W4W3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="DL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="DM1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA1">
<contactref element="E1" pad="44"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!DATA0">
<contactref element="E1" pad="46"/>
<contactref element="SV3" pad="11"/>
<contactref element="SV3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!DATA3">
<contactref element="E1" pad="39"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!DATA2">
<contactref element="E1" pad="42"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!DATA7">
<contactref element="E1" pad="29"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DATA4">
<contactref element="E1" pad="33"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!DATA5">
<contactref element="E1" pad="32"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!DATA6">
<contactref element="E1" pad="31"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="E1" pad="26"/>
<contactref element="CD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="E1" pad="24"/>
<contactref element="CH1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="E1" pad="25"/>
<contactref element="CE1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="E1" pad="21"/>
<contactref element="CL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="E1" pad="16"/>
<contactref element="CP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="E1" pad="15"/>
<contactref element="CR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="CS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TP4">
<contactref element="E1" pad="22"/>
<contactref element="CJ2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="E1" pad="23"/>
<contactref element="CH2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA9">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="DS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="DV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="DU1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA8">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="DR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="DRIVE" pad="D"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="J">
<contactref element="DRIVE" pad="J"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="74"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RR">
<contactref element="DRIVE" pad="RR"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LL">
<contactref element="DRIVE" pad="LL"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="FF">
<contactref element="DRIVE" pad="FF"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BB">
<contactref element="DRIVE" pad="BB"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X">
<contactref element="DRIVE" pad="X"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="E31" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="95"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="E31" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="E31" pad="11"/>
<contactref element="E31" pad="14"/>
<contactref element="E1" pad="92"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="E08" pad="3"/>
<contactref element="E08" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!TR_SKIP">
<contactref element="E1" pad="63"/>
<contactref element="DB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DONE_SKIP">
<contactref element="E1" pad="62"/>
<contactref element="CB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PARITY">
<contactref element="E1" pad="60"/>
<contactref element="SV3" pad="15"/>
<contactref element="SV3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="E31" pad="15"/>
<contactref element="E31" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="91"/>
<contactref element="E08" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="ISP" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="E1" pad="75"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="E1" pad="64"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="E1" pad="17"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="80"/>
<contactref element="DRIVE" pad="V"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="77"/>
<contactref element="DRIVE" pad="L"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="73"/>
<contactref element="DRIVE" pad="F"/>
</signal>
<signal name="DD">
<contactref element="E1" pad="85"/>
<contactref element="DRIVE" pad="DD"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-3V">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-1.5V">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="-9V">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="-4.7V">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NN">
<contactref element="E1" pad="100"/>
<contactref element="DRIVE" pad="NN"/>
</signal>
<signal name="TT">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="DRIVE" pad="TT"/>
</signal>
<signal name="JJ">
<contactref element="E1" pad="98"/>
<contactref element="DRIVE" pad="JJ"/>
</signal>
<signal name="Z">
<contactref element="E1" pad="82"/>
<contactref element="DRIVE" pad="Z"/>
</signal>
<signal name="!POWER_OK">
<contactref element="E1" pad="27"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RUN">
<contactref element="E1" pad="30"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CC_SETDLY">
<contactref element="E04" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="W4W3">
<contactref element="W4W3" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="CC_DTP">
<contactref element="E08" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="CC_TT_EN">
<contactref element="E08" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="!CLRDLY">
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="E04" pad="3"/>
<contactref element="E31" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="94"/>
</signal>
<signal name="IN3">
<contactref element="E04" pad="4"/>
<contactref element="E1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="CC_TPG_CLK">
<contactref element="E04" pad="9"/>
<contactref element="E04" pad="5"/>
<contactref element="E31" pad="16"/>
<contactref element="E31" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="89"/>
</signal>
<signal name="W2">
<contactref element="W2W1" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="W3">
<contactref element="W4W3" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="W2W1">
<contactref element="W2W1" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="E08" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="E08" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="E08" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="E08" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="+"/>
<contactref element="E04" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="C36" pad="-"/>
<contactref element="E04" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="E04" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="E04" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!CC_TPG_CLK">
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="E04" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CC_T/M_EN">
<contactref element="E04" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="59"/>
<contactref element="WTM" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="WTM" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="E04" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="E08" pad="5"/>
<contactref element="E08" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N-CPLD">
<contactref element="E1" pad="78"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N-DRIVE">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="DRIVE" pad="N"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T-DRIVE">
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="DRIVE" pad="T"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T-CPLD">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="FF-CPLD">
<contactref element="E1" pad="86"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D-CPLD">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="72"/>
</signal>
<signal name="BB-CPLD">
<contactref element="E1" pad="83"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DF_SEL_ER">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="R46A" pad="1"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
