<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="114.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="114.3" x2="241.3" y2="114.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="241.3" y1="114.3" x2="241.3" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="241.3" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VRS</text>
<text>Posibus Serial Interface</text>
<text>Posibus Serial Interface</text>
<text>VRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E22-9">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 9 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0820">
<description>Drill 0.082" (#45)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,6">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.6 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<packages>
<package name="SIL10">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="micro-harris">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK300/7">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="E16" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS138N"/>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD19" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD28" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD29" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD30" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD31" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD32" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD33" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD34" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD35" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD36" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD37" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD38" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD39" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD40" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD41" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E22" library="ic-package" package="DIL16" value="SPARE"/>
<element name="U$1" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="E21" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="E4" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="U$5" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$6" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="E15" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS138N"/>
<element name="E14" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS138N"/>
<element name="E13" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS138N"/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS02N"/>
<element name="E5" library="micro-harris" package="DIL40" value="HD6402">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E12" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
</element>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL20" value="74LS240N"/>
<element name="E19" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="E18" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="E17" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="E20" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
<element name="E8" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS08N"/>
<element name="D34L" library="dec-con" package="DEC40PINH" value=""/>
<element name="D35L" library="dec-con" package="DEC40PINH" value=""/>
<element name="D36L" library="dec-con" package="DEC40PINH" value=""/>
<element name="LASTDEV" library="resistor-sil" package="SIL10" value="100">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD42" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD43" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD44" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD45" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD46" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD47" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD48" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E9" library="ic-package" package="DIL16" value="SPARE"/>
<element name="C25" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C23" library="rcl" package="E22-9" value="100uf"/>
<element name="J1" library="con-subd" package="F09HP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C26" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="E2" library="40xx" package="DIL16" value="74HCT4060N"/>
<element name="X1" library="crystal" package="HC49U-V" value="2.4576Mhz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1666969"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="10M"/>
<element name="C31" library="rcl" package="C050-025X075" value="22pf"/>
<element name="C30" library="rcl" package="C050-025X075" value="22pf"/>
<element name="E3" library="40xx" package="DIL16" value="74HCT4060N"/>
<element name="X2" library="crystal" package="HC49U-V" value="3.579545Mhz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1666969"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10M"/>
<element name="C29" library="rcl" package="C050-025X075" value="22pf"/>
<element name="C28" library="rcl" package="C050-025X075" value="22pf"/>
<element name="BAUD" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="STOPB" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="5/8" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E11" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS74N"/>
<element name="E7" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS00N"/>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO39" value="2N2904"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K 1/2W"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="750 1W"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="15K 1/2W"/>
<element name="Q2" library="transistor-pnp" package="TO39" value="2N2904"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K 1/2W"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="750 1W"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="15K 1/2W"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="750 1/2W"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="560 1/2W"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="82"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="D664"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K"/>
<element name="X3" library="con-ptr500" package="AK300/7" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="24V1" library="dec-con" package="0820" value="PAD-0820"/>
<element name="24V2" library="dec-con" package="0820" value="PAD-0820"/>
<element name="24V" library="dec-con" package="0820" value="PAD-0820"/>
<element name="IC2" library="linear" package="TO220H" value="7805T"/>
<element name="IC3" library="linear" package="TO220H" value="7915T"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1"/>
<element name="K" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="B" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="P" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="T" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E10" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS04N"/>
<element name="U$7" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$8" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="E23" library="dec-con" package="DIL08" value="DS75452N"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="E16" pad="16"/>
<contactref element="E16" pad="6"/>
<contactref element="E21" pad="8"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E15" pad="16"/>
<contactref element="E15" pad="6"/>
<contactref element="E14" pad="16"/>
<contactref element="E13" pad="16"/>
<contactref element="E14" pad="6"/>
<contactref element="E13" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="35"/>
<contactref element="E5" pad="39"/>
<contactref element="E12" pad="16"/>
<contactref element="E1" pad="20"/>
<contactref element="E19" pad="8"/>
<contactref element="E18" pad="8"/>
<contactref element="E17" pad="8"/>
<contactref element="E20" pad="8"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="34"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="16"/>
<contactref element="E3" pad="16"/>
<contactref element="STOPB" pad="3"/>
<contactref element="5/8" pad="3"/>
<contactref element="E11" pad="14"/>
<contactref element="E11" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="4"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E11" pad="12"/>
<contactref element="E11" pad="10"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E23" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BMB03">
<contactref element="E15" pad="3"/>
<contactref element="E13" pad="3"/>
<contactref element="D35L" pad="X"/>
</signal>
<signal name="BMB04">
<contactref element="E15" pad="2"/>
<contactref element="E13" pad="2"/>
<contactref element="D35L" pad="FF"/>
</signal>
<signal name="BMB05">
<contactref element="E15" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="1"/>
<contactref element="D35L" pad="RR"/>
</signal>
<signal name="BMB06">
<contactref element="E16" pad="3"/>
<contactref element="E14" pad="3"/>
<contactref element="D35L" pad="L"/>
</signal>
<signal name="BMB07">
<contactref element="E16" pad="2"/>
<contactref element="E14" pad="2"/>
<contactref element="D35L" pad="V"/>
</signal>
<signal name="BMB08">
<contactref element="E16" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="1"/>
<contactref element="D35L" pad="DD"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E16" pad="15"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E16" pad="14"/>
<contactref element="B" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E16" pad="13"/>
<contactref element="B" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E16" pad="12"/>
<contactref element="B" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E16" pad="11"/>
<contactref element="B" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="E16" pad="10"/>
<contactref element="B" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="E16" pad="7"/>
<contactref element="B" pad="15"/>
</signal>
<signal name="BMB10">
<contactref element="D35L" pad="NN"/>
</signal>
<signal name="BMB09">
<contactref element="D35L" pad="JJ"/>
</signal>
<signal name="BMB00">
<contactref element="D35L" pad="D"/>
</signal>
<signal name="BMB01">
<contactref element="D35L" pad="J"/>
</signal>
<signal name="BMB02">
<contactref element="D35L" pad="N"/>
</signal>
<signal name="BMB11">
<contactref element="D35L" pad="TT"/>
</signal>
<signal name="BIOP4">
<contactref element="E8" pad="5"/>
<contactref element="D36L" pad="DD"/>
<contactref element="LASTDEV" pad="5"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BAC01">
<contactref element="D36L" pad="J"/>
</signal>
<signal name="BAC00">
<contactref element="D36L" pad="D"/>
</signal>
<signal name="BAC02">
<contactref element="D36L" pad="N"/>
</signal>
<signal name="BAC04">
<contactref element="E1" pad="17"/>
<contactref element="D36L" pad="X"/>
</signal>
<signal name="BAC06">
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="D36L" pad="FF"/>
</signal>
<signal name="BAC08">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="D36L" pad="RR"/>
</signal>
<signal name="BAC10">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="D36L" pad="L"/>
</signal>
<signal name="BIOP1">
<contactref element="E8" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="10"/>
<contactref element="D36L" pad="V"/>
<contactref element="LASTDEV" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BTS3">
<contactref element="D36L" pad="JJ"/>
<contactref element="LASTDEV" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BIOP2">
<contactref element="D36L" pad="Z"/>
<contactref element="LASTDEV" pad="6"/>
<contactref element="E7" pad="2"/>
<contactref element="E7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BAC11">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="D36L" pad="R"/>
</signal>
<signal name="BAC09">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="D36L" pad="F"/>
</signal>
<signal name="BAC07">
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="D36L" pad="LL"/>
</signal>
<signal name="BAC05">
<contactref element="E1" pad="15"/>
<contactref element="D36L" pad="BB"/>
</signal>
<signal name="BAC03">
<contactref element="D36L" pad="T"/>
</signal>
<signal name="!ACB00">
<contactref element="D34L" pad="D"/>
</signal>
<signal name="!ACB07">
<contactref element="E17" pad="5"/>
<contactref element="D34L" pad="LL"/>
</signal>
<signal name="!ACB01">
<contactref element="D34L" pad="J"/>
</signal>
<signal name="!ACB03">
<contactref element="D34L" pad="T"/>
</signal>
<signal name="!ACB05">
<contactref element="E18" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="BB"/>
</signal>
<signal name="!ACB09">
<contactref element="E21" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="F"/>
</signal>
<signal name="!ACB10">
<contactref element="E21" pad="5"/>
<contactref element="D34L" pad="L"/>
</signal>
<signal name="!ACB08">
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="RR"/>
</signal>
<signal name="!ACB06">
<contactref element="E17" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="FF"/>
</signal>
<signal name="!ACB04">
<contactref element="E19" pad="5"/>
<contactref element="D34L" pad="X"/>
</signal>
<signal name="!ACB02">
<contactref element="D34L" pad="N"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E16" pad="9"/>
<contactref element="B" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!ACB11">
<contactref element="E20" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="R"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQ">
<contactref element="D34L" pad="Z"/>
<contactref element="E23" pad="3"/>
<contactref element="E23" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!IOS">
<contactref element="E19" pad="3"/>
<contactref element="E20" pad="5"/>
<contactref element="D34L" pad="V"/>
</signal>
<signal name="!ACCLEAR">
<contactref element="D34L" pad="DD"/>
<contactref element="E18" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!BRUN">
<contactref element="D34L" pad="JJ"/>
</signal>
<signal name="!BMB03">
<contactref element="D35L" pad="T"/>
</signal>
<signal name="!BMB04">
<contactref element="D35L" pad="BB"/>
</signal>
<signal name="!BMB05">
<contactref element="D35L" pad="LL"/>
</signal>
<signal name="!BMB06">
<contactref element="D35L" pad="F"/>
</signal>
<signal name="!BMB07">
<contactref element="D35L" pad="R"/>
</signal>
<signal name="!BMB08">
<contactref element="D35L" pad="Z"/>
</signal>
<signal name="BTS1">
<contactref element="D36L" pad="NN"/>
<contactref element="LASTDEV" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!BINIT">
<contactref element="D36L" pad="TT"/>
<contactref element="LASTDEV" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="3"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="PAD19" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="PAD28" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="PAD29" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="PAD30" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="PAD31" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="PAD32" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="PAD33" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="PAD34" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="PAD35" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="PAD36" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="PAD37" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="PAD38" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="PAD39" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="PAD40" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="PAD41" pad="1"/>
<contactref element="E22" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="E16" pad="8"/>
<contactref element="E21" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="E15" pad="8"/>
<contactref element="E15" pad="4"/>
<contactref element="E15" pad="5"/>
<contactref element="E16" pad="4"/>
<contactref element="E16" pad="5"/>
<contactref element="E14" pad="8"/>
<contactref element="E13" pad="8"/>
<contactref element="E13" pad="4"/>
<contactref element="E13" pad="5"/>
<contactref element="E14" pad="4"/>
<contactref element="E14" pad="5"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E12" pad="15"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="19"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E19" pad="4"/>
<contactref element="E18" pad="4"/>
<contactref element="E17" pad="4"/>
<contactref element="E20" pad="4"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="D34L" pad="A"/>
<contactref element="D34L" pad="C"/>
<contactref element="D34L" pad="E"/>
<contactref element="D34L" pad="H"/>
<contactref element="D34L" pad="K"/>
<contactref element="D34L" pad="M"/>
<contactref element="D34L" pad="P"/>
<contactref element="D34L" pad="S"/>
<contactref element="D34L" pad="U"/>
<contactref element="D34L" pad="W"/>
<contactref element="D34L" pad="Y"/>
<contactref element="D34L" pad="AA"/>
<contactref element="D34L" pad="CC"/>
<contactref element="D34L" pad="EE"/>
<contactref element="D34L" pad="HH"/>
<contactref element="D34L" pad="KK"/>
<contactref element="D34L" pad="MM"/>
<contactref element="D34L" pad="PP"/>
<contactref element="D34L" pad="SS"/>
<contactref element="D34L" pad="UU"/>
<contactref element="D35L" pad="A"/>
<contactref element="D35L" pad="C"/>
<contactref element="D35L" pad="E"/>
<contactref element="D35L" pad="H"/>
<contactref element="D35L" pad="K"/>
<contactref element="D35L" pad="M"/>
<contactref element="D35L" pad="P"/>
<contactref element="D35L" pad="S"/>
<contactref element="D35L" pad="U"/>
<contactref element="D35L" pad="W"/>
<contactref element="D35L" pad="Y"/>
<contactref element="D35L" pad="AA"/>
<contactref element="D35L" pad="CC"/>
<contactref element="D35L" pad="EE"/>
<contactref element="D35L" pad="HH"/>
<contactref element="D35L" pad="KK"/>
<contactref element="D35L" pad="MM"/>
<contactref element="D35L" pad="PP"/>
<contactref element="D35L" pad="SS"/>
<contactref element="D35L" pad="UU"/>
<contactref element="D36L" pad="A"/>
<contactref element="D36L" pad="C"/>
<contactref element="D36L" pad="E"/>
<contactref element="D36L" pad="H"/>
<contactref element="D36L" pad="K"/>
<contactref element="D36L" pad="M"/>
<contactref element="D36L" pad="P"/>
<contactref element="D36L" pad="S"/>
<contactref element="D36L" pad="U"/>
<contactref element="D36L" pad="W"/>
<contactref element="D36L" pad="Y"/>
<contactref element="D36L" pad="AA"/>
<contactref element="D36L" pad="CC"/>
<contactref element="D36L" pad="EE"/>
<contactref element="D36L" pad="HH"/>
<contactref element="D36L" pad="KK"/>
<contactref element="D36L" pad="MM"/>
<contactref element="D36L" pad="PP"/>
<contactref element="D36L" pad="SS"/>
<contactref element="D36L" pad="UU"/>
<contactref element="LASTDEV" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
<contactref element="E5" pad="16"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="G2"/>
<contactref element="J1" pad="G1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="STOPB" pad="1"/>
<contactref element="5/8" pad="1"/>
<contactref element="E11" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="11"/>
<contactref element="E7" pad="13"/>
<contactref element="E7" pad="12"/>
<contactref element="E23" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="E15" pad="15"/>
<contactref element="K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="E15" pad="14"/>
<contactref element="K" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="E15" pad="13"/>
<contactref element="K" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="E15" pad="12"/>
<contactref element="K" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="E15" pad="11"/>
<contactref element="K" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="E15" pad="10"/>
<contactref element="K" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="E15" pad="7"/>
<contactref element="K" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="E15" pad="9"/>
<contactref element="K" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!K">
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="K" pad="2"/>
<contactref element="K" pad="4"/>
<contactref element="K" pad="6"/>
<contactref element="K" pad="8"/>
<contactref element="K" pad="10"/>
<contactref element="K" pad="12"/>
<contactref element="K" pad="14"/>
<contactref element="K" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!B">
<contactref element="E6" pad="3"/>
<contactref element="B" pad="14"/>
<contactref element="B" pad="16"/>
<contactref element="B" pad="2"/>
<contactref element="B" pad="4"/>
<contactref element="B" pad="6"/>
<contactref element="B" pad="8"/>
<contactref element="B" pad="10"/>
<contactref element="B" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="E14" pad="15"/>
<contactref element="T" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$116">
<contactref element="E14" pad="14"/>
<contactref element="T" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$117">
<contactref element="E14" pad="13"/>
<contactref element="T" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$118">
<contactref element="E14" pad="12"/>
<contactref element="T" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$119">
<contactref element="E14" pad="11"/>
<contactref element="T" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$120">
<contactref element="E14" pad="10"/>
<contactref element="T" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$121">
<contactref element="E14" pad="7"/>
<contactref element="T" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$122">
<contactref element="E14" pad="9"/>
<contactref element="T" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$123">
<contactref element="E13" pad="15"/>
<contactref element="P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$124">
<contactref element="E13" pad="14"/>
<contactref element="P" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$125">
<contactref element="E13" pad="13"/>
<contactref element="P" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$126">
<contactref element="E13" pad="12"/>
<contactref element="P" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$127">
<contactref element="E13" pad="11"/>
<contactref element="P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="E13" pad="10"/>
<contactref element="P" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$129">
<contactref element="E13" pad="7"/>
<contactref element="P" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="E13" pad="9"/>
<contactref element="P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!P">
<contactref element="E6" pad="5"/>
<contactref element="P" pad="2"/>
<contactref element="P" pad="4"/>
<contactref element="P" pad="6"/>
<contactref element="P" pad="8"/>
<contactref element="P" pad="10"/>
<contactref element="P" pad="12"/>
<contactref element="P" pad="14"/>
<contactref element="P" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!T">
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="T" pad="14"/>
<contactref element="T" pad="12"/>
<contactref element="T" pad="10"/>
<contactref element="T" pad="8"/>
<contactref element="T" pad="6"/>
<contactref element="T" pad="4"/>
<contactref element="T" pad="2"/>
<contactref element="T" pad="16"/>
</signal>
<signal name="KB">
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
<contactref element="E7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PT">
<contactref element="E6" pad="4"/>
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
<contactref element="E7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="KRS">
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="E20" pad="2"/>
<contactref element="E21" pad="7"/>
<contactref element="E21" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="E17" pad="7"/>
<contactref element="E17" pad="2"/>
<contactref element="E18" pad="2"/>
<contactref element="E19" pad="7"/>
</signal>
<signal name="KCC">
<contactref element="E18" pad="6"/>
<contactref element="E18" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STOPB">
<contactref element="E5" pad="36"/>
<contactref element="STOPB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="KBF">
<contactref element="E5" pad="19"/>
<contactref element="E19" pad="1"/>
<contactref element="E23" pad="7"/>
<contactref element="E23" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="E5" pad="20"/>
<contactref element="E6" pad="13"/>
<contactref element="E10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="E12" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="E12" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="E12" pad="11"/>
<contactref element="E5" pad="25"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RBR7">
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="E18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RBR1">
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="E20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RBR2">
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="E21" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RBR3">
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="E21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RBR4">
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RBR5">
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="E17" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RBR6">
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RBR8">
<contactref element="E5" pad="5"/>
<contactref element="E19" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TBR1">
<contactref element="E1" pad="18"/>
<contactref element="E5" pad="26"/>
</signal>
<signal name="TBR2">
<contactref element="E1" pad="16"/>
<contactref element="E5" pad="27"/>
</signal>
<signal name="TBR3">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="28"/>
</signal>
<signal name="TBR4">
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="E5" pad="29"/>
</signal>
<signal name="TBR5">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="E5" pad="30"/>
</signal>
<signal name="TBR6">
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="31"/>
</signal>
<signal name="TBR7">
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="E5" pad="32"/>
</signal>
<signal name="TBR8">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="33"/>
</signal>
<signal name="KSF">
<contactref element="E19" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TPF">
<contactref element="E20" pad="6"/>
<contactref element="E11" pad="5"/>
<contactref element="E23" pad="2"/>
<contactref element="E23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TSF">
<contactref element="E20" pad="7"/>
<contactref element="E8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="PAD42" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="PAD43" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="PAD44" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="PAD45" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="PAD46" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="PAD47" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="PAD48" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="E12" pad="5"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="E12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="E12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="E12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!KCC">
<contactref element="E5" pad="18"/>
<contactref element="E7" pad="3"/>
<contactref element="E10" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!TPC">
<contactref element="E5" pad="23"/>
<contactref element="E7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="E12" pad="7"/>
<contactref element="E12" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="E12" pad="6"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E12" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B9600">
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="BAUD" pad="15"/>
</signal>
<signal name="B1200">
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="BAUD" pad="9"/>
</signal>
<signal name="B2400">
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="BAUD" pad="11"/>
</signal>
<signal name="B4800">
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="BAUD" pad="13"/>
</signal>
<signal name="B600">
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="BAUD" pad="7"/>
</signal>
<signal name="B300">
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="BAUD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="B150">
<contactref element="E2" pad="15"/>
<contactref element="BAUD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B110">
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="BAUD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BCLK">
<contactref element="BAUD" pad="16"/>
<contactref element="BAUD" pad="2"/>
<contactref element="BAUD" pad="4"/>
<contactref element="BAUD" pad="6"/>
<contactref element="BAUD" pad="8"/>
<contactref element="BAUD" pad="10"/>
<contactref element="BAUD" pad="12"/>
<contactref element="BAUD" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="17"/>
<contactref element="E5" pad="40"/>
</signal>
<signal name="CS8">
<contactref element="E5" pad="37"/>
<contactref element="E5" pad="38"/>
<contactref element="5/8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TRE">
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!TCF">
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RRUN">
<contactref element="E12" pad="10"/>
<contactref element="E11" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX+">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX-">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RRUN+">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RRUN-">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX-">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX+">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="E6" pad="12"/>
<contactref element="E10" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RXE">
<contactref element="E12" pad="12"/>
<contactref element="E10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!RXL">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MR">
<contactref element="E5" pad="21"/>
<contactref element="E10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="24V1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="24V1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="24V2">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="24V2" pad="P$1"/>
<contactref element="24V" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-24V">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="E11" pad="11"/>
<contactref element="E10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="E8" pad="11"/>
<contactref element="E11" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="E10" pad="10"/>
<contactref element="E10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="E10" pad="12"/>
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="E6" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
