<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>8i Posibus Connector</text>
<text>8i Posibus Connector</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA10-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="THRU-HOLE1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER (.125")&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA10-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$4" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="U$5" library="dec-con" package="THRU-HOLE1" value="THRU-HOLE1"/>
<element name="U$6" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="17"/>
<contactref element="SV2" pad="19"/>
<contactref element="SV2" pad="20"/>
<contactref element="U$4" pad="U2"/>
<contactref element="U$4" pad="R2"/>
<contactref element="U$4" pad="N2"/>
<contactref element="U$4" pad="L2"/>
<contactref element="U$4" pad="J2"/>
<contactref element="U$4" pad="F2"/>
<contactref element="U$4" pad="C2"/>
<contactref element="U$5" pad="J2"/>
<contactref element="U$5" pad="L2"/>
<contactref element="U$5" pad="N2"/>
<contactref element="U$5" pad="F2"/>
<contactref element="U$5" pad="C2"/>
<contactref element="U$5" pad="R2"/>
<contactref element="U$5" pad="U2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="D2"/>
<contactref element="U$5" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="E2">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="E2"/>
<contactref element="U$5" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="H2">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="H2"/>
<contactref element="U$5" pad="H2"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="K2"/>
<contactref element="U$5" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="M2">
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="M2"/>
<contactref element="U$5" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="SV2" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="P2"/>
<contactref element="U$5" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="SV2" pad="18"/>
<contactref element="U$4" pad="V2"/>
<contactref element="U$5" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="SV2" pad="16"/>
<contactref element="U$4" pad="T2"/>
<contactref element="U$5" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="U$4" pad="S2"/>
<contactref element="U$5" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$4" pad="B2"/>
<contactref element="U$5" pad="B2"/>
<contactref element="U$5" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$4" pad="A2"/>
<contactref element="U$5" pad="A2"/>
<contactref element="U$5" pad="A2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
