<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.005" y1="0.165" x2="160.005" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160.005" y1="0.165" x2="160.005" y2="98.895" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160.005" y1="98.895" x2="0.005" y2="98.895" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.005" y1="98.895" x2="0.005" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74S138N"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL16" value="74S138N"/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD0" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BUS1" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="DIL16" value="74S138N"/>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="DIL16" value="74S138N"/>
<element name="DMA8-11" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS193N"/>
<element name="DMA4-7" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS193N"/>
<element name="DMA0-3" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS193N"/>
<element name="U$1" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="IC5" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS00N"/>
<element name="EMA4-7" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS193N"/>
<element name="EMA8-11" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS193N"/>
<element name="EMA4-1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS193N"/>
<element name="BUS2" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC6" library="74xx-us" package="DIL20" value="74S240N"/>
<element name="IC7" library="74xx-us" package="DIL20" value="74S240N"/>
<element name="IC8" library="74xx-us" package="DIL20" value="74S240N"/>
<element name="D34L" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D35L" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D36L" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C35L" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C36L" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="DMA8-11" pad="8"/>
<contactref element="DMA4-7" pad="8"/>
<contactref element="DMA0-3" pad="8"/>
<contactref element="DMA8-11" pad="4"/>
<contactref element="DMA0-3" pad="4"/>
<contactref element="DMA4-7" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="EMA4-7" pad="8"/>
<contactref element="EMA8-11" pad="8"/>
<contactref element="EMA4-1" pad="8"/>
<contactref element="BUS2" pad="39"/>
<contactref element="BUS2" pad="40"/>
<contactref element="BUS2" pad="38"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="EMA4-1" pad="9"/>
<contactref element="C36L" pad="1"/>
<contactref element="C36L" pad="3"/>
<contactref element="C36L" pad="5"/>
<contactref element="C36L" pad="7"/>
<contactref element="C36L" pad="9"/>
<contactref element="C36L" pad="11"/>
<contactref element="C36L" pad="13"/>
<contactref element="C36L" pad="15"/>
<contactref element="C36L" pad="17"/>
<contactref element="C36L" pad="19"/>
<contactref element="C36L" pad="21"/>
<contactref element="C36L" pad="23"/>
<contactref element="C36L" pad="25"/>
<contactref element="C36L" pad="27"/>
<contactref element="C36L" pad="29"/>
<contactref element="C36L" pad="31"/>
<contactref element="C36L" pad="33"/>
<contactref element="C36L" pad="35"/>
<contactref element="C36L" pad="37"/>
<contactref element="C36L" pad="39"/>
<contactref element="C35L" pad="39"/>
<contactref element="C35L" pad="37"/>
<contactref element="C35L" pad="35"/>
<contactref element="C35L" pad="33"/>
<contactref element="C35L" pad="31"/>
<contactref element="C35L" pad="29"/>
<contactref element="C35L" pad="27"/>
<contactref element="C35L" pad="25"/>
<contactref element="C35L" pad="23"/>
<contactref element="C35L" pad="21"/>
<contactref element="C35L" pad="19"/>
<contactref element="C35L" pad="17"/>
<contactref element="C35L" pad="15"/>
<contactref element="C35L" pad="13"/>
<contactref element="C35L" pad="11"/>
<contactref element="C35L" pad="9"/>
<contactref element="C35L" pad="7"/>
<contactref element="C35L" pad="5"/>
<contactref element="C35L" pad="3"/>
<contactref element="C35L" pad="1"/>
<contactref element="D36L" pad="1"/>
<contactref element="D36L" pad="3"/>
<contactref element="D36L" pad="5"/>
<contactref element="D36L" pad="7"/>
<contactref element="D36L" pad="9"/>
<contactref element="D36L" pad="11"/>
<contactref element="D36L" pad="13"/>
<contactref element="D36L" pad="15"/>
<contactref element="D36L" pad="17"/>
<contactref element="D36L" pad="19"/>
<contactref element="D36L" pad="21"/>
<contactref element="D36L" pad="23"/>
<contactref element="D36L" pad="25"/>
<contactref element="D36L" pad="27"/>
<contactref element="D36L" pad="29"/>
<contactref element="D36L" pad="31"/>
<contactref element="D36L" pad="33"/>
<contactref element="D36L" pad="35"/>
<contactref element="D36L" pad="37"/>
<contactref element="D36L" pad="39"/>
<contactref element="D35L" pad="39"/>
<contactref element="D35L" pad="37"/>
<contactref element="D35L" pad="35"/>
<contactref element="D35L" pad="33"/>
<contactref element="D35L" pad="31"/>
<contactref element="D35L" pad="29"/>
<contactref element="D35L" pad="27"/>
<contactref element="D35L" pad="25"/>
<contactref element="D35L" pad="23"/>
<contactref element="D35L" pad="21"/>
<contactref element="D35L" pad="19"/>
<contactref element="D35L" pad="17"/>
<contactref element="D35L" pad="15"/>
<contactref element="D35L" pad="13"/>
<contactref element="D35L" pad="11"/>
<contactref element="D35L" pad="9"/>
<contactref element="D35L" pad="7"/>
<contactref element="D35L" pad="5"/>
<contactref element="D35L" pad="3"/>
<contactref element="D35L" pad="1"/>
<contactref element="D34L" pad="1"/>
<contactref element="D34L" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="5"/>
<contactref element="D34L" pad="7"/>
<contactref element="D34L" pad="9"/>
<contactref element="D34L" pad="11"/>
<contactref element="D34L" pad="13"/>
<contactref element="D34L" pad="15"/>
<contactref element="D34L" pad="17"/>
<contactref element="D34L" pad="19"/>
<contactref element="D34L" pad="21"/>
<contactref element="D34L" pad="23"/>
<contactref element="D34L" pad="25"/>
<contactref element="D34L" pad="27"/>
<contactref element="D34L" pad="29"/>
<contactref element="D34L" pad="31"/>
<contactref element="D34L" pad="33"/>
<contactref element="D34L" pad="35"/>
<contactref element="D34L" pad="37"/>
<contactref element="D34L" pad="39"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="DMA8-11" pad="16"/>
<contactref element="DMA4-7" pad="16"/>
<contactref element="DMA0-3" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="EMA4-7" pad="16"/>
<contactref element="EMA8-11" pad="16"/>
<contactref element="EMA4-1" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="20"/>
<contactref element="IC7" pad="20"/>
<contactref element="IC8" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BMB03">
<contactref element="BUS1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="D35L" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BMB04">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="BUS1" pad="22"/>
<contactref element="D35L" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BMB05">
<contactref element="BUS1" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="D35L" pad="18"/>
</signal>
<signal name="BMB06">
<contactref element="BUS1" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="D35L" pad="24"/>
</signal>
<signal name="BMB07">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="BUS1" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="D35L" pad="28"/>
</signal>
<signal name="BMB08">
<contactref element="BUS1" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="D35L" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="PAD0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BMB10">
<contactref element="BUS1" pad="28"/>
<contactref element="D35L" pad="36"/>
</signal>
<signal name="BMB09">
<contactref element="BUS1" pad="27"/>
<contactref element="D35L" pad="34"/>
</signal>
<signal name="BMB00">
<contactref element="BUS1" pad="18"/>
<contactref element="D35L" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BMB01">
<contactref element="BUS1" pad="19"/>
<contactref element="D35L" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BMB02">
<contactref element="BUS1" pad="20"/>
<contactref element="D35L" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BMB11">
<contactref element="BUS1" pad="29"/>
<contactref element="D35L" pad="38"/>
</signal>
<signal name="!601">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!641">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!621">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!611">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BIOP4">
<contactref element="BUS1" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="D36L" pad="32"/>
</signal>
<signal name="BAC01">
<contactref element="BUS1" pad="2"/>
<contactref element="DMA0-3" pad="10"/>
<contactref element="EMA4-1" pad="10"/>
<contactref element="D36L" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BAC00">
<contactref element="BUS1" pad="1"/>
<contactref element="DMA0-3" pad="9"/>
<contactref element="D36L" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BAC02">
<contactref element="BUS1" pad="3"/>
<contactref element="DMA0-3" pad="1"/>
<contactref element="EMA4-1" pad="1"/>
<contactref element="D36L" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BAC04">
<contactref element="BUS1" pad="5"/>
<contactref element="DMA4-7" pad="9"/>
<contactref element="EMA4-7" pad="9"/>
<contactref element="D36L" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BAC06">
<contactref element="BUS1" pad="7"/>
<contactref element="DMA4-7" pad="1"/>
<contactref element="EMA4-7" pad="1"/>
<contactref element="D36L" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BAC08">
<contactref element="BUS1" pad="9"/>
<contactref element="DMA8-11" pad="9"/>
<contactref element="EMA8-11" pad="9"/>
<contactref element="D36L" pad="18"/>
</signal>
<signal name="BAC10">
<contactref element="BUS1" pad="11"/>
<contactref element="DMA8-11" pad="1"/>
<contactref element="EMA8-11" pad="1"/>
<contactref element="D36L" pad="24"/>
</signal>
<signal name="BIOP1">
<contactref element="BUS1" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="D36L" pad="28"/>
</signal>
<signal name="BTS3">
<contactref element="BUS1" pad="16"/>
<contactref element="D36L" pad="34"/>
</signal>
<signal name="BIOP2">
<contactref element="BUS1" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="D36L" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BAC11">
<contactref element="BUS1" pad="12"/>
<contactref element="DMA8-11" pad="15"/>
<contactref element="EMA8-11" pad="15"/>
<contactref element="D36L" pad="26"/>
</signal>
<signal name="BAC09">
<contactref element="BUS1" pad="10"/>
<contactref element="DMA8-11" pad="10"/>
<contactref element="EMA8-11" pad="10"/>
<contactref element="D36L" pad="22"/>
</signal>
<signal name="BAC07">
<contactref element="BUS1" pad="8"/>
<contactref element="DMA4-7" pad="15"/>
<contactref element="EMA4-7" pad="15"/>
<contactref element="D36L" pad="16"/>
</signal>
<signal name="BAC05">
<contactref element="BUS1" pad="6"/>
<contactref element="DMA4-7" pad="10"/>
<contactref element="EMA4-7" pad="10"/>
<contactref element="D36L" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BAC03">
<contactref element="BUS1" pad="4"/>
<contactref element="DMA0-3" pad="15"/>
<contactref element="EMA4-1" pad="15"/>
<contactref element="D36L" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!ACB00">
<contactref element="BUS1" pad="30"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!ACB07">
<contactref element="BUS1" pad="37"/>
<contactref element="IC7" pad="18"/>
<contactref element="IC7" pad="9"/>
<contactref element="D34L" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!ACB01">
<contactref element="BUS1" pad="31"/>
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="D34L" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!ACB03">
<contactref element="BUS1" pad="33"/>
<contactref element="IC8" pad="18"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
<contactref element="D34L" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!ACB05">
<contactref element="BUS1" pad="35"/>
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="D34L" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!ACB09">
<contactref element="BUS1" pad="39"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="D34L" pad="22"/>
</signal>
<signal name="!ACB10">
<contactref element="BUS1" pad="40"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="D34L" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!ACB08">
<contactref element="BUS1" pad="38"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="18"/>
</signal>
<signal name="!ACB06">
<contactref element="BUS1" pad="36"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="D34L" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!ACB04">
<contactref element="BUS1" pad="34"/>
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!ACB02">
<contactref element="BUS1" pad="32"/>
<contactref element="IC8" pad="16"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="D34L" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!MYDEV">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!612">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!642">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!602">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!622">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!604">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!614">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!624">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!644">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="DMA8-11" pad="14"/>
<contactref element="DMA0-3" pad="14"/>
<contactref element="DMA4-7" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!START">
<contactref element="DMA0-3" pad="11"/>
<contactref element="DMA4-7" pad="11"/>
<contactref element="DMA8-11" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DMA8-11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DMA4-7" pad="12"/>
<contactref element="DMA0-3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="DMA4-7" pad="5"/>
<contactref element="DMA8-11" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DMA11">
<contactref element="DMA8-11" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DMA00">
<contactref element="DMA0-3" pad="7"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DMA01">
<contactref element="DMA0-3" pad="6"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DMA02">
<contactref element="DMA0-3" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DMA03">
<contactref element="DMA0-3" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DMA04">
<contactref element="DMA4-7" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DMA05">
<contactref element="DMA4-7" pad="6"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DMA06">
<contactref element="DMA4-7" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DMA07">
<contactref element="DMA4-7" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DMA08">
<contactref element="DMA8-11" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DMA09">
<contactref element="DMA8-11" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DMA10">
<contactref element="DMA8-11" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC6" pad="19"/>
<contactref element="IC7" pad="19"/>
<contactref element="IC8" pad="19"/>
</signal>
<signal name="EMA08">
<contactref element="EMA8-11" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="17"/>
</signal>
<signal name="EMA09">
<contactref element="EMA8-11" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="EMA10">
<contactref element="EMA8-11" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="EMA11">
<contactref element="EMA8-11" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="EMA07">
<contactref element="EMA4-7" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="EMA06">
<contactref element="EMA4-7" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="EMA04">
<contactref element="EMA4-7" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="17"/>
</signal>
<signal name="EMA05">
<contactref element="EMA4-7" pad="6"/>
<contactref element="IC7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="EA3">
<contactref element="EMA4-1" pad="6"/>
<contactref element="IC8" pad="15"/>
</signal>
<signal name="EA1">
<contactref element="EMA4-1" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!EXAD2">
<contactref element="BUS2" pad="37"/>
<contactref element="C35L" pad="38"/>
</signal>
<signal name="!ACB11">
<contactref element="BUS2" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="18"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="D34L" pad="26"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQ">
<contactref element="BUS2" pad="3"/>
<contactref element="D34L" pad="30"/>
</signal>
<signal name="DA00">
<contactref element="BUS2" pad="5"/>
<contactref element="C36L" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DA02">
<contactref element="BUS2" pad="7"/>
<contactref element="C36L" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DA04">
<contactref element="BUS2" pad="9"/>
<contactref element="C36L" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DA06">
<contactref element="BUS2" pad="11"/>
<contactref element="C36L" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DA08">
<contactref element="BUS2" pad="13"/>
<contactref element="C36L" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DA10">
<contactref element="BUS2" pad="15"/>
<contactref element="C36L" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!BRK_RQ">
<contactref element="BUS2" pad="17"/>
<contactref element="C36L" pad="28"/>
</signal>
<signal name="DATA00">
<contactref element="BUS2" pad="21"/>
<contactref element="C35L" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA02">
<contactref element="BUS2" pad="23"/>
<contactref element="C35L" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DATA04">
<contactref element="BUS2" pad="25"/>
<contactref element="C35L" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DATA06">
<contactref element="BUS2" pad="27"/>
<contactref element="C35L" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DATA08">
<contactref element="BUS2" pad="29"/>
<contactref element="C35L" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DATA10">
<contactref element="BUS2" pad="31"/>
<contactref element="C35L" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!3CYC">
<contactref element="BUS2" pad="33"/>
<contactref element="C35L" pad="28"/>
</signal>
<signal name="!EXAD0">
<contactref element="BUS2" pad="35"/>
<contactref element="C35L" pad="34"/>
</signal>
<signal name="!IOS">
<contactref element="BUS2" pad="2"/>
<contactref element="D34L" pad="28"/>
</signal>
<signal name="!ACCLEAR">
<contactref element="BUS2" pad="4"/>
<contactref element="D34L" pad="32"/>
</signal>
<signal name="DA01">
<contactref element="BUS2" pad="6"/>
<contactref element="C36L" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DA03">
<contactref element="BUS2" pad="8"/>
<contactref element="C36L" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DA05">
<contactref element="BUS2" pad="10"/>
<contactref element="C36L" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DA07">
<contactref element="BUS2" pad="12"/>
<contactref element="C36L" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DA09">
<contactref element="BUS2" pad="14"/>
<contactref element="C36L" pad="22"/>
</signal>
<signal name="DA11">
<contactref element="BUS2" pad="16"/>
<contactref element="C36L" pad="26"/>
</signal>
<signal name="!BADDAC">
<contactref element="BUS2" pad="20"/>
<contactref element="C36L" pad="34"/>
</signal>
<signal name="DATA_IN">
<contactref element="BUS2" pad="18"/>
<contactref element="C36L" pad="30"/>
</signal>
<signal name="DATA01">
<contactref element="BUS2" pad="22"/>
<contactref element="C35L" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DATA03">
<contactref element="BUS2" pad="24"/>
<contactref element="C35L" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DATA05">
<contactref element="BUS2" pad="26"/>
<contactref element="C35L" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DATA07">
<contactref element="BUS2" pad="28"/>
<contactref element="C35L" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DATA09">
<contactref element="BUS2" pad="30"/>
<contactref element="C35L" pad="22"/>
</signal>
<signal name="DATA11">
<contactref element="BUS2" pad="32"/>
<contactref element="C35L" pad="26"/>
</signal>
<signal name="!BWCO">
<contactref element="BUS2" pad="34"/>
<contactref element="C35L" pad="32"/>
</signal>
<signal name="!EXAD1">
<contactref element="BUS2" pad="36"/>
<contactref element="C35L" pad="36"/>
</signal>
<signal name="EA2">
<contactref element="EMA4-1" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC8" pad="17"/>
<contactref element="EMA4-1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MEM_INC">
<contactref element="C36L" pad="36"/>
</signal>
<signal name="!BBREAK">
<contactref element="C36L" pad="32"/>
<contactref element="BUS2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="!BINIT">
<contactref element="C36L" pad="38"/>
</signal>
<signal name="UNUSED2">
<contactref element="D34L" pad="38"/>
</signal>
<signal name="UNUSED1">
<contactref element="D34L" pad="36"/>
</signal>
<signal name="!BRUN">
<contactref element="D34L" pad="34"/>
</signal>
<signal name="!BMB03">
<contactref element="D35L" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!BMB04">
<contactref element="D35L" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!BMB05">
<contactref element="D35L" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!BMB06">
<contactref element="D35L" pad="22"/>
</signal>
<signal name="!BMB07">
<contactref element="D35L" pad="26"/>
</signal>
<signal name="!BMB08">
<contactref element="D35L" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BTS1">
<contactref element="D36L" pad="36"/>
</signal>
<signal name="CA_INCR">
<contactref element="C35L" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BINIT">
<contactref element="BUS1" pad="17"/>
<contactref element="D36L" pad="38"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
