<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="63.5" x2="88.9" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="63.5" x2="88.9" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<text>2xRS08</text>
<text>2xRS08</text>
<text>VRS</text>
<text>VRS</text>
<text>01</text>
<text>23</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-hitachi">
<packages>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="04C">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<packages>
<package name="B2430UNI">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; with different Grids</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC42" library="memory-hitachi" package="DIL32" value="628512">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC43" library="memory-hitachi" package="DIL32" value="628512">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="G1" library="battery" package="B2430UNI" value="B2430UNI"/>
<element name="G2" library="battery" package="B2430UNI" value="B2430UNI"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="RF08" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$5" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$6" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$7" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$8" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="IC44" library="40xx" package="DIL14" value="4011N"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="10 Megohm"/>
<element name="J1" library="jumper" package="04C" value=""/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="G2" pad="-"/>
<contactref element="G1" pad="-@1"/>
<contactref element="G2" pad="-@1"/>
<contactref element="IC42" pad="16"/>
<contactref element="IC43" pad="16"/>
<contactref element="RF08" pad="31"/>
<contactref element="IC44" pad="7"/>
<contactref element="RF08" pad="39"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="RF08" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DMA11">
<contactref element="IC42" pad="12"/>
<contactref element="IC43" pad="12"/>
<contactref element="RF08" pad="23"/>
</signal>
<signal name="DMA00">
<contactref element="IC42" pad="25"/>
<contactref element="IC43" pad="25"/>
<contactref element="RF08" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DMA01">
<contactref element="IC42" pad="23"/>
<contactref element="IC43" pad="23"/>
<contactref element="RF08" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DMA02">
<contactref element="IC42" pad="26"/>
<contactref element="IC43" pad="26"/>
<contactref element="RF08" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DMA03">
<contactref element="IC42" pad="27"/>
<contactref element="IC43" pad="27"/>
<contactref element="RF08" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DMA04">
<contactref element="IC42" pad="5"/>
<contactref element="IC43" pad="5"/>
<contactref element="RF08" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DMA05">
<contactref element="IC42" pad="6"/>
<contactref element="IC43" pad="6"/>
<contactref element="RF08" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DMA06">
<contactref element="IC42" pad="7"/>
<contactref element="IC43" pad="7"/>
<contactref element="RF08" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DMA07">
<contactref element="IC42" pad="8"/>
<contactref element="IC43" pad="8"/>
<contactref element="RF08" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DMA08">
<contactref element="IC42" pad="9"/>
<contactref element="IC43" pad="9"/>
<contactref element="RF08" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DMA09">
<contactref element="IC42" pad="10"/>
<contactref element="IC43" pad="10"/>
<contactref element="RF08" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DMA10">
<contactref element="IC42" pad="11"/>
<contactref element="IC43" pad="11"/>
<contactref element="RF08" pad="21"/>
</signal>
<signal name="DAR08">
<contactref element="IC42" pad="31"/>
<contactref element="IC43" pad="31"/>
<contactref element="RF08" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DAR09">
<contactref element="IC42" pad="3"/>
<contactref element="IC43" pad="3"/>
<contactref element="RF08" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DAR10">
<contactref element="IC42" pad="28"/>
<contactref element="IC43" pad="28"/>
<contactref element="RF08" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DAR11">
<contactref element="IC42" pad="4"/>
<contactref element="IC43" pad="4"/>
<contactref element="RF08" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DAR07">
<contactref element="IC42" pad="2"/>
<contactref element="IC43" pad="2"/>
<contactref element="RF08" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DAR06">
<contactref element="IC42" pad="30"/>
<contactref element="IC43" pad="30"/>
<contactref element="RF08" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DAR05">
<contactref element="IC42" pad="1"/>
<contactref element="IC43" pad="1"/>
<contactref element="RF08" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIO05">
<contactref element="IC42" pad="20"/>
<contactref element="RF08" pad="26"/>
</signal>
<signal name="DIO11">
<contactref element="IC42" pad="13"/>
<contactref element="RF08" pad="25"/>
</signal>
<signal name="DIO10">
<contactref element="IC42" pad="14"/>
<contactref element="RF08" pad="27"/>
</signal>
<signal name="DIO09">
<contactref element="IC42" pad="15"/>
<contactref element="RF08" pad="29"/>
</signal>
<signal name="DIO08">
<contactref element="IC42" pad="17"/>
<contactref element="RF08" pad="32"/>
</signal>
<signal name="DIO07">
<contactref element="IC42" pad="18"/>
<contactref element="RF08" pad="30"/>
</signal>
<signal name="DIO06">
<contactref element="IC42" pad="19"/>
<contactref element="RF08" pad="28"/>
</signal>
<signal name="DIO04">
<contactref element="IC42" pad="21"/>
<contactref element="RF08" pad="24"/>
</signal>
<signal name="DIO03">
<contactref element="IC43" pad="13"/>
<contactref element="RF08" pad="33"/>
</signal>
<signal name="DIO02">
<contactref element="IC43" pad="14"/>
<contactref element="RF08" pad="35"/>
</signal>
<signal name="DIO01">
<contactref element="IC43" pad="15"/>
<contactref element="RF08" pad="37"/>
</signal>
<signal name="DIO00">
<contactref element="IC43" pad="17"/>
<contactref element="RF08" pad="36"/>
</signal>
<signal name="DIOEVEN">
<contactref element="IC43" pad="18"/>
<contactref element="RF08" pad="34"/>
</signal>
<signal name="WRITING">
<contactref element="IC42" pad="24"/>
<contactref element="IC43" pad="24"/>
<contactref element="RF08" pad="18"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="IC42" pad="29"/>
<contactref element="IC43" pad="29"/>
<contactref element="RF08" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!DRV01">
<contactref element="RF08" pad="38"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DRV23">
<contactref element="RF08" pad="22"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="G2" pad="+@4"/>
<contactref element="G2" pad="+@3"/>
<contactref element="G2" pad="+@2"/>
<contactref element="G2" pad="+@1"/>
<contactref element="G2" pad="+"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="MEMSUPPLY">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC43" pad="32"/>
<contactref element="IC42" pad="32"/>
<contactref element="IC44" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC44" pad="5"/>
<contactref element="IC44" pad="3"/>
<contactref element="IC44" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!DRVSEL">
<contactref element="IC42" pad="22"/>
<contactref element="IC43" pad="22"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC44" pad="4"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC44" pad="1"/>
<contactref element="IC44" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!DRVOK">
<contactref element="RF08" pad="40"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$131">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="G1" pad="+@1"/>
<contactref element="G1" pad="+@2"/>
<contactref element="G1" pad="+@3"/>
<contactref element="G1" pad="+@4"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
