<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.0128" y1="-0.0204" x2="129.5274" y2="-0.0712" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.5274" y1="-0.0712" x2="129.5274" y2="91.4858" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.5274" y1="91.4858" x2="0.0126" y2="91.435" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0126" y1="91.435" x2="-0.0128" y2="-0.0204" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="memory-hitachi">
<packages>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<packages>
<package name="B2430UNI">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; with different Grids</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="memory-hitachi" package="DIL32" value="628512">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC2" library="memory-hitachi" package="DIL32" value="628512">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="IC3" library="memory-hitachi" package="DIL32" value="628512">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC4" library="memory-hitachi" package="DIL32" value="628512">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="IC6" library="40xx" package="DIL14" value="4011N"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/7" value="10meg"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/7" value="10meg"/>
<element name="IC5" library="ic-package" package="DIL40" value=""/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="G3" library="battery" package="B2430UNI" value="B2430UNI"/>
<element name="G4" library="battery" package="B2430UNI" value="B2430UNI"/>
<element name="U$1" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="2,8" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="IC4" pad="27"/>
<contactref element="IC5" pad="35"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="IC4" pad="26"/>
<contactref element="IC5" pad="34"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="IC4" pad="23"/>
<contactref element="IC5" pad="31"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="IC4" pad="25"/>
<contactref element="IC5" pad="33"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="IC4" pad="28"/>
<contactref element="IC5" pad="36"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="IC3" pad="31"/>
<contactref element="IC4" pad="31"/>
<contactref element="IC5" pad="39"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="IC3" pad="29"/>
<contactref element="IC4" pad="29"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="37"/>
</signal>
<signal name="!OE">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="IC4" pad="24"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="32"/>
</signal>
<signal name="!CS1">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="30"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC4" pad="30"/>
<contactref element="IC3" pad="30"/>
<contactref element="IC5" pad="38"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="IC5" pad="29"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC5" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="IC5" pad="27"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="IC5" pad="26"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="IC5" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="G3" pad="-"/>
<contactref element="G4" pad="-"/>
<contactref element="G3" pad="-@1"/>
<contactref element="G4" pad="-@1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC5" pad="40"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="IC5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="ODD">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!CS2">
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="IC4" pad="22"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A19">
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="IC3" pad="32"/>
<contactref element="IC4" pad="32"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="WE">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="G4" pad="+@4"/>
<contactref element="G4" pad="+@3"/>
<contactref element="G4" pad="+@2"/>
<contactref element="G4" pad="+@1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="G4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="G3" pad="+@4"/>
<contactref element="G3" pad="+@3"/>
<contactref element="G3" pad="+@2"/>
<contactref element="G3" pad="+@1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="G3" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
