<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.005" y1="0.165" x2="276.695" y2="-0.015" width="0" layer="20"/>
<wire x1="213.345" y1="0.165" x2="213.345" y2="152.235" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.005" y1="152.235" x2="0.005" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="215.9" y1="88.9" x2="215.9" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="215.9" y1="88.9" x2="276.86" y2="88.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="276.86" y1="88.9" x2="276.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="215.9" y1="111.76" x2="276.86" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="215.9" y1="200.66" x2="215.9" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="215.9" y1="200.66" x2="276.86" y2="200.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="276.86" y1="200.66" x2="0" y2="200.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="276.86" y1="200.66" x2="276.86" y2="130.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="213.36" y1="154.94" x2="0" y2="154.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="157.48" x2="0" y2="200.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="213.36" y1="200.66" x2="213.36" y2="154.94" width="0" layer="20"/>
<text>VRS</text>
<text>RF08</text>
<text>RF08</text>
<text>VRS</text>
<text>RS08</text>
<text>RS08</text>
<text>VRS</text>
<text>VRS</text>
<text>VRS</text>
<text>VRS</text>
<text>RS08</text>
<text>RS08</text>
<text>RF08 Debug</text>
<text>RF08 Debug</text>
<text>VRS</text>
<text>VRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<packages>
<package name="B2430UNI">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; with different Grids</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pcb">
<packages>
<package name="SIERRA-PROTO">
<description>Sierra Proto -- not to exceed 85 sq".</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$1" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="G1" library="battery" package="B2430UNI" value="B2430UNI"/>
<element name="G2" library="battery" package="B2430UNI" value="B2430UNI"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="RF08A" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC44" library="40xx" package="DIL14" value="4011N"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="10 Megohm"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="U$5" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$6" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$7" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$8" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="G3" library="battery" package="B2430UNI" value="B2430UNI"/>
<element name="G4" library="battery" package="B2430UNI" value="B2430UNI"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="RF08B" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC46" library="40xx" package="DIL14" value="4011N"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="10 Megohm"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="U$9" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$10" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$11" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$12" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$13" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$14" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$16" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$17" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="U$18" library="pcb" package="SIERRA-PROTO" value=""/>
<element name="IC42" library="dec-con" package="DIL32" value="628512P"/>
<element name="IC43" library="dec-con" package="DIL32" value="628512P"/>
<element name="IC39" library="dec-con" package="DIL32" value="628512P"/>
<element name="IC45" library="dec-con" package="DIL32" value="628512P"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="G2" pad="-"/>
<contactref element="G1" pad="-@1"/>
<contactref element="G2" pad="-@1"/>
<contactref element="RF08A" pad="31"/>
<contactref element="IC44" pad="7"/>
<contactref element="RF08A" pad="39"/>
<contactref element="G3" pad="-"/>
<contactref element="G4" pad="-"/>
<contactref element="G3" pad="-@1"/>
<contactref element="G4" pad="-@1"/>
<contactref element="RF08B" pad="31"/>
<contactref element="IC46" pad="7"/>
<contactref element="RF08B" pad="39"/>
<contactref element="IC42" pad="16"/>
<contactref element="IC43" pad="16"/>
<contactref element="IC39" pad="16"/>
<contactref element="IC45" pad="16"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="RF08A" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="RF08B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DMA11">
<contactref element="RF08A" pad="23"/>
<contactref element="RF08B" pad="23"/>
<contactref element="IC42" pad="12"/>
<contactref element="IC43" pad="12"/>
<contactref element="IC39" pad="12"/>
<contactref element="IC45" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DMA00">
<contactref element="RF08A" pad="16"/>
<contactref element="RF08B" pad="16"/>
<contactref element="IC42" pad="25"/>
<contactref element="IC43" pad="25"/>
<contactref element="IC39" pad="25"/>
<contactref element="IC45" pad="25"/>
</signal>
<signal name="DMA01">
<contactref element="RF08A" pad="20"/>
<contactref element="RF08B" pad="20"/>
<contactref element="IC42" pad="23"/>
<contactref element="IC43" pad="23"/>
<contactref element="IC39" pad="23"/>
<contactref element="IC45" pad="23"/>
</signal>
<signal name="DMA02">
<contactref element="RF08A" pad="14"/>
<contactref element="RF08B" pad="14"/>
<contactref element="IC42" pad="26"/>
<contactref element="IC43" pad="26"/>
<contactref element="IC39" pad="26"/>
<contactref element="IC45" pad="26"/>
</signal>
<signal name="DMA03">
<contactref element="RF08A" pad="12"/>
<contactref element="RF08B" pad="12"/>
<contactref element="IC42" pad="27"/>
<contactref element="IC43" pad="27"/>
<contactref element="IC39" pad="27"/>
<contactref element="IC45" pad="27"/>
</signal>
<signal name="DMA04">
<contactref element="RF08A" pad="9"/>
<contactref element="RF08B" pad="9"/>
<contactref element="IC42" pad="5"/>
<contactref element="IC43" pad="5"/>
<contactref element="IC39" pad="5"/>
<contactref element="IC45" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DMA05">
<contactref element="RF08A" pad="11"/>
<contactref element="RF08B" pad="11"/>
<contactref element="IC42" pad="6"/>
<contactref element="IC43" pad="6"/>
<contactref element="IC39" pad="6"/>
<contactref element="IC45" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DMA06">
<contactref element="RF08A" pad="13"/>
<contactref element="RF08B" pad="13"/>
<contactref element="IC42" pad="7"/>
<contactref element="IC43" pad="7"/>
<contactref element="IC39" pad="7"/>
<contactref element="IC45" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DMA07">
<contactref element="RF08A" pad="15"/>
<contactref element="RF08B" pad="15"/>
<contactref element="IC42" pad="8"/>
<contactref element="IC43" pad="8"/>
<contactref element="IC39" pad="8"/>
<contactref element="IC45" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DMA08">
<contactref element="RF08A" pad="17"/>
<contactref element="RF08B" pad="17"/>
<contactref element="IC42" pad="9"/>
<contactref element="IC43" pad="9"/>
<contactref element="IC39" pad="9"/>
<contactref element="IC45" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DMA09">
<contactref element="RF08A" pad="19"/>
<contactref element="RF08B" pad="19"/>
<contactref element="IC42" pad="10"/>
<contactref element="IC43" pad="10"/>
<contactref element="IC39" pad="10"/>
<contactref element="IC45" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DMA10">
<contactref element="RF08A" pad="21"/>
<contactref element="RF08B" pad="21"/>
<contactref element="IC42" pad="11"/>
<contactref element="IC43" pad="11"/>
<contactref element="IC39" pad="11"/>
<contactref element="IC45" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DAR08">
<contactref element="RF08A" pad="4"/>
<contactref element="RF08B" pad="4"/>
<contactref element="IC42" pad="31"/>
<contactref element="IC43" pad="31"/>
<contactref element="IC39" pad="31"/>
<contactref element="IC45" pad="31"/>
</signal>
<signal name="DAR09">
<contactref element="RF08A" pad="5"/>
<contactref element="RF08B" pad="5"/>
<contactref element="IC42" pad="3"/>
<contactref element="IC43" pad="3"/>
<contactref element="IC39" pad="3"/>
<contactref element="IC45" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DAR10">
<contactref element="RF08A" pad="10"/>
<contactref element="RF08B" pad="10"/>
<contactref element="IC42" pad="28"/>
<contactref element="IC43" pad="28"/>
<contactref element="IC39" pad="28"/>
<contactref element="IC45" pad="28"/>
</signal>
<signal name="DAR11">
<contactref element="RF08A" pad="7"/>
<contactref element="RF08B" pad="7"/>
<contactref element="IC42" pad="4"/>
<contactref element="IC43" pad="4"/>
<contactref element="IC39" pad="4"/>
<contactref element="IC45" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DAR07">
<contactref element="RF08A" pad="3"/>
<contactref element="RF08B" pad="3"/>
<contactref element="IC42" pad="2"/>
<contactref element="IC43" pad="2"/>
<contactref element="IC39" pad="2"/>
<contactref element="IC45" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DAR06">
<contactref element="RF08A" pad="6"/>
<contactref element="RF08B" pad="6"/>
<contactref element="IC42" pad="30"/>
<contactref element="IC43" pad="30"/>
<contactref element="IC39" pad="30"/>
<contactref element="IC45" pad="30"/>
</signal>
<signal name="DAR05">
<contactref element="RF08A" pad="1"/>
<contactref element="RF08B" pad="1"/>
<contactref element="IC42" pad="1"/>
<contactref element="IC43" pad="1"/>
<contactref element="IC39" pad="1"/>
<contactref element="IC45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIO05">
<contactref element="RF08A" pad="26"/>
<contactref element="RF08B" pad="26"/>
<contactref element="IC42" pad="20"/>
<contactref element="IC39" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DIO11">
<contactref element="RF08A" pad="25"/>
<contactref element="RF08B" pad="25"/>
<contactref element="IC42" pad="13"/>
<contactref element="IC39" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DIO10">
<contactref element="RF08A" pad="27"/>
<contactref element="RF08B" pad="27"/>
<contactref element="IC42" pad="14"/>
<contactref element="IC39" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DIO09">
<contactref element="RF08A" pad="29"/>
<contactref element="RF08B" pad="29"/>
<contactref element="IC42" pad="15"/>
<contactref element="IC39" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DIO08">
<contactref element="RF08A" pad="32"/>
<contactref element="RF08B" pad="32"/>
<contactref element="IC42" pad="17"/>
<contactref element="IC39" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DIO07">
<contactref element="RF08A" pad="30"/>
<contactref element="RF08B" pad="30"/>
<contactref element="IC42" pad="18"/>
<contactref element="IC39" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DIO06">
<contactref element="RF08A" pad="28"/>
<contactref element="RF08B" pad="28"/>
<contactref element="IC42" pad="19"/>
<contactref element="IC39" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DIO04">
<contactref element="RF08A" pad="24"/>
<contactref element="RF08B" pad="24"/>
<contactref element="IC42" pad="21"/>
<contactref element="IC39" pad="21"/>
</signal>
<signal name="DIO03">
<contactref element="RF08A" pad="33"/>
<contactref element="RF08B" pad="33"/>
<contactref element="IC43" pad="13"/>
<contactref element="IC45" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DIO02">
<contactref element="RF08A" pad="35"/>
<contactref element="RF08B" pad="35"/>
<contactref element="IC43" pad="14"/>
<contactref element="IC45" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DIO01">
<contactref element="RF08A" pad="37"/>
<contactref element="RF08B" pad="37"/>
<contactref element="IC43" pad="15"/>
<contactref element="IC45" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DIO00">
<contactref element="RF08A" pad="36"/>
<contactref element="RF08B" pad="36"/>
<contactref element="IC43" pad="17"/>
<contactref element="IC45" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DIOEVEN">
<contactref element="RF08A" pad="34"/>
<contactref element="RF08B" pad="34"/>
<contactref element="IC43" pad="18"/>
<contactref element="IC45" pad="18"/>
</signal>
<signal name="WRITING">
<contactref element="RF08A" pad="18"/>
<contactref element="RF08B" pad="18"/>
<contactref element="IC42" pad="24"/>
<contactref element="IC43" pad="24"/>
<contactref element="IC39" pad="24"/>
<contactref element="IC45" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="RF08A" pad="8"/>
<contactref element="RF08B" pad="8"/>
<contactref element="IC42" pad="29"/>
<contactref element="IC43" pad="29"/>
<contactref element="IC39" pad="29"/>
<contactref element="IC45" pad="29"/>
</signal>
<signal name="!DRV01">
<contactref element="RF08A" pad="38"/>
<contactref element="RF08B" pad="38"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DRV23">
<contactref element="RF08A" pad="22"/>
<contactref element="RF08B" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DRVOK">
<contactref element="RF08A" pad="40"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="RF08B" pad="40"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="G2" pad="+@4"/>
<contactref element="G2" pad="+@3"/>
<contactref element="G2" pad="+@2"/>
<contactref element="G2" pad="+@1"/>
<contactref element="G2" pad="+"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="MEMSUPPLY">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC44" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="IC46" pad="14"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC42" pad="32"/>
<contactref element="IC43" pad="32"/>
<contactref element="IC39" pad="32"/>
<contactref element="IC45" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC44" pad="5"/>
<contactref element="IC44" pad="3"/>
<contactref element="IC44" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC44" pad="1"/>
<contactref element="IC44" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$131">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="G1" pad="+@1"/>
<contactref element="G1" pad="+@2"/>
<contactref element="G1" pad="+@3"/>
<contactref element="G1" pad="+@4"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="G4" pad="+@4"/>
<contactref element="G4" pad="+@3"/>
<contactref element="G4" pad="+@2"/>
<contactref element="G4" pad="+@1"/>
<contactref element="G4" pad="+"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC46" pad="5"/>
<contactref element="IC46" pad="3"/>
<contactref element="IC46" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC46" pad="1"/>
<contactref element="IC46" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="G3" pad="+"/>
<contactref element="G3" pad="+@1"/>
<contactref element="G3" pad="+@2"/>
<contactref element="G3" pad="+@3"/>
<contactref element="G3" pad="+@4"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="!DRVSELA">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC44" pad="4"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="IC42" pad="22"/>
<contactref element="IC43" pad="22"/>
</signal>
<signal name="!DRVSELB">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC46" pad="4"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="IC39" pad="22"/>
<contactref element="IC45" pad="22"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
