<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.63" y1="-0.47" x2="159.37" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="-0.47" x2="159.37" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="99.53" x2="-0.63" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.63" y1="99.53" x2="-0.63" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<packages>
<package name="FE07">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<packages>
<package name="SIL10">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E16" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS75N"/>
<element name="E19" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS74N"/>
<element name="E26" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS02N"/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS74N"/>
<element name="P26" library="ic-package" package="DIL14" value=""/>
<element name="P19" library="ic-package" package="DIL16" value=""/>
<element name="P17" library="ic-package" package="DIL16" value=""/>
<element name="E17" library="74xx-us" package="DIL16" value="7476N"/>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE07" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LASTDEV" library="resistor-sil" package="SIL10" value="100">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="E16" pad="12"/>
<contactref element="E19" pad="7"/>
<contactref element="E26" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="P26" pad="7"/>
<contactref element="P19" pad="13"/>
<contactref element="E17" pad="13"/>
<contactref element="LASTDEV" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="E16" pad="5"/>
<contactref element="E19" pad="14"/>
<contactref element="E26" pad="14"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="E6" pad="12"/>
<contactref element="E19" pad="12"/>
<contactref element="E19" pad="2"/>
<contactref element="P26" pad="14"/>
<contactref element="P19" pad="5"/>
<contactref element="E17" pad="5"/>
<contactref element="E17" pad="7"/>
<contactref element="P17" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!MAINT">
<contactref element="E19" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="10"/>
<contactref element="E19" pad="10"/>
<contactref element="P19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ERROR">
<contactref element="E19" pad="11"/>
<contactref element="P26" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XFER_REQ">
<contactref element="E19" pad="3"/>
<contactref element="P26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DONE">
<contactref element="E6" pad="11"/>
<contactref element="P26" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TR_SKIP">
<contactref element="E26" pad="3"/>
<contactref element="P26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ERR_SKIP">
<contactref element="E26" pad="6"/>
<contactref element="P26" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DONE_SKIP">
<contactref element="E26" pad="9"/>
<contactref element="P26" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DONE_FF">
<contactref element="E16" pad="10"/>
<contactref element="P17" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="E19" pad="1"/>
<contactref element="E26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="E19" pad="13"/>
<contactref element="E26" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="E6" pad="13"/>
<contactref element="E26" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BTS1">
<contactref element="E16" pad="4"/>
<contactref element="E16" pad="13"/>
<contactref element="LASTDEV" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="E16" pad="2"/>
<contactref element="E19" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="E16" pad="3"/>
<contactref element="E19" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="E16" pad="6"/>
<contactref element="E16" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="INIT">
<contactref element="E26" pad="2"/>
<contactref element="E26" pad="5"/>
<contactref element="E26" pad="8"/>
<contactref element="E26" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!INIT">
<contactref element="P19" pad="3"/>
<contactref element="E26" pad="11"/>
<contactref element="E26" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!TR_FF">
<contactref element="P19" pad="14"/>
<contactref element="E16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!ERR_FF">
<contactref element="P19" pad="10"/>
<contactref element="E16" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!DONE_FF">
<contactref element="E16" pad="11"/>
<contactref element="P17" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!CLK_PARITY">
<contactref element="E17" pad="6"/>
<contactref element="P17" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!PARITY">
<contactref element="E17" pad="10"/>
<contactref element="P17" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="E17" pad="8"/>
<contactref element="P17" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="P17" pad="9"/>
<contactref element="P17" pad="12"/>
<contactref element="E17" pad="9"/>
<contactref element="E17" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BIOP4">
<contactref element="LASTDEV" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BIOP1">
<contactref element="LASTDEV" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BTS3">
<contactref element="LASTDEV" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BIOP2">
<contactref element="LASTDEV" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BINIT">
<contactref element="LASTDEV" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
