<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.64" x2="0" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="0" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="27.94" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="0" x2="40.64" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="0" x2="43.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="0" x2="43.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="58.42" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="55.88" x2="58.42" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="0" x2="55.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="0" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.64" x2="25.4" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="40.64" x2="0" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="25.4" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="23C2974"/>
<attribute name="MPN" value="PIC12C671-10/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9758860"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC2" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC3" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="23C2974"/>
<attribute name="MPN" value="PIC12C671-10/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9758860"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC4" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC5" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="23C2974"/>
<attribute name="MPN" value="PIC12C671-10/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9758860"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC6" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC7" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="23C2974"/>
<attribute name="MPN" value="PIC12C671-10/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9758860"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R12" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C8" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC8" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED5" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED6" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED10" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED11" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED12" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED7" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED8" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED9" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SUP-" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="SUP-1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="SUP-2" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="SUP-3" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="LED9" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="BTN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="BTN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="BTN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="BTN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="SUP+" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="SUP+2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="SUP+3" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="SUP+1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
