<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="12.7" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="12.7" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="12.7" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="25.4" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="12.7" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.7" y1="25.4" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="38.1" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.8" x2="0" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.8" x2="25.4" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="25.4" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="38.1" x2="25.4" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.1" x2="25.4" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="38.1" x2="12.7" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.7" y1="25.4" x2="0" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="38.1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="0" x2="38.1" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="50.8" x2="25.4" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="50.8" x2="50.8" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="50.8" x2="50.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="38.1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="0" x2="76.2" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="25.4" x2="63.5" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="12.7" x2="63.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="63.5" y1="0" x2="50.8" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="50.8" y1="25.4" x2="50.8" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="12.7" x2="50.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="25.4" x2="63.5" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="25.4" x2="76.2" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="63.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="0" x2="76.2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="12.7" x2="63.5" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="63.5" y1="25.4" x2="63.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="50.8" y1="38.1" x2="50.8" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="50.8" x2="50.8" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="50.8" x2="76.2" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="25.4" x2="76.2" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="38.1" x2="76.2" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="38.1" x2="76.2" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="76.2" y1="38.1" x2="63.5" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="63.5" y1="25.4" x2="50.8" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="76.2" y1="0" x2="88.9" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="0" x2="88.9" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="50.8" x2="76.2" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="50.8" x2="101.6" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="50.8" x2="101.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="0" x2="88.9" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="0" x2="127" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="25.4" x2="114.3" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="12.7" x2="114.3" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="114.3" y1="0" x2="101.6" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="101.6" y1="25.4" x2="101.6" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="12.7" x2="101.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="25.4" x2="114.3" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="114.3" y1="25.4" x2="127" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="0" x2="114.3" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="114.3" y1="0" x2="127" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="12.7" x2="114.3" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="114.3" y1="25.4" x2="114.3" y2="0" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="101.6" y1="38.1" x2="101.6" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="50.8" x2="101.6" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="50.8" x2="127" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="25.4" x2="127" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="38.1" x2="127" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="38.1" x2="127" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="127" y1="38.1" x2="114.3" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="114.3" y1="25.4" x2="101.6" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="127" y1="0" x2="139.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="139.7" y1="0" x2="139.7" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="139.7" y1="50.8" x2="127" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="139.7" y1="50.8" x2="152.4" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="152.4" y1="50.8" x2="152.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="152.4" y1="0" x2="139.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC2" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC3" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC4" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC5" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC6" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC7" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R12" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C8" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC8" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED5" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED6" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED10" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED11" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED12" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED7" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED8" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED9" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC9" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R14" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R15" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C9" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C10" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC10" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC11" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R17" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R18" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C12" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC12" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC13" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R20" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R21" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C13" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C14" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC14" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC15" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R23" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R24" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C15" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C16" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC16" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D5" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED13" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED14" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED15" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED16" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED17" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED18" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED19" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED20" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED21" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED22" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED23" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED24" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D6" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC17" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R26" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R27" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C17" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C18" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC18" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC19" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R28" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R29" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R30" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C19" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C20" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC20" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC21" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R31" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R32" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R33" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C21" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C22" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC22" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC23" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R34" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R35" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R36" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C23" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C24" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC24" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN12" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D9" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED25" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED26" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED27" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED28" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED29" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED30" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED31" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED32" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED33" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED34" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED35" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED36" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D10" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SUP-" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="SUP-1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="SUP-2" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="SUP-3" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="SUP-4" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="SUP-5" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="8"/>
<contactref element="SUP-6" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="IC15" pad="8"/>
<contactref element="SUP-7" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="LED13" pad="K"/>
<contactref element="LED14" pad="K"/>
<contactref element="LED15" pad="K"/>
<contactref element="LED16" pad="K"/>
<contactref element="LED17" pad="K"/>
<contactref element="LED18" pad="K"/>
<contactref element="LED19" pad="K"/>
<contactref element="LED20" pad="K"/>
<contactref element="LED21" pad="K"/>
<contactref element="LED22" pad="K"/>
<contactref element="LED23" pad="K"/>
<contactref element="LED24" pad="K"/>
<contactref element="IC17" pad="8"/>
<contactref element="IC18" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="SUP-8" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="8"/>
<contactref element="SUP-9" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="IC21" pad="8"/>
<contactref element="SUP-10" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="IC23" pad="8"/>
<contactref element="SUP-11" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="LED25" pad="K"/>
<contactref element="LED26" pad="K"/>
<contactref element="LED27" pad="K"/>
<contactref element="LED28" pad="K"/>
<contactref element="LED29" pad="K"/>
<contactref element="LED30" pad="K"/>
<contactref element="LED31" pad="K"/>
<contactref element="LED32" pad="K"/>
<contactref element="LED33" pad="K"/>
<contactref element="LED34" pad="K"/>
<contactref element="LED35" pad="K"/>
<contactref element="LED36" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="BTN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="BTN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="BTN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="BTN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="SUP+" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="SUP+2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="SUP+3" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="SUP+1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC1">
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC15" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="BTN5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC11" pad="6"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="BTN6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC13" pad="7"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC13" pad="6"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC13" pad="5"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC14" pad="3"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC13" pad="4"/>
<contactref element="BTN7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC15" pad="7"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC15" pad="6"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC15" pad="5"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC16" pad="3"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC15" pad="4"/>
<contactref element="BTN8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="SUP+4" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="LED14" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="LED18" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="LED19" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="LED20" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="LED21" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="LED22" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="LED23" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="LED24" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="SUP+6" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="SUP+7" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="SUP+5" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="IC17" pad="7"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="IC17" pad="6"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="IC17" pad="5"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC2">
<contactref element="IC17" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC21" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="IC23" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="IC18" pad="3"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="IC17" pad="4"/>
<contactref element="BTN9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="IC19" pad="7"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="IC19" pad="6"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="IC19" pad="5"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="IC20" pad="3"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="IC19" pad="4"/>
<contactref element="BTN10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="IC21" pad="7"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="IC21" pad="6"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="IC21" pad="5"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="IC22" pad="3"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="IC21" pad="4"/>
<contactref element="BTN11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="IC23" pad="7"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="IC23" pad="6"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="IC23" pad="5"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="IC24" pad="3"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="IC23" pad="4"/>
<contactref element="BTN12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="SUP+8" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="LED25" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="LED26" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="LED27" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="LED28" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="LED29" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="LED30" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="LED31" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="LED32" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="LED33" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="LED34" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="LED35" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="LED36" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="SUP+10" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="SUP+11" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="SUP+9" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
