<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.64" x2="0" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="0" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="27.94" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="0" x2="40.64" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="0" x2="43.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="0" x2="43.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="58.42" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="55.88" x2="58.42" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="0" x2="55.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="0" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.64" x2="25.4" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="40.64" x2="0" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="25.4" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="58.42" y1="25.4" x2="58.42" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="12.7" x2="58.42" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="0" x2="71.12" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="0" x2="83.82" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="40.64" x2="58.42" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="27.94" x2="58.42" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="53.34" x2="58.42" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="0" x2="86.36" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="0" x2="99.06" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.06" y1="0" x2="101.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="114.3" y1="0" x2="101.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="55.88" x2="116.84" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="55.88" x2="116.84" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="0" x2="114.3" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="55.88" x2="58.42" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="40.64" x2="83.82" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="83.82" y1="40.64" x2="58.42" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="58.42" y1="12.7" x2="83.82" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="83.82" y1="12.7" x2="58.42" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="81.28" x2="0" y2="68.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="68.58" x2="0" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="12.7" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="55.88" x2="25.4" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="96.52" x2="0" y2="83.82" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="83.82" x2="0" y2="81.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="109.22" x2="0" y2="96.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="55.88" x2="27.94" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="55.88" x2="40.64" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="55.88" x2="43.18" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="55.88" x2="43.18" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="111.76" x2="58.42" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="111.76" x2="58.42" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="55.88" x2="55.88" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="111.76" x2="0" y2="109.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="96.52" x2="25.4" y2="96.52" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="96.52" x2="0" y2="96.52" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="68.58" x2="25.4" y2="68.58" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="68.58" x2="0" y2="68.58" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="58.42" y1="81.28" x2="58.42" y2="68.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="68.58" x2="58.42" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="55.88" x2="71.12" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="55.88" x2="83.82" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="96.52" x2="58.42" y2="83.82" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="83.82" x2="58.42" y2="81.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="109.22" x2="58.42" y2="96.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="55.88" x2="86.36" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="55.88" x2="99.06" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.06" y1="55.88" x2="101.6" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="114.3" y1="55.88" x2="101.6" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="111.76" x2="116.84" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="111.76" x2="116.84" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="55.88" x2="114.3" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="111.76" x2="58.42" y2="109.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="96.52" x2="83.82" y2="96.52" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="83.82" y1="96.52" x2="58.42" y2="96.52" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="58.42" y1="68.58" x2="83.82" y2="68.58" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="83.82" y1="68.58" x2="58.42" y2="68.58" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="137.16" x2="0" y2="124.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="124.46" x2="0" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="111.76" x2="12.7" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="111.76" x2="25.4" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="152.4" x2="0" y2="139.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="139.7" x2="0" y2="137.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="165.1" x2="0" y2="152.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="111.76" x2="27.94" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="111.76" x2="40.64" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="111.76" x2="43.18" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="111.76" x2="43.18" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="165.1" x2="58.42" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="111.76" x2="55.88" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="152.4" x2="25.4" y2="152.4" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="152.4" x2="0" y2="152.4" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="124.46" x2="25.4" y2="124.46" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="124.46" x2="0" y2="124.46" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="58.42" y1="137.16" x2="58.42" y2="124.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="124.46" x2="58.42" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="111.76" x2="71.12" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="111.76" x2="83.82" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="152.4" x2="58.42" y2="139.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="139.7" x2="58.42" y2="137.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="165.1" x2="58.42" y2="152.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="111.76" x2="86.36" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="111.76" x2="99.06" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.06" y1="111.76" x2="101.6" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="114.3" y1="111.76" x2="101.6" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="165.1" x2="116.84" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="111.76" x2="114.3" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="152.4" x2="83.82" y2="152.4" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="83.82" y1="152.4" x2="58.42" y2="152.4" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="58.42" y1="124.46" x2="83.82" y2="124.46" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="83.82" y1="124.46" x2="58.42" y2="124.46" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="55.88" y1="165.1" x2="58.42" y2="165.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="165.1" x2="114.3" y2="165.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="25.4" x2="116.84" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="12.7" x2="116.84" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="0" x2="129.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.54" y1="0" x2="142.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="40.64" x2="116.84" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="27.94" x2="116.84" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="53.34" x2="116.84" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="142.24" y1="0" x2="144.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="144.78" y1="0" x2="157.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="157.48" y1="0" x2="160.02" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="172.72" y1="0" x2="160.02" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="55.88" x2="175.26" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="55.88" x2="175.26" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="0" x2="172.72" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="55.88" x2="116.84" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="40.64" x2="142.24" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="142.24" y1="40.64" x2="116.84" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="116.84" y1="12.7" x2="142.24" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="142.24" y1="12.7" x2="116.84" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="175.26" y1="25.4" x2="175.26" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="12.7" x2="175.26" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="0" x2="187.96" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="187.96" y1="0" x2="200.66" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="40.64" x2="175.26" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="27.94" x2="175.26" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="53.34" x2="175.26" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="200.66" y1="0" x2="203.2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="203.2" y1="0" x2="215.9" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="215.9" y1="0" x2="218.44" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="231.14" y1="0" x2="218.44" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="55.88" x2="233.68" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="55.88" x2="233.68" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="0" x2="231.14" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="55.88" x2="175.26" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="40.64" x2="200.66" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="200.66" y1="40.64" x2="175.26" y2="40.64" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="175.26" y1="12.7" x2="200.66" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="200.66" y1="12.7" x2="175.26" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="116.84" y1="81.28" x2="116.84" y2="68.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="68.58" x2="116.84" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="55.88" x2="129.54" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.54" y1="55.88" x2="142.24" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="96.52" x2="116.84" y2="83.82" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="83.82" x2="116.84" y2="81.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="109.22" x2="116.84" y2="96.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="142.24" y1="55.88" x2="144.78" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="144.78" y1="55.88" x2="157.48" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="157.48" y1="55.88" x2="160.02" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="172.72" y1="55.88" x2="160.02" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="111.76" x2="175.26" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="111.76" x2="175.26" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="55.88" x2="172.72" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="111.76" x2="116.84" y2="109.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="96.52" x2="142.24" y2="96.52" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="142.24" y1="96.52" x2="116.84" y2="96.52" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="116.84" y1="68.58" x2="142.24" y2="68.58" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="142.24" y1="68.58" x2="116.84" y2="68.58" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="175.26" y1="81.28" x2="175.26" y2="68.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="68.58" x2="175.26" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="55.88" x2="187.96" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="187.96" y1="55.88" x2="200.66" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="96.52" x2="175.26" y2="83.82" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="83.82" x2="175.26" y2="81.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="109.22" x2="175.26" y2="96.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="200.66" y1="55.88" x2="203.2" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="203.2" y1="55.88" x2="215.9" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="215.9" y1="55.88" x2="218.44" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="231.14" y1="55.88" x2="218.44" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="111.76" x2="233.68" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="111.76" x2="233.68" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="55.88" x2="231.14" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="111.76" x2="175.26" y2="109.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="96.52" x2="200.66" y2="96.52" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="200.66" y1="96.52" x2="175.26" y2="96.52" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="175.26" y1="68.58" x2="200.66" y2="68.58" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="200.66" y1="68.58" x2="175.26" y2="68.58" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="116.84" y1="137.16" x2="116.84" y2="124.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="124.46" x2="116.84" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="111.76" x2="129.54" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.54" y1="111.76" x2="142.24" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="152.4" x2="116.84" y2="139.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="139.7" x2="116.84" y2="137.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="165.1" x2="116.84" y2="152.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="142.24" y1="111.76" x2="144.78" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="144.78" y1="111.76" x2="157.48" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="157.48" y1="111.76" x2="160.02" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="172.72" y1="111.76" x2="160.02" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="165.1" x2="175.26" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="111.76" x2="172.72" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="152.4" x2="142.24" y2="152.4" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="142.24" y1="152.4" x2="116.84" y2="152.4" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="116.84" y1="124.46" x2="142.24" y2="124.46" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="142.24" y1="124.46" x2="116.84" y2="124.46" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="175.26" y1="137.16" x2="175.26" y2="124.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="124.46" x2="175.26" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="111.76" x2="187.96" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="187.96" y1="111.76" x2="200.66" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="152.4" x2="175.26" y2="139.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="139.7" x2="175.26" y2="137.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="165.1" x2="175.26" y2="152.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="200.66" y1="111.76" x2="203.2" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="203.2" y1="111.76" x2="215.9" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="215.9" y1="111.76" x2="218.44" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="231.14" y1="111.76" x2="218.44" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="165.1" x2="233.68" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="111.76" x2="231.14" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="152.4" x2="200.66" y2="152.4" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="200.66" y1="152.4" x2="175.26" y2="152.4" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="175.26" y1="124.46" x2="200.66" y2="124.46" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="200.66" y1="124.46" x2="175.26" y2="124.46" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="172.72" y1="165.1" x2="175.26" y2="165.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="165.1" x2="231.14" y2="165.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="195.58" x2="0" y2="182.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="182.88" x2="0" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="167.64" x2="0" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="165.1" x2="0" y2="165.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="165.1" x2="0" y2="167.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="195.58" x2="58.42" y2="193.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="193.04" x2="58.42" y2="182.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="182.88" x2="58.42" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="167.64" x2="58.42" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="111.76" y1="165.1" x2="55.88" y2="165.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="195.58" x2="116.84" y2="182.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="182.88" x2="116.84" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="167.64" x2="116.84" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="165.1" y1="165.1" x2="111.76" y2="165.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="195.58" x2="175.26" y2="182.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="182.88" x2="175.26" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="175.26" y1="167.64" x2="175.26" y2="180.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="228.6" y1="195.58" x2="233.68" y2="195.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="0" x2="246.38" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="246.38" y1="0" x2="248.92" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="259.08" y1="0" x2="248.92" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="261.62" y1="0" x2="259.08" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="55.88" x2="236.22" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="236.22" y1="55.88" x2="246.38" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="246.38" y1="55.88" x2="248.92" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="261.62" y1="55.88" x2="248.92" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="111.76" x2="246.38" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="246.38" y1="111.76" x2="248.92" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="261.62" y1="111.76" x2="248.92" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="261.62" y1="53.34" x2="261.62" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="261.62" y1="109.22" x2="261.62" y2="111.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="261.62" y1="195.58" x2="261.62" y2="165.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="233.68" y1="195.58" x2="261.62" y2="195.58" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC2" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC3" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC4" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC5" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC6" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC7" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R12" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C8" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC8" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED5" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED6" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED10" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED11" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED12" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED7" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED8" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED9" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC9" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R14" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R15" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C9" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C10" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC10" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC11" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R17" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R18" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C12" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC12" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC13" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R20" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R21" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C13" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C14" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC14" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC15" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R23" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R24" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C15" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C16" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC16" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D5" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED13" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED14" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED15" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED16" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED17" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED18" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED19" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED20" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED21" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED22" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED23" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED24" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D6" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC17" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R26" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R27" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C17" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C18" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC18" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC19" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R28" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R29" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R30" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C19" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C20" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC20" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC21" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R31" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R32" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R33" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C21" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C22" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC22" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC23" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R34" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R35" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R36" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C23" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C24" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC24" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN12" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D9" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED25" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED26" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED27" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED28" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED29" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED30" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED31" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED32" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED33" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED34" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED35" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED36" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D10" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC25" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R38" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R39" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C25" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C26" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC26" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+12" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-12" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC27" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R40" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R41" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R42" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C27" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C28" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC28" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+13" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-13" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC29" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R43" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R44" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R45" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C29" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C30" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC30" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+14" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-14" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC31" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R46" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R47" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R48" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C31" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C32" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC32" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+15" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-15" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN13" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN14" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN15" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN16" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D13" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED37" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED38" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED39" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED40" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED41" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED42" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED43" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED44" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED45" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED46" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED47" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED48" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D14" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D15" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D16" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC33" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R50" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R51" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C33" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C34" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC34" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+16" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-16" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC35" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R52" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R53" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R54" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C35" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C36" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC36" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+17" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-17" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC37" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R55" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R56" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R57" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C37" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C38" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC38" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+18" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-18" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC39" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R58" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R59" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R60" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C39" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C40" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC40" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+19" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-19" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN17" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN18" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN19" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN20" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D17" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED49" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED50" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED51" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED52" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED53" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED54" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED55" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED56" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED57" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED58" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED59" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED60" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D18" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D19" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D20" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC41" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R62" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R63" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C41" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C42" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC42" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+20" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-20" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC43" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R64" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R65" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R66" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C43" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C44" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC44" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+21" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-21" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC45" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R67" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R68" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R69" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C45" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C46" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC46" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+22" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-22" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC47" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R70" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R71" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R72" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C47" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C48" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC48" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+23" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-23" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN21" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN22" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN23" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN24" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D21" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED61" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED62" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED63" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED64" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED65" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED66" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED67" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED68" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED69" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED70" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED71" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED72" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D22" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D23" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D24" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC49" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R73" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R74" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R75" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C49" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C50" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC50" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+24" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-24" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC51" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R76" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R77" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R78" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C51" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C52" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC52" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+25" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-25" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC53" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R79" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R80" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R81" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C53" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C54" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC54" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+26" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-26" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC55" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R82" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R83" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R84" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C55" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C56" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC56" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+27" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-27" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN25" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN26" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN27" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN28" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D25" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED73" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED74" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED75" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED76" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED77" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED78" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED79" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED80" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED81" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED82" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED83" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED84" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D26" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D27" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D28" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC57" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R85" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R86" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R87" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C57" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C58" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC58" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+28" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-28" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC59" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R88" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R89" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R90" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C59" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C60" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC60" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+29" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-29" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC61" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R91" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R92" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R93" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C61" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C62" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC62" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+30" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-30" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC63" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R94" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R95" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R96" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C63" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C64" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC64" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+31" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-31" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN29" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN30" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN31" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN32" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D29" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED85" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED86" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED87" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED88" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED89" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED90" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED91" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED92" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED93" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED94" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED95" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED96" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D30" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D31" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D32" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC65" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R97" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R98" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R99" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C65" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C66" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC66" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+32" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-32" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC67" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R100" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R101" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R102" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C67" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C68" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC68" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+33" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-33" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC69" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R103" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R104" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R105" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C69" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C70" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC70" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+34" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-34" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC71" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R106" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R107" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R108" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C71" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C72" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC72" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+35" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-35" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN33" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN34" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN35" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN36" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D33" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED97" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED98" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED99" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED100" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED101" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED102" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED103" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED104" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED105" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED106" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED107" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED108" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D34" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D35" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D36" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC73" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R109" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R110" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R111" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C73" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C74" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC74" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+36" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-36" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC75" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R112" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R113" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R114" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C75" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C76" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC76" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+37" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-37" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC77" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R115" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R116" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R117" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C77" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C78" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC78" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+38" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-38" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC79" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R118" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R119" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R120" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C79" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C80" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC80" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+39" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-39" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN37" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN38" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN39" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN40" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D37" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED109" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED110" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED111" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED112" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED113" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED114" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED115" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED116" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED117" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED118" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED119" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED120" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D38" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D39" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D40" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC81" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R121" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R122" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R123" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C81" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C82" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC82" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+40" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-40" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC83" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R124" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R125" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R126" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C83" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C84" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC84" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+41" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-41" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC85" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R127" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R128" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R129" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C85" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C86" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC86" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+42" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-42" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC87" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R130" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R131" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R132" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C87" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C88" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC88" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+43" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-43" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN41" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN42" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN43" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN44" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D41" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED121" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED122" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED123" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED124" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED125" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED126" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED127" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED128" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED129" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED130" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED131" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED132" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D42" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D43" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D44" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC89" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R133" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R134" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R135" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C89" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C90" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC90" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+44" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-44" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC91" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R136" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R137" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R138" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C91" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C92" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC92" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+45" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-45" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC93" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R139" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R140" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R141" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C93" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C94" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC94" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+46" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-46" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC95" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R142" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R143" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R144" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C95" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C96" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC96" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+47" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-47" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN45" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN46" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN47" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN48" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="D45" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="LED133" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED134" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED135" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED136" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED137" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED138" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED139" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED140" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED141" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED142" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED143" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED144" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D46" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D47" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D48" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC97" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R145" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R146" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R147" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C97" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C98" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC98" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+48" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-48" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC99" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R148" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R149" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R150" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C99" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C100" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC100" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+49" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-49" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN49" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN50" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="LED145" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED146" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED147" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED148" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED149" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED150" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D49" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D50" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC101" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R151" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R152" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R153" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C101" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C102" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC102" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+50" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-50" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC103" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R154" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R155" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R156" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C103" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C104" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC104" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+51" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-51" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN51" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN52" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="LED151" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED152" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED153" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED154" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED155" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED156" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D51" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D52" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC105" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R157" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R158" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R159" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C105" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C106" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC106" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+52" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-52" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC107" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R160" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R161" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R162" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C107" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C108" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC108" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+53" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-53" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN53" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN54" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="LED157" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED158" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED159" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED160" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED161" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED162" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D53" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D54" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC109" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R163" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R164" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R165" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C109" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C110" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC110" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+54" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-54" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC111" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R166" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R167" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R168" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C111" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C112" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC112" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+55" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-55" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN55" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN56" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="LED163" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED164" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED165" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED166" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED167" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED168" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D55" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D56" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC113" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R169" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R170" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R171" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C113" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C114" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC114" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+56" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-56" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC115" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R172" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R173" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R174" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C115" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C116" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC116" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+57" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-57" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN57" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN58" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="LED169" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED170" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED171" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED172" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED173" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED174" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D57" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D58" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC117" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R175" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R176" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R177" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C117" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C118" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC118" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+58" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-58" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC119" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R178" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R179" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R180" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C119" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C120" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC120" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+59" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-59" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN59" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN60" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="LED175" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED176" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED177" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED178" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED179" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED180" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D59" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D60" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="IC121" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R181" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R182" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R183" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C121" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C122" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC122" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+60" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-60" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="IC123" library="microchip" package="DIL8" value="PIC12F629P"/>
<element name="R184" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R185" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="R186" library="rcl" package="0204/7" value=""/>
<element name="C123" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C124" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="IC124" library="linear" package="TO92" value="7805L"/>
<element name="SUP+61" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="SUP-61" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN61" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BTN62" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="LED181" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED182" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED183" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED184" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED185" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED186" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="D61" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D62" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SUP-" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="SUP-1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="SUP-2" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="SUP-3" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="LED9" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="BTN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="BTN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="BTN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="BTN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="SUP+" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="SUP+2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="SUP+3" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="SUP+1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="SUP-4" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="SUP-5" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="8"/>
<contactref element="SUP-6" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="IC15" pad="8"/>
<contactref element="SUP-7" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="LED13" pad="K"/>
<contactref element="LED14" pad="K"/>
<contactref element="LED15" pad="K"/>
<contactref element="LED16" pad="K"/>
<contactref element="LED17" pad="K"/>
<contactref element="LED18" pad="K"/>
<contactref element="LED19" pad="K"/>
<contactref element="LED20" pad="K"/>
<contactref element="LED21" pad="K"/>
<contactref element="LED22" pad="K"/>
<contactref element="LED23" pad="K"/>
<contactref element="LED24" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC1">
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC15" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="BTN5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC11" pad="6"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="BTN6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC13" pad="7"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC13" pad="6"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC13" pad="5"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC14" pad="3"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC13" pad="4"/>
<contactref element="BTN7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC15" pad="7"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC15" pad="6"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC15" pad="5"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC16" pad="3"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC15" pad="4"/>
<contactref element="BTN8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="SUP+4" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="LED14" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="LED18" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="LED19" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="LED20" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="LED21" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="LED22" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="LED23" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="LED24" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="SUP+6" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="SUP+7" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="SUP+5" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="IC17" pad="7"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="IC17" pad="6"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="IC17" pad="5"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="IC17" pad="8"/>
<contactref element="IC18" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="SUP-8" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="8"/>
<contactref element="SUP-9" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="IC21" pad="8"/>
<contactref element="SUP-10" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="IC23" pad="8"/>
<contactref element="SUP-11" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="LED25" pad="K"/>
<contactref element="LED26" pad="K"/>
<contactref element="LED27" pad="K"/>
<contactref element="LED28" pad="K"/>
<contactref element="LED29" pad="K"/>
<contactref element="LED30" pad="K"/>
<contactref element="LED31" pad="K"/>
<contactref element="LED32" pad="K"/>
<contactref element="LED33" pad="K"/>
<contactref element="LED34" pad="K"/>
<contactref element="LED35" pad="K"/>
<contactref element="LED36" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC2">
<contactref element="IC17" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC21" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="IC23" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="IC18" pad="3"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="IC17" pad="4"/>
<contactref element="BTN9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="IC19" pad="7"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="IC19" pad="6"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="IC19" pad="5"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="IC20" pad="3"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="IC19" pad="4"/>
<contactref element="BTN10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="IC21" pad="7"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="IC21" pad="6"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="IC21" pad="5"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="IC22" pad="3"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="IC21" pad="4"/>
<contactref element="BTN11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="IC23" pad="7"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="IC23" pad="6"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="IC23" pad="5"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="IC24" pad="3"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="IC23" pad="4"/>
<contactref element="BTN12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="SUP+8" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="LED25" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="LED26" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="LED27" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="LED28" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="LED29" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="LED30" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="LED31" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="LED32" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="LED33" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="LED34" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="LED35" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="LED36" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="SUP+10" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="SUP+11" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="SUP+9" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="IC25" pad="7"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="IC25" pad="6"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="IC25" pad="5"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND3">
<contactref element="IC25" pad="8"/>
<contactref element="IC26" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="SUP-12" pad="1"/>
<contactref element="IC27" pad="8"/>
<contactref element="SUP-13" pad="1"/>
<contactref element="IC28" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="IC29" pad="8"/>
<contactref element="SUP-14" pad="1"/>
<contactref element="IC30" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="IC31" pad="8"/>
<contactref element="SUP-15" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="LED37" pad="K"/>
<contactref element="LED38" pad="K"/>
<contactref element="LED39" pad="K"/>
<contactref element="LED40" pad="K"/>
<contactref element="LED41" pad="K"/>
<contactref element="LED42" pad="K"/>
<contactref element="LED43" pad="K"/>
<contactref element="LED44" pad="K"/>
<contactref element="LED45" pad="K"/>
<contactref element="LED46" pad="K"/>
<contactref element="LED47" pad="K"/>
<contactref element="LED48" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC3">
<contactref element="IC25" pad="1"/>
<contactref element="IC26" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="IC27" pad="1"/>
<contactref element="IC28" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="IC29" pad="1"/>
<contactref element="IC30" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="IC31" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="IC26" pad="3"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="IC25" pad="4"/>
<contactref element="BTN13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="IC27" pad="7"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$116">
<contactref element="IC27" pad="6"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$117">
<contactref element="IC27" pad="5"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$118">
<contactref element="IC28" pad="3"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$119">
<contactref element="IC27" pad="4"/>
<contactref element="BTN14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$120">
<contactref element="IC29" pad="7"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$121">
<contactref element="IC29" pad="6"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$122">
<contactref element="IC29" pad="5"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$123">
<contactref element="IC30" pad="3"/>
<contactref element="D15" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$124">
<contactref element="IC29" pad="4"/>
<contactref element="BTN15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$125">
<contactref element="IC31" pad="7"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$126">
<contactref element="IC31" pad="6"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$127">
<contactref element="IC31" pad="5"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="IC32" pad="3"/>
<contactref element="D16" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$129">
<contactref element="IC31" pad="4"/>
<contactref element="BTN16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="SUP+12" pad="1"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$131">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="LED37" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$132">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="LED38" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$133">
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="LED39" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$134">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="LED40" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$135">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="LED41" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$136">
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="LED42" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$137">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="LED43" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$138">
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="LED44" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$139">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="LED45" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$140">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="LED46" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$141">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="LED47" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$142">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="LED48" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$143">
<contactref element="SUP+14" pad="1"/>
<contactref element="D15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$144">
<contactref element="SUP+15" pad="1"/>
<contactref element="D16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$145">
<contactref element="SUP+13" pad="1"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$146">
<contactref element="IC33" pad="7"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$147">
<contactref element="IC33" pad="6"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$148">
<contactref element="IC33" pad="5"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND4">
<contactref element="IC33" pad="8"/>
<contactref element="IC34" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="SUP-16" pad="1"/>
<contactref element="IC35" pad="8"/>
<contactref element="SUP-17" pad="1"/>
<contactref element="IC36" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="IC37" pad="8"/>
<contactref element="SUP-18" pad="1"/>
<contactref element="IC38" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="IC39" pad="8"/>
<contactref element="SUP-19" pad="1"/>
<contactref element="IC40" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="LED49" pad="K"/>
<contactref element="LED50" pad="K"/>
<contactref element="LED51" pad="K"/>
<contactref element="LED52" pad="K"/>
<contactref element="LED53" pad="K"/>
<contactref element="LED54" pad="K"/>
<contactref element="LED55" pad="K"/>
<contactref element="LED56" pad="K"/>
<contactref element="LED57" pad="K"/>
<contactref element="LED58" pad="K"/>
<contactref element="LED59" pad="K"/>
<contactref element="LED60" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC4">
<contactref element="IC33" pad="1"/>
<contactref element="IC34" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="IC35" pad="1"/>
<contactref element="IC36" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="IC37" pad="1"/>
<contactref element="IC38" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="IC39" pad="1"/>
<contactref element="IC40" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$149">
<contactref element="IC34" pad="3"/>
<contactref element="D17" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$150">
<contactref element="IC33" pad="4"/>
<contactref element="BTN17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$151">
<contactref element="IC35" pad="7"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$152">
<contactref element="IC35" pad="6"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$153">
<contactref element="IC35" pad="5"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$154">
<contactref element="IC36" pad="3"/>
<contactref element="D18" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$155">
<contactref element="IC35" pad="4"/>
<contactref element="BTN18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$156">
<contactref element="IC37" pad="7"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$157">
<contactref element="IC37" pad="6"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$158">
<contactref element="IC37" pad="5"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$159">
<contactref element="IC38" pad="3"/>
<contactref element="D19" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$160">
<contactref element="IC37" pad="4"/>
<contactref element="BTN19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$161">
<contactref element="IC39" pad="7"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$162">
<contactref element="IC39" pad="6"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$163">
<contactref element="IC39" pad="5"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$164">
<contactref element="IC40" pad="3"/>
<contactref element="D20" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$165">
<contactref element="IC39" pad="4"/>
<contactref element="BTN20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$166">
<contactref element="SUP+16" pad="1"/>
<contactref element="D17" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$167">
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="LED49" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$168">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="LED50" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$169">
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="LED51" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$170">
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="LED52" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$171">
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="LED53" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$172">
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="LED54" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$173">
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="LED55" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$174">
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="LED56" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$175">
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="LED57" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$176">
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="LED58" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$177">
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="LED59" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$178">
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="LED60" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$179">
<contactref element="SUP+18" pad="1"/>
<contactref element="D19" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$180">
<contactref element="SUP+19" pad="1"/>
<contactref element="D20" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$181">
<contactref element="SUP+17" pad="1"/>
<contactref element="D18" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$182">
<contactref element="IC41" pad="7"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$183">
<contactref element="IC41" pad="6"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$184">
<contactref element="IC41" pad="5"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND5">
<contactref element="IC41" pad="8"/>
<contactref element="IC42" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="SUP-20" pad="1"/>
<contactref element="IC43" pad="8"/>
<contactref element="SUP-21" pad="1"/>
<contactref element="IC44" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="IC45" pad="8"/>
<contactref element="SUP-22" pad="1"/>
<contactref element="IC46" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="IC47" pad="8"/>
<contactref element="SUP-23" pad="1"/>
<contactref element="IC48" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="LED61" pad="K"/>
<contactref element="LED62" pad="K"/>
<contactref element="LED63" pad="K"/>
<contactref element="LED64" pad="K"/>
<contactref element="LED65" pad="K"/>
<contactref element="LED66" pad="K"/>
<contactref element="LED67" pad="K"/>
<contactref element="LED68" pad="K"/>
<contactref element="LED69" pad="K"/>
<contactref element="LED70" pad="K"/>
<contactref element="LED71" pad="K"/>
<contactref element="LED72" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC5">
<contactref element="IC41" pad="1"/>
<contactref element="IC42" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="IC43" pad="1"/>
<contactref element="IC44" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="IC45" pad="1"/>
<contactref element="IC46" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="IC47" pad="1"/>
<contactref element="IC48" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$185">
<contactref element="IC42" pad="3"/>
<contactref element="D21" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$186">
<contactref element="IC41" pad="4"/>
<contactref element="BTN21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$187">
<contactref element="IC43" pad="7"/>
<contactref element="R66" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$188">
<contactref element="IC43" pad="6"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$189">
<contactref element="IC43" pad="5"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$190">
<contactref element="IC44" pad="3"/>
<contactref element="D22" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$191">
<contactref element="IC43" pad="4"/>
<contactref element="BTN22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$192">
<contactref element="IC45" pad="7"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$193">
<contactref element="IC45" pad="6"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$194">
<contactref element="IC45" pad="5"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$195">
<contactref element="IC46" pad="3"/>
<contactref element="D23" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$196">
<contactref element="IC45" pad="4"/>
<contactref element="BTN23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$197">
<contactref element="IC47" pad="7"/>
<contactref element="R72" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$198">
<contactref element="IC47" pad="6"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$199">
<contactref element="IC47" pad="5"/>
<contactref element="R70" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$200">
<contactref element="IC48" pad="3"/>
<contactref element="D24" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$201">
<contactref element="IC47" pad="4"/>
<contactref element="BTN24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$202">
<contactref element="SUP+20" pad="1"/>
<contactref element="D21" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$203">
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="LED61" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$204">
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="LED62" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$205">
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="LED63" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$206">
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="LED64" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$207">
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="LED65" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$208">
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="LED66" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$209">
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="LED67" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$210">
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="LED68" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$211">
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="LED69" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$212">
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="LED70" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$213">
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="LED71" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$214">
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="LED72" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$215">
<contactref element="SUP+22" pad="1"/>
<contactref element="D23" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$216">
<contactref element="SUP+23" pad="1"/>
<contactref element="D24" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$217">
<contactref element="SUP+21" pad="1"/>
<contactref element="D22" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$218">
<contactref element="IC49" pad="7"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$219">
<contactref element="IC49" pad="6"/>
<contactref element="R74" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$220">
<contactref element="IC49" pad="5"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND6">
<contactref element="IC49" pad="8"/>
<contactref element="IC50" pad="2"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="SUP-24" pad="1"/>
<contactref element="IC51" pad="8"/>
<contactref element="SUP-25" pad="1"/>
<contactref element="IC52" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="IC53" pad="8"/>
<contactref element="SUP-26" pad="1"/>
<contactref element="IC54" pad="2"/>
<contactref element="C53" pad="2"/>
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="IC55" pad="8"/>
<contactref element="SUP-27" pad="1"/>
<contactref element="IC56" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="LED73" pad="K"/>
<contactref element="LED74" pad="K"/>
<contactref element="LED75" pad="K"/>
<contactref element="LED76" pad="K"/>
<contactref element="LED77" pad="K"/>
<contactref element="LED78" pad="K"/>
<contactref element="LED79" pad="K"/>
<contactref element="LED80" pad="K"/>
<contactref element="LED81" pad="K"/>
<contactref element="LED82" pad="K"/>
<contactref element="LED83" pad="K"/>
<contactref element="LED84" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC6">
<contactref element="IC49" pad="1"/>
<contactref element="IC50" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="IC51" pad="1"/>
<contactref element="IC52" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="IC53" pad="1"/>
<contactref element="IC54" pad="1"/>
<contactref element="C53" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="IC55" pad="1"/>
<contactref element="IC56" pad="1"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$221">
<contactref element="IC50" pad="3"/>
<contactref element="D25" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$222">
<contactref element="IC49" pad="4"/>
<contactref element="BTN25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$223">
<contactref element="IC51" pad="7"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$224">
<contactref element="IC51" pad="6"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$225">
<contactref element="IC51" pad="5"/>
<contactref element="R76" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$226">
<contactref element="IC52" pad="3"/>
<contactref element="D26" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$227">
<contactref element="IC51" pad="4"/>
<contactref element="BTN26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$228">
<contactref element="IC53" pad="7"/>
<contactref element="R81" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$229">
<contactref element="IC53" pad="6"/>
<contactref element="R80" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$230">
<contactref element="IC53" pad="5"/>
<contactref element="R79" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$231">
<contactref element="IC54" pad="3"/>
<contactref element="D27" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$232">
<contactref element="IC53" pad="4"/>
<contactref element="BTN27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$233">
<contactref element="IC55" pad="7"/>
<contactref element="R84" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$234">
<contactref element="IC55" pad="6"/>
<contactref element="R83" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$235">
<contactref element="IC55" pad="5"/>
<contactref element="R82" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$236">
<contactref element="IC56" pad="3"/>
<contactref element="D28" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$237">
<contactref element="IC55" pad="4"/>
<contactref element="BTN28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$238">
<contactref element="SUP+24" pad="1"/>
<contactref element="D25" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$239">
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="LED73" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$240">
<contactref element="R74" pad="2"/>
<contactref element="LED74" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$241">
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="LED75" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$242">
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="LED76" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$243">
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="LED77" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$244">
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="LED78" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$245">
<contactref element="R82" pad="2"/>
<contactref element="LED79" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$246">
<contactref element="R83" pad="2"/>
<contactref element="LED80" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$247">
<contactref element="R84" pad="2"/>
<contactref element="LED81" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$248">
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="LED82" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$249">
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="LED83" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$250">
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="LED84" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$251">
<contactref element="SUP+26" pad="1"/>
<contactref element="D27" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$252">
<contactref element="SUP+27" pad="1"/>
<contactref element="D28" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$253">
<contactref element="SUP+25" pad="1"/>
<contactref element="D26" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$254">
<contactref element="IC57" pad="7"/>
<contactref element="R87" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$255">
<contactref element="IC57" pad="6"/>
<contactref element="R86" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$256">
<contactref element="IC57" pad="5"/>
<contactref element="R85" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND7">
<contactref element="IC57" pad="8"/>
<contactref element="IC58" pad="2"/>
<contactref element="C57" pad="2"/>
<contactref element="C58" pad="2"/>
<contactref element="SUP-28" pad="1"/>
<contactref element="IC59" pad="8"/>
<contactref element="SUP-29" pad="1"/>
<contactref element="IC60" pad="2"/>
<contactref element="C59" pad="2"/>
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="IC61" pad="8"/>
<contactref element="SUP-30" pad="1"/>
<contactref element="IC62" pad="2"/>
<contactref element="C61" pad="2"/>
<contactref element="C62" pad="2"/>
<contactref element="IC63" pad="8"/>
<contactref element="SUP-31" pad="1"/>
<contactref element="IC64" pad="2"/>
<contactref element="C63" pad="2"/>
<contactref element="C64" pad="2"/>
<contactref element="LED85" pad="K"/>
<contactref element="LED86" pad="K"/>
<contactref element="LED87" pad="K"/>
<contactref element="LED88" pad="K"/>
<contactref element="LED89" pad="K"/>
<contactref element="LED90" pad="K"/>
<contactref element="LED91" pad="K"/>
<contactref element="LED92" pad="K"/>
<contactref element="LED93" pad="K"/>
<contactref element="LED94" pad="K"/>
<contactref element="LED95" pad="K"/>
<contactref element="LED96" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC7">
<contactref element="IC57" pad="1"/>
<contactref element="IC58" pad="1"/>
<contactref element="C57" pad="1"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
<contactref element="IC59" pad="1"/>
<contactref element="IC60" pad="1"/>
<contactref element="C59" pad="1"/>
<contactref element="C60" pad="1"/>
<contactref element="IC61" pad="1"/>
<contactref element="IC62" pad="1"/>
<contactref element="C61" pad="1"/>
<contactref element="C62" pad="1"/>
<contactref element="IC63" pad="1"/>
<contactref element="IC64" pad="1"/>
<contactref element="C63" pad="1"/>
<contactref element="C64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$257">
<contactref element="IC58" pad="3"/>
<contactref element="D29" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$258">
<contactref element="IC57" pad="4"/>
<contactref element="BTN29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$259">
<contactref element="IC59" pad="7"/>
<contactref element="R90" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$260">
<contactref element="IC59" pad="6"/>
<contactref element="R89" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$261">
<contactref element="IC59" pad="5"/>
<contactref element="R88" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$262">
<contactref element="IC60" pad="3"/>
<contactref element="D30" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$263">
<contactref element="IC59" pad="4"/>
<contactref element="BTN30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$264">
<contactref element="IC61" pad="7"/>
<contactref element="R93" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$265">
<contactref element="IC61" pad="6"/>
<contactref element="R92" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$266">
<contactref element="IC61" pad="5"/>
<contactref element="R91" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$267">
<contactref element="IC62" pad="3"/>
<contactref element="D31" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$268">
<contactref element="IC61" pad="4"/>
<contactref element="BTN31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$269">
<contactref element="IC63" pad="7"/>
<contactref element="R96" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$270">
<contactref element="IC63" pad="6"/>
<contactref element="R95" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$271">
<contactref element="IC63" pad="5"/>
<contactref element="R94" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$272">
<contactref element="IC64" pad="3"/>
<contactref element="D32" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$273">
<contactref element="IC63" pad="4"/>
<contactref element="BTN32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$274">
<contactref element="SUP+28" pad="1"/>
<contactref element="D29" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$275">
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="LED85" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$276">
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="LED86" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$277">
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="LED87" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$278">
<contactref element="R88" pad="2"/>
<contactref element="LED88" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$279">
<contactref element="R89" pad="2"/>
<contactref element="LED89" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$280">
<contactref element="R90" pad="2"/>
<contactref element="LED90" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$281">
<contactref element="R94" pad="2"/>
<contactref element="LED91" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$282">
<contactref element="R95" pad="2"/>
<contactref element="LED92" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$283">
<contactref element="R96" pad="2"/>
<contactref element="LED93" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$284">
<contactref element="R91" pad="2"/>
<contactref element="LED94" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$285">
<contactref element="R92" pad="2"/>
<contactref element="LED95" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$286">
<contactref element="R93" pad="2"/>
<contactref element="LED96" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$287">
<contactref element="SUP+30" pad="1"/>
<contactref element="D31" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$288">
<contactref element="SUP+31" pad="1"/>
<contactref element="D32" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$289">
<contactref element="SUP+29" pad="1"/>
<contactref element="D30" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$290">
<contactref element="IC65" pad="7"/>
<contactref element="R99" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$291">
<contactref element="IC65" pad="6"/>
<contactref element="R98" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$292">
<contactref element="IC65" pad="5"/>
<contactref element="R97" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND8">
<contactref element="IC65" pad="8"/>
<contactref element="IC66" pad="2"/>
<contactref element="C65" pad="2"/>
<contactref element="C66" pad="2"/>
<contactref element="SUP-32" pad="1"/>
<contactref element="IC67" pad="8"/>
<contactref element="SUP-33" pad="1"/>
<contactref element="IC68" pad="2"/>
<contactref element="C67" pad="2"/>
<contactref element="C68" pad="2"/>
<contactref element="IC69" pad="8"/>
<contactref element="SUP-34" pad="1"/>
<contactref element="IC70" pad="2"/>
<contactref element="C69" pad="2"/>
<contactref element="C70" pad="2"/>
<contactref element="IC71" pad="8"/>
<contactref element="SUP-35" pad="1"/>
<contactref element="IC72" pad="2"/>
<contactref element="C71" pad="2"/>
<contactref element="C72" pad="2"/>
<contactref element="LED97" pad="K"/>
<contactref element="LED98" pad="K"/>
<contactref element="LED99" pad="K"/>
<contactref element="LED100" pad="K"/>
<contactref element="LED101" pad="K"/>
<contactref element="LED102" pad="K"/>
<contactref element="LED103" pad="K"/>
<contactref element="LED104" pad="K"/>
<contactref element="LED105" pad="K"/>
<contactref element="LED106" pad="K"/>
<contactref element="LED107" pad="K"/>
<contactref element="LED108" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC8">
<contactref element="IC65" pad="1"/>
<contactref element="IC66" pad="1"/>
<contactref element="C65" pad="1"/>
<contactref element="C66" pad="1"/>
<contactref element="IC67" pad="1"/>
<contactref element="IC68" pad="1"/>
<contactref element="C67" pad="1"/>
<contactref element="C68" pad="1"/>
<contactref element="IC69" pad="1"/>
<contactref element="IC70" pad="1"/>
<contactref element="C69" pad="1"/>
<contactref element="C70" pad="1"/>
<contactref element="IC71" pad="1"/>
<contactref element="IC72" pad="1"/>
<contactref element="C71" pad="1"/>
<contactref element="C72" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$293">
<contactref element="IC66" pad="3"/>
<contactref element="D33" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$294">
<contactref element="IC65" pad="4"/>
<contactref element="BTN33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$295">
<contactref element="IC67" pad="7"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$296">
<contactref element="IC67" pad="6"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$297">
<contactref element="IC67" pad="5"/>
<contactref element="R100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$298">
<contactref element="IC68" pad="3"/>
<contactref element="D34" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$299">
<contactref element="IC67" pad="4"/>
<contactref element="BTN34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$300">
<contactref element="IC69" pad="7"/>
<contactref element="R105" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$301">
<contactref element="IC69" pad="6"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$302">
<contactref element="IC69" pad="5"/>
<contactref element="R103" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$303">
<contactref element="IC70" pad="3"/>
<contactref element="D35" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$304">
<contactref element="IC69" pad="4"/>
<contactref element="BTN35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$305">
<contactref element="IC71" pad="7"/>
<contactref element="R108" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$306">
<contactref element="IC71" pad="6"/>
<contactref element="R107" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$307">
<contactref element="IC71" pad="5"/>
<contactref element="R106" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$308">
<contactref element="IC72" pad="3"/>
<contactref element="D36" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$309">
<contactref element="IC71" pad="4"/>
<contactref element="BTN36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$310">
<contactref element="SUP+32" pad="1"/>
<contactref element="D33" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$311">
<contactref element="R97" pad="2"/>
<contactref element="LED97" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$312">
<contactref element="R98" pad="2"/>
<contactref element="LED98" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$313">
<contactref element="R99" pad="2"/>
<contactref element="LED99" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$314">
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="LED100" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$315">
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="LED101" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$316">
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="LED102" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$317">
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="LED103" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$318">
<contactref element="R107" pad="2"/>
<contactref element="LED104" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$319">
<contactref element="R108" pad="2"/>
<contactref element="LED105" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$320">
<contactref element="R103" pad="2"/>
<contactref element="LED106" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$321">
<contactref element="R104" pad="2"/>
<contactref element="LED107" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$322">
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="LED108" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$323">
<contactref element="SUP+34" pad="1"/>
<contactref element="D35" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$324">
<contactref element="SUP+35" pad="1"/>
<contactref element="D36" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$325">
<contactref element="SUP+33" pad="1"/>
<contactref element="D34" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$326">
<contactref element="IC73" pad="7"/>
<contactref element="R111" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$327">
<contactref element="IC73" pad="6"/>
<contactref element="R110" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$328">
<contactref element="IC73" pad="5"/>
<contactref element="R109" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND9">
<contactref element="IC73" pad="8"/>
<contactref element="IC74" pad="2"/>
<contactref element="C73" pad="2"/>
<contactref element="C74" pad="2"/>
<contactref element="SUP-36" pad="1"/>
<contactref element="IC75" pad="8"/>
<contactref element="SUP-37" pad="1"/>
<contactref element="IC76" pad="2"/>
<contactref element="C75" pad="2"/>
<contactref element="C76" pad="2"/>
<contactref element="IC77" pad="8"/>
<contactref element="SUP-38" pad="1"/>
<contactref element="IC78" pad="2"/>
<contactref element="C77" pad="2"/>
<contactref element="C78" pad="2"/>
<contactref element="IC79" pad="8"/>
<contactref element="SUP-39" pad="1"/>
<contactref element="IC80" pad="2"/>
<contactref element="C79" pad="2"/>
<contactref element="C80" pad="2"/>
<contactref element="LED109" pad="K"/>
<contactref element="LED110" pad="K"/>
<contactref element="LED111" pad="K"/>
<contactref element="LED112" pad="K"/>
<contactref element="LED113" pad="K"/>
<contactref element="LED114" pad="K"/>
<contactref element="LED115" pad="K"/>
<contactref element="LED116" pad="K"/>
<contactref element="LED117" pad="K"/>
<contactref element="LED118" pad="K"/>
<contactref element="LED119" pad="K"/>
<contactref element="LED120" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC9">
<contactref element="IC73" pad="1"/>
<contactref element="IC74" pad="1"/>
<contactref element="C73" pad="1"/>
<contactref element="C74" pad="1"/>
<contactref element="IC75" pad="1"/>
<contactref element="IC76" pad="1"/>
<contactref element="C75" pad="1"/>
<contactref element="C76" pad="1"/>
<contactref element="IC77" pad="1"/>
<contactref element="IC78" pad="1"/>
<contactref element="C77" pad="1"/>
<contactref element="C78" pad="1"/>
<contactref element="IC79" pad="1"/>
<contactref element="IC80" pad="1"/>
<contactref element="C79" pad="1"/>
<contactref element="C80" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$329">
<contactref element="IC74" pad="3"/>
<contactref element="D37" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$330">
<contactref element="IC73" pad="4"/>
<contactref element="BTN37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$331">
<contactref element="IC75" pad="7"/>
<contactref element="R114" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$332">
<contactref element="IC75" pad="6"/>
<contactref element="R113" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$333">
<contactref element="IC75" pad="5"/>
<contactref element="R112" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$334">
<contactref element="IC76" pad="3"/>
<contactref element="D38" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$335">
<contactref element="IC75" pad="4"/>
<contactref element="BTN38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$336">
<contactref element="IC77" pad="7"/>
<contactref element="R117" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$337">
<contactref element="IC77" pad="6"/>
<contactref element="R116" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$338">
<contactref element="IC77" pad="5"/>
<contactref element="R115" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$339">
<contactref element="IC78" pad="3"/>
<contactref element="D39" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$340">
<contactref element="IC77" pad="4"/>
<contactref element="BTN39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$341">
<contactref element="IC79" pad="7"/>
<contactref element="R120" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$342">
<contactref element="IC79" pad="6"/>
<contactref element="R119" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$343">
<contactref element="IC79" pad="5"/>
<contactref element="R118" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$344">
<contactref element="IC80" pad="3"/>
<contactref element="D40" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$345">
<contactref element="IC79" pad="4"/>
<contactref element="BTN40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$346">
<contactref element="SUP+36" pad="1"/>
<contactref element="D37" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$347">
<contactref element="R109" pad="2"/>
<contactref element="LED109" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$348">
<contactref element="R110" pad="2"/>
<contactref element="LED110" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$349">
<contactref element="R111" pad="2"/>
<contactref element="LED111" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$350">
<contactref element="R112" pad="2"/>
<contactref element="LED112" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$351">
<contactref element="R113" pad="2"/>
<contactref element="LED113" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$352">
<contactref element="R114" pad="2"/>
<contactref element="LED114" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$353">
<contactref element="R118" pad="2"/>
<contactref element="LED115" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$354">
<contactref element="R119" pad="2"/>
<contactref element="LED116" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$355">
<contactref element="R120" pad="2"/>
<contactref element="LED117" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$356">
<contactref element="R115" pad="2"/>
<contactref element="LED118" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$357">
<contactref element="R116" pad="2"/>
<contactref element="LED119" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$358">
<contactref element="R117" pad="2"/>
<contactref element="LED120" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$359">
<contactref element="SUP+38" pad="1"/>
<contactref element="D39" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$360">
<contactref element="SUP+39" pad="1"/>
<contactref element="D40" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$361">
<contactref element="SUP+37" pad="1"/>
<contactref element="D38" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$362">
<contactref element="IC81" pad="7"/>
<contactref element="R123" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$363">
<contactref element="IC81" pad="6"/>
<contactref element="R122" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$364">
<contactref element="IC81" pad="5"/>
<contactref element="R121" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND10">
<contactref element="IC81" pad="8"/>
<contactref element="IC82" pad="2"/>
<contactref element="C81" pad="2"/>
<contactref element="C82" pad="2"/>
<contactref element="SUP-40" pad="1"/>
<contactref element="IC83" pad="8"/>
<contactref element="SUP-41" pad="1"/>
<contactref element="IC84" pad="2"/>
<contactref element="C83" pad="2"/>
<contactref element="C84" pad="2"/>
<contactref element="IC85" pad="8"/>
<contactref element="SUP-42" pad="1"/>
<contactref element="IC86" pad="2"/>
<contactref element="C85" pad="2"/>
<contactref element="C86" pad="2"/>
<contactref element="IC87" pad="8"/>
<contactref element="SUP-43" pad="1"/>
<contactref element="IC88" pad="2"/>
<contactref element="C87" pad="2"/>
<contactref element="C88" pad="2"/>
<contactref element="LED121" pad="K"/>
<contactref element="LED122" pad="K"/>
<contactref element="LED123" pad="K"/>
<contactref element="LED124" pad="K"/>
<contactref element="LED125" pad="K"/>
<contactref element="LED126" pad="K"/>
<contactref element="LED127" pad="K"/>
<contactref element="LED128" pad="K"/>
<contactref element="LED129" pad="K"/>
<contactref element="LED130" pad="K"/>
<contactref element="LED131" pad="K"/>
<contactref element="LED132" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC10">
<contactref element="IC81" pad="1"/>
<contactref element="IC82" pad="1"/>
<contactref element="C81" pad="1"/>
<contactref element="C82" pad="1"/>
<contactref element="IC83" pad="1"/>
<contactref element="IC84" pad="1"/>
<contactref element="C83" pad="1"/>
<contactref element="C84" pad="1"/>
<contactref element="IC85" pad="1"/>
<contactref element="IC86" pad="1"/>
<contactref element="C85" pad="1"/>
<contactref element="C86" pad="1"/>
<contactref element="IC87" pad="1"/>
<contactref element="IC88" pad="1"/>
<contactref element="C87" pad="1"/>
<contactref element="C88" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$365">
<contactref element="IC82" pad="3"/>
<contactref element="D41" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$366">
<contactref element="IC81" pad="4"/>
<contactref element="BTN41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$367">
<contactref element="IC83" pad="7"/>
<contactref element="R126" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$368">
<contactref element="IC83" pad="6"/>
<contactref element="R125" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$369">
<contactref element="IC83" pad="5"/>
<contactref element="R124" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$370">
<contactref element="IC84" pad="3"/>
<contactref element="D42" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$371">
<contactref element="IC83" pad="4"/>
<contactref element="BTN42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$372">
<contactref element="IC85" pad="7"/>
<contactref element="R129" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$373">
<contactref element="IC85" pad="6"/>
<contactref element="R128" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$374">
<contactref element="IC85" pad="5"/>
<contactref element="R127" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$375">
<contactref element="IC86" pad="3"/>
<contactref element="D43" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$376">
<contactref element="IC85" pad="4"/>
<contactref element="BTN43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$377">
<contactref element="IC87" pad="7"/>
<contactref element="R132" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$378">
<contactref element="IC87" pad="6"/>
<contactref element="R131" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$379">
<contactref element="IC87" pad="5"/>
<contactref element="R130" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$380">
<contactref element="IC88" pad="3"/>
<contactref element="D44" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$381">
<contactref element="IC87" pad="4"/>
<contactref element="BTN44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$382">
<contactref element="SUP+40" pad="1"/>
<contactref element="D41" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$383">
<contactref element="R121" pad="2"/>
<contactref element="LED121" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$384">
<contactref element="R122" pad="2"/>
<contactref element="LED122" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$385">
<contactref element="R123" pad="2"/>
<contactref element="LED123" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$386">
<contactref element="R124" pad="2"/>
<contactref element="LED124" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$387">
<contactref element="R125" pad="2"/>
<contactref element="LED125" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$388">
<contactref element="R126" pad="2"/>
<contactref element="LED126" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$389">
<contactref element="R130" pad="2"/>
<contactref element="LED127" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$390">
<contactref element="R131" pad="2"/>
<contactref element="LED128" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$391">
<contactref element="R132" pad="2"/>
<contactref element="LED129" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$392">
<contactref element="R127" pad="2"/>
<contactref element="LED130" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$393">
<contactref element="R128" pad="2"/>
<contactref element="LED131" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$394">
<contactref element="R129" pad="2"/>
<contactref element="LED132" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$395">
<contactref element="SUP+42" pad="1"/>
<contactref element="D43" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$396">
<contactref element="SUP+43" pad="1"/>
<contactref element="D44" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$397">
<contactref element="SUP+41" pad="1"/>
<contactref element="D42" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$398">
<contactref element="IC89" pad="7"/>
<contactref element="R135" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$399">
<contactref element="IC89" pad="6"/>
<contactref element="R134" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$400">
<contactref element="IC89" pad="5"/>
<contactref element="R133" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND11">
<contactref element="IC89" pad="8"/>
<contactref element="IC90" pad="2"/>
<contactref element="C89" pad="2"/>
<contactref element="C90" pad="2"/>
<contactref element="SUP-44" pad="1"/>
<contactref element="IC91" pad="8"/>
<contactref element="SUP-45" pad="1"/>
<contactref element="IC92" pad="2"/>
<contactref element="C91" pad="2"/>
<contactref element="C92" pad="2"/>
<contactref element="IC93" pad="8"/>
<contactref element="SUP-46" pad="1"/>
<contactref element="IC94" pad="2"/>
<contactref element="C93" pad="2"/>
<contactref element="C94" pad="2"/>
<contactref element="IC95" pad="8"/>
<contactref element="SUP-47" pad="1"/>
<contactref element="IC96" pad="2"/>
<contactref element="C95" pad="2"/>
<contactref element="C96" pad="2"/>
<contactref element="LED133" pad="K"/>
<contactref element="LED134" pad="K"/>
<contactref element="LED135" pad="K"/>
<contactref element="LED136" pad="K"/>
<contactref element="LED137" pad="K"/>
<contactref element="LED138" pad="K"/>
<contactref element="LED139" pad="K"/>
<contactref element="LED140" pad="K"/>
<contactref element="LED141" pad="K"/>
<contactref element="LED142" pad="K"/>
<contactref element="LED143" pad="K"/>
<contactref element="LED144" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC11">
<contactref element="IC89" pad="1"/>
<contactref element="IC90" pad="1"/>
<contactref element="C89" pad="1"/>
<contactref element="C90" pad="1"/>
<contactref element="IC91" pad="1"/>
<contactref element="IC92" pad="1"/>
<contactref element="C91" pad="1"/>
<contactref element="C92" pad="1"/>
<contactref element="IC93" pad="1"/>
<contactref element="IC94" pad="1"/>
<contactref element="C93" pad="1"/>
<contactref element="C94" pad="1"/>
<contactref element="IC95" pad="1"/>
<contactref element="IC96" pad="1"/>
<contactref element="C95" pad="1"/>
<contactref element="C96" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$401">
<contactref element="IC90" pad="3"/>
<contactref element="D45" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$402">
<contactref element="IC89" pad="4"/>
<contactref element="BTN45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$403">
<contactref element="IC91" pad="7"/>
<contactref element="R138" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$404">
<contactref element="IC91" pad="6"/>
<contactref element="R137" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$405">
<contactref element="IC91" pad="5"/>
<contactref element="R136" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$406">
<contactref element="IC92" pad="3"/>
<contactref element="D46" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$407">
<contactref element="IC91" pad="4"/>
<contactref element="BTN46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$408">
<contactref element="IC93" pad="7"/>
<contactref element="R141" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$409">
<contactref element="IC93" pad="6"/>
<contactref element="R140" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$410">
<contactref element="IC93" pad="5"/>
<contactref element="R139" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$411">
<contactref element="IC94" pad="3"/>
<contactref element="D47" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$412">
<contactref element="IC93" pad="4"/>
<contactref element="BTN47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$413">
<contactref element="IC95" pad="7"/>
<contactref element="R144" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$414">
<contactref element="IC95" pad="6"/>
<contactref element="R143" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$415">
<contactref element="IC95" pad="5"/>
<contactref element="R142" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$416">
<contactref element="IC96" pad="3"/>
<contactref element="D48" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$417">
<contactref element="IC95" pad="4"/>
<contactref element="BTN48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$418">
<contactref element="SUP+44" pad="1"/>
<contactref element="D45" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$419">
<contactref element="R133" pad="2"/>
<contactref element="LED133" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$420">
<contactref element="R134" pad="2"/>
<contactref element="LED134" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$421">
<contactref element="R135" pad="2"/>
<contactref element="LED135" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$422">
<contactref element="R136" pad="2"/>
<contactref element="LED136" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$423">
<contactref element="R137" pad="2"/>
<contactref element="LED137" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$424">
<contactref element="R138" pad="2"/>
<contactref element="LED138" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$425">
<contactref element="R142" pad="2"/>
<contactref element="LED139" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$426">
<contactref element="R143" pad="2"/>
<contactref element="LED140" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$427">
<contactref element="R144" pad="2"/>
<contactref element="LED141" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$428">
<contactref element="R139" pad="2"/>
<contactref element="LED142" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$429">
<contactref element="R140" pad="2"/>
<contactref element="LED143" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$430">
<contactref element="R141" pad="2"/>
<contactref element="LED144" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$431">
<contactref element="SUP+46" pad="1"/>
<contactref element="D47" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$432">
<contactref element="SUP+47" pad="1"/>
<contactref element="D48" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$433">
<contactref element="SUP+45" pad="1"/>
<contactref element="D46" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND12">
<contactref element="IC97" pad="8"/>
<contactref element="SUP-48" pad="1"/>
<contactref element="IC98" pad="2"/>
<contactref element="C97" pad="2"/>
<contactref element="C98" pad="2"/>
<contactref element="IC99" pad="8"/>
<contactref element="SUP-49" pad="1"/>
<contactref element="IC100" pad="2"/>
<contactref element="C99" pad="2"/>
<contactref element="C100" pad="2"/>
<contactref element="LED145" pad="K"/>
<contactref element="LED146" pad="K"/>
<contactref element="LED147" pad="K"/>
<contactref element="LED148" pad="K"/>
<contactref element="LED149" pad="K"/>
<contactref element="LED150" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC12">
<contactref element="IC97" pad="1"/>
<contactref element="IC98" pad="1"/>
<contactref element="C97" pad="1"/>
<contactref element="C98" pad="1"/>
<contactref element="IC99" pad="1"/>
<contactref element="IC100" pad="1"/>
<contactref element="C99" pad="1"/>
<contactref element="C100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$434">
<contactref element="IC97" pad="7"/>
<contactref element="R147" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$435">
<contactref element="IC97" pad="6"/>
<contactref element="R146" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$436">
<contactref element="IC97" pad="5"/>
<contactref element="R145" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$437">
<contactref element="IC98" pad="3"/>
<contactref element="D49" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$438">
<contactref element="IC97" pad="4"/>
<contactref element="BTN49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$439">
<contactref element="IC99" pad="7"/>
<contactref element="R150" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$440">
<contactref element="IC99" pad="6"/>
<contactref element="R149" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$441">
<contactref element="IC99" pad="5"/>
<contactref element="R148" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$442">
<contactref element="IC100" pad="3"/>
<contactref element="D50" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$443">
<contactref element="IC99" pad="4"/>
<contactref element="BTN50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$444">
<contactref element="R148" pad="2"/>
<contactref element="LED145" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$445">
<contactref element="R149" pad="2"/>
<contactref element="LED146" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$446">
<contactref element="R150" pad="2"/>
<contactref element="LED147" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$447">
<contactref element="R145" pad="2"/>
<contactref element="LED148" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$448">
<contactref element="R146" pad="2"/>
<contactref element="LED149" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$449">
<contactref element="R147" pad="2"/>
<contactref element="LED150" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$450">
<contactref element="SUP+48" pad="1"/>
<contactref element="D49" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$451">
<contactref element="SUP+49" pad="1"/>
<contactref element="D50" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND13">
<contactref element="IC101" pad="8"/>
<contactref element="SUP-50" pad="1"/>
<contactref element="IC102" pad="2"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="C102" pad="2"/>
<contactref element="IC103" pad="8"/>
<contactref element="SUP-51" pad="1"/>
<contactref element="IC104" pad="2"/>
<contactref element="C103" pad="2"/>
<contactref element="C104" pad="2"/>
<contactref element="LED151" pad="K"/>
<contactref element="LED152" pad="K"/>
<contactref element="LED153" pad="K"/>
<contactref element="LED154" pad="K"/>
<contactref element="LED155" pad="K"/>
<contactref element="LED156" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC13">
<contactref element="IC101" pad="1"/>
<contactref element="IC102" pad="1"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
<contactref element="C102" pad="1"/>
<contactref element="IC103" pad="1"/>
<contactref element="IC104" pad="1"/>
<contactref element="C103" pad="1"/>
<contactref element="C104" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$452">
<contactref element="IC101" pad="7"/>
<contactref element="R153" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$453">
<contactref element="IC101" pad="6"/>
<contactref element="R152" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$454">
<contactref element="IC101" pad="5"/>
<contactref element="R151" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$455">
<contactref element="IC102" pad="3"/>
<contactref element="D51" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$456">
<contactref element="IC101" pad="4"/>
<contactref element="BTN51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$457">
<contactref element="IC103" pad="7"/>
<contactref element="R156" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$458">
<contactref element="IC103" pad="6"/>
<contactref element="R155" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$459">
<contactref element="IC103" pad="5"/>
<contactref element="R154" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$460">
<contactref element="IC104" pad="3"/>
<contactref element="D52" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$461">
<contactref element="IC103" pad="4"/>
<contactref element="BTN52" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$462">
<contactref element="R154" pad="2"/>
<contactref element="LED151" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$463">
<contactref element="R155" pad="2"/>
<contactref element="LED152" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$464">
<contactref element="R156" pad="2"/>
<contactref element="LED153" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$465">
<contactref element="R151" pad="2"/>
<contactref element="LED154" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$466">
<contactref element="R152" pad="2"/>
<contactref element="LED155" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$467">
<contactref element="R153" pad="2"/>
<contactref element="LED156" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$468">
<contactref element="SUP+50" pad="1"/>
<contactref element="D51" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$469">
<contactref element="SUP+51" pad="1"/>
<contactref element="D52" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND14">
<contactref element="IC105" pad="8"/>
<contactref element="SUP-52" pad="1"/>
<contactref element="IC106" pad="2"/>
<contactref element="C105" pad="2"/>
<contactref element="C106" pad="2"/>
<contactref element="IC107" pad="8"/>
<contactref element="SUP-53" pad="1"/>
<contactref element="IC108" pad="2"/>
<contactref element="C107" pad="2"/>
<contactref element="C108" pad="2"/>
<contactref element="LED157" pad="K"/>
<contactref element="LED158" pad="K"/>
<contactref element="LED159" pad="K"/>
<contactref element="LED160" pad="K"/>
<contactref element="LED161" pad="K"/>
<contactref element="LED162" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC14">
<contactref element="IC105" pad="1"/>
<contactref element="IC106" pad="1"/>
<contactref element="C105" pad="1"/>
<contactref element="C106" pad="1"/>
<contactref element="IC107" pad="1"/>
<contactref element="IC108" pad="1"/>
<contactref element="C107" pad="1"/>
<contactref element="C108" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$470">
<contactref element="IC105" pad="7"/>
<contactref element="R159" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$471">
<contactref element="IC105" pad="6"/>
<contactref element="R158" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$472">
<contactref element="IC105" pad="5"/>
<contactref element="R157" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$473">
<contactref element="IC106" pad="3"/>
<contactref element="D53" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$474">
<contactref element="IC105" pad="4"/>
<contactref element="BTN53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$475">
<contactref element="IC107" pad="7"/>
<contactref element="R162" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$476">
<contactref element="IC107" pad="6"/>
<contactref element="R161" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$477">
<contactref element="IC107" pad="5"/>
<contactref element="R160" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$478">
<contactref element="IC108" pad="3"/>
<contactref element="D54" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$479">
<contactref element="IC107" pad="4"/>
<contactref element="BTN54" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$480">
<contactref element="R160" pad="2"/>
<contactref element="LED157" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$481">
<contactref element="R161" pad="2"/>
<contactref element="LED158" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$482">
<contactref element="R162" pad="2"/>
<contactref element="LED159" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$483">
<contactref element="R157" pad="2"/>
<contactref element="LED160" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$484">
<contactref element="R158" pad="2"/>
<contactref element="LED161" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$485">
<contactref element="R159" pad="2"/>
<contactref element="LED162" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$486">
<contactref element="SUP+52" pad="1"/>
<contactref element="D53" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$487">
<contactref element="SUP+53" pad="1"/>
<contactref element="D54" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND15">
<contactref element="IC109" pad="8"/>
<contactref element="SUP-54" pad="1"/>
<contactref element="IC110" pad="2"/>
<contactref element="C109" pad="2"/>
<contactref element="C110" pad="2"/>
<contactref element="IC111" pad="8"/>
<contactref element="SUP-55" pad="1"/>
<contactref element="IC112" pad="2"/>
<contactref element="C111" pad="2"/>
<contactref element="C112" pad="2"/>
<contactref element="LED163" pad="K"/>
<contactref element="LED164" pad="K"/>
<contactref element="LED165" pad="K"/>
<contactref element="LED166" pad="K"/>
<contactref element="LED167" pad="K"/>
<contactref element="LED168" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC15">
<contactref element="IC109" pad="1"/>
<contactref element="IC110" pad="1"/>
<contactref element="C109" pad="1"/>
<contactref element="C110" pad="1"/>
<contactref element="IC111" pad="1"/>
<contactref element="IC112" pad="1"/>
<contactref element="C111" pad="1"/>
<contactref element="C112" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$488">
<contactref element="IC109" pad="7"/>
<contactref element="R165" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$489">
<contactref element="IC109" pad="6"/>
<contactref element="R164" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$490">
<contactref element="IC109" pad="5"/>
<contactref element="R163" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$491">
<contactref element="IC110" pad="3"/>
<contactref element="D55" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$492">
<contactref element="IC109" pad="4"/>
<contactref element="BTN55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$493">
<contactref element="IC111" pad="7"/>
<contactref element="R168" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$494">
<contactref element="IC111" pad="6"/>
<contactref element="R167" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$495">
<contactref element="IC111" pad="5"/>
<contactref element="R166" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$496">
<contactref element="IC112" pad="3"/>
<contactref element="D56" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$497">
<contactref element="IC111" pad="4"/>
<contactref element="BTN56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$498">
<contactref element="R166" pad="2"/>
<contactref element="LED163" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$499">
<contactref element="R167" pad="2"/>
<contactref element="LED164" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$500">
<contactref element="R168" pad="2"/>
<contactref element="LED165" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$501">
<contactref element="R163" pad="2"/>
<contactref element="LED166" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$502">
<contactref element="R164" pad="2"/>
<contactref element="LED167" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$503">
<contactref element="R165" pad="2"/>
<contactref element="LED168" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$504">
<contactref element="SUP+54" pad="1"/>
<contactref element="D55" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$505">
<contactref element="SUP+55" pad="1"/>
<contactref element="D56" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND16">
<contactref element="IC113" pad="8"/>
<contactref element="SUP-56" pad="1"/>
<contactref element="IC114" pad="2"/>
<contactref element="C113" pad="2"/>
<contactref element="C114" pad="2"/>
<contactref element="IC115" pad="8"/>
<contactref element="SUP-57" pad="1"/>
<contactref element="IC116" pad="2"/>
<contactref element="C115" pad="2"/>
<contactref element="C116" pad="2"/>
<contactref element="LED169" pad="K"/>
<contactref element="LED170" pad="K"/>
<contactref element="LED171" pad="K"/>
<contactref element="LED172" pad="K"/>
<contactref element="LED173" pad="K"/>
<contactref element="LED174" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC16">
<contactref element="IC113" pad="1"/>
<contactref element="IC114" pad="1"/>
<contactref element="C113" pad="1"/>
<contactref element="C114" pad="1"/>
<contactref element="IC115" pad="1"/>
<contactref element="IC116" pad="1"/>
<contactref element="C115" pad="1"/>
<contactref element="C116" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$506">
<contactref element="IC113" pad="7"/>
<contactref element="R171" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$507">
<contactref element="IC113" pad="6"/>
<contactref element="R170" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$508">
<contactref element="IC113" pad="5"/>
<contactref element="R169" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$509">
<contactref element="IC114" pad="3"/>
<contactref element="D57" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$510">
<contactref element="IC113" pad="4"/>
<contactref element="BTN57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$511">
<contactref element="IC115" pad="7"/>
<contactref element="R174" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$512">
<contactref element="IC115" pad="6"/>
<contactref element="R173" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$513">
<contactref element="IC115" pad="5"/>
<contactref element="R172" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$514">
<contactref element="IC116" pad="3"/>
<contactref element="D58" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$515">
<contactref element="IC115" pad="4"/>
<contactref element="BTN58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$516">
<contactref element="R172" pad="2"/>
<contactref element="LED169" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$517">
<contactref element="R173" pad="2"/>
<contactref element="LED170" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$518">
<contactref element="R174" pad="2"/>
<contactref element="LED171" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$519">
<contactref element="R169" pad="2"/>
<contactref element="LED172" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$520">
<contactref element="R170" pad="2"/>
<contactref element="LED173" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$521">
<contactref element="R171" pad="2"/>
<contactref element="LED174" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$522">
<contactref element="SUP+56" pad="1"/>
<contactref element="D57" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$523">
<contactref element="SUP+57" pad="1"/>
<contactref element="D58" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND17">
<contactref element="IC117" pad="8"/>
<contactref element="SUP-58" pad="1"/>
<contactref element="IC118" pad="2"/>
<contactref element="C117" pad="2"/>
<contactref element="C118" pad="2"/>
<contactref element="IC119" pad="8"/>
<contactref element="SUP-59" pad="1"/>
<contactref element="IC120" pad="2"/>
<contactref element="C119" pad="2"/>
<contactref element="C120" pad="2"/>
<contactref element="LED175" pad="K"/>
<contactref element="LED176" pad="K"/>
<contactref element="LED177" pad="K"/>
<contactref element="LED178" pad="K"/>
<contactref element="LED179" pad="K"/>
<contactref element="LED180" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC17">
<contactref element="IC117" pad="1"/>
<contactref element="IC118" pad="1"/>
<contactref element="C117" pad="1"/>
<contactref element="C118" pad="1"/>
<contactref element="IC119" pad="1"/>
<contactref element="IC120" pad="1"/>
<contactref element="C119" pad="1"/>
<contactref element="C120" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$524">
<contactref element="IC117" pad="7"/>
<contactref element="R177" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$525">
<contactref element="IC117" pad="6"/>
<contactref element="R176" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$526">
<contactref element="IC117" pad="5"/>
<contactref element="R175" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$527">
<contactref element="IC118" pad="3"/>
<contactref element="D59" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$528">
<contactref element="IC117" pad="4"/>
<contactref element="BTN59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$529">
<contactref element="IC119" pad="7"/>
<contactref element="R180" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$530">
<contactref element="IC119" pad="6"/>
<contactref element="R179" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$531">
<contactref element="IC119" pad="5"/>
<contactref element="R178" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$532">
<contactref element="IC120" pad="3"/>
<contactref element="D60" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$533">
<contactref element="IC119" pad="4"/>
<contactref element="BTN60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$534">
<contactref element="R178" pad="2"/>
<contactref element="LED175" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$535">
<contactref element="R179" pad="2"/>
<contactref element="LED176" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$536">
<contactref element="R180" pad="2"/>
<contactref element="LED177" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$537">
<contactref element="R175" pad="2"/>
<contactref element="LED178" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$538">
<contactref element="R176" pad="2"/>
<contactref element="LED179" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$539">
<contactref element="R177" pad="2"/>
<contactref element="LED180" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$540">
<contactref element="SUP+58" pad="1"/>
<contactref element="D59" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$541">
<contactref element="SUP+59" pad="1"/>
<contactref element="D60" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND18">
<contactref element="IC121" pad="8"/>
<contactref element="SUP-60" pad="1"/>
<contactref element="IC122" pad="2"/>
<contactref element="C121" pad="2"/>
<contactref element="C122" pad="2"/>
<contactref element="IC123" pad="8"/>
<contactref element="SUP-61" pad="1"/>
<contactref element="IC124" pad="2"/>
<contactref element="C123" pad="2"/>
<contactref element="C124" pad="2"/>
<contactref element="LED181" pad="K"/>
<contactref element="LED182" pad="K"/>
<contactref element="LED183" pad="K"/>
<contactref element="LED184" pad="K"/>
<contactref element="LED185" pad="K"/>
<contactref element="LED186" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC18">
<contactref element="IC121" pad="1"/>
<contactref element="IC122" pad="1"/>
<contactref element="C121" pad="1"/>
<contactref element="C122" pad="1"/>
<contactref element="IC123" pad="1"/>
<contactref element="IC124" pad="1"/>
<contactref element="C123" pad="1"/>
<contactref element="C124" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$542">
<contactref element="IC121" pad="7"/>
<contactref element="R183" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$543">
<contactref element="IC121" pad="6"/>
<contactref element="R182" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$544">
<contactref element="IC121" pad="5"/>
<contactref element="R181" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$545">
<contactref element="IC122" pad="3"/>
<contactref element="D61" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$546">
<contactref element="IC121" pad="4"/>
<contactref element="BTN61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$547">
<contactref element="IC123" pad="7"/>
<contactref element="R186" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$548">
<contactref element="IC123" pad="6"/>
<contactref element="R185" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$549">
<contactref element="IC123" pad="5"/>
<contactref element="R184" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$550">
<contactref element="IC124" pad="3"/>
<contactref element="D62" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$551">
<contactref element="IC123" pad="4"/>
<contactref element="BTN62" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$552">
<contactref element="R184" pad="2"/>
<contactref element="LED181" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$553">
<contactref element="R185" pad="2"/>
<contactref element="LED182" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$554">
<contactref element="R186" pad="2"/>
<contactref element="LED183" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$555">
<contactref element="R181" pad="2"/>
<contactref element="LED184" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$556">
<contactref element="R182" pad="2"/>
<contactref element="LED185" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$557">
<contactref element="R183" pad="2"/>
<contactref element="LED186" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$558">
<contactref element="SUP+60" pad="1"/>
<contactref element="D61" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$559">
<contactref element="SUP+61" pad="1"/>
<contactref element="D62" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND19">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
