<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED-0603-TTW">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED-0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
<package name="IRL80A">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
IR transmitter Siemens</description>
</package>
<package name="LD260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, square, Siemens</description>
</package>
<package name="LED2X5">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2 x 5 mm, rectangle</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="LED5MM-EZ">
</package>
<package name="LSU260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
1 mm, round, Siemens</description>
</package>
<package name="LZR181">
<description>&lt;B&gt;LED BLOCK&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
1 LED, Siemens</description>
</package>
<package name="MICRO-SIDELED">
<description>&lt;b&gt;Hyper Micro SIDELED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY Y876.pdf</description>
</package>
<package name="MINI-TOPLED-SANTANA">
<description>&lt;b&gt;Mini TOPLED Santana®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG M470.pdf</description>
</package>
<package name="OSRAM-MINI-TOP-LED">
<description>&lt;b&gt;BLUE LINETM Hyper Mini TOPLED® Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LB M676.pdf</description>
</package>
<package name="OSRAM-SIDELED">
<description>&lt;b&gt;Super SIDELED® High-Current LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LG A672, LP A672 &lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LP_A672.pdf (2004.05.13)</description>
</package>
<package name="P-LCC-2">
<description>&lt;b&gt;TOPLED® High-optical Power LED (HOP)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... ls_t675.pdf</description>
</package>
<package name="P-LCC-2-TOPLED-RG">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® RG Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY T776.pdf</description>
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="Q62902-B152">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B153">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B155">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B156">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="SFH480">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking&lt;p&gt;
Inifineon</description>
</package>
<package name="SFH482">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking&lt;p&gt;
Inifineon</description>
</package>
<package name="SMART-LED">
<description>&lt;b&gt;SmartLEDTM Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY L896.pdf</description>
</package>
<package name="SMARTLED-TTW">
<description>&lt;b&gt;SmartLED TTW&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
<package name="U57X32">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
rectangle, 5.7 x 3.2 mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LED">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LED" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;u&gt;OSRAM&lt;/u&gt;:&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;CHIPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LG R971, LG N971, LY N971, LG Q971, LY Q971, LO R971, LY R971
LH N974, LH R974&lt;br&gt;
LS Q976, LO Q976, LY Q976&lt;br&gt;
LO Q996&lt;br&gt;


- &lt;u&gt;Hyper CHIPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LW Q18S&lt;br&gt;
LB Q993, LB Q99A, LB R99A&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;SideLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670&lt;br&gt;
LB A673, LV A673, LT A673, LW A673&lt;br&gt;
LH A674&lt;br&gt;
LY A675&lt;br&gt;
LS A676, LA A676, LO A676, LY A676, LW A676&lt;br&gt;
LS A679, LY A679, LG A679&lt;br&gt;

-  &lt;u&gt;Hyper Micro SIDELED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876&lt;br&gt;
LT Y87S&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;SmartLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LW L88C, LW L88S&lt;br&gt;
LB L89C, LB L89S, LG L890&lt;br&gt;
LS L89K, LO L89K, LY L89K&lt;br&gt;
LS L896, LA L896, LO L896, LY L896&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;TOPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670&lt;br&gt;
LSG T670, LSP T670, LSY T670, LOP T670, LYG T670&lt;br&gt;
LG T671, LOG T671, LSG T671&lt;br&gt;
LB T673, LV T673, LT T673, LW T673&lt;br&gt;
LH T674&lt;br&gt;
LS T676, LA T676, LO T676, LY T676, LB T676, LH T676, LSB T676, LW T676&lt;br&gt;
LB T67C, LV T67C, LT T67C, LS T67K, LO T67K, LY T67K, LW E67C&lt;br&gt;
LS E67B, LA E67B, LO E67B, LY E67B, LB E67C, LV E67C, LT E67C&lt;br&gt;
LW T67C&lt;br&gt;
LS T679, LY T679, LG T679&lt;br&gt;
LS T770, LO T770, LY T770, LG T770, LP T770&lt;br&gt;
LB T773, LV T773, LT T773, LW T773&lt;br&gt;
LH T774&lt;br&gt;
LS E675, LA E675, LY E675, LS T675&lt;br&gt;
LS T776, LA T776, LO T776, LY T776, LB T776&lt;br&gt;
LHGB T686&lt;br&gt;
LT T68C, LB T68C&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Hyper Mini TOPLED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LB M676&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Mini TOPLED Santana®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LG M470&lt;br&gt;
LS M47K, LO M47K, LY M47K&lt;br&gt;

&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMARTLED-TTW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A@1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3MM" package="LED3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM" package="LED5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MMEZ" package="LED5MM-EZ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B152" package="Q62902-B152">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B153" package="Q62902-B153">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B155" package="Q62902-B155">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B156" package="Q62902-B156">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIP-LED0603" package="CHIP-LED0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIP-LED0805" package="CHIP-LED0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED-0603-TTW" package="CHIPLED-0603-TTW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A@1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED_0603" package="CHIPLED_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED_0805" package="CHIPLED_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED_1206" package="CHIPLED_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IRL80A" package="IRL80A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LD260" package="LD260">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LSU260" package="LSU260">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LZR181" package="LZR181">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MICRO-SIDELED" package="MICRO-SIDELED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MINI-TOP" package="OSRAM-MINI-TOP-LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P-LCC-2" package="P-LCC-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P-LCC-2-BACK" package="P-LCC-2-TOPLED-RG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P-LCC-4" package="P-LCC-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SFH480" package="SFH480">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SFH482" package="SFH482">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SIDELED" package="OSRAM-SIDELED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMART-LED" package="SMART-LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMT1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SQR2X5" package="LED2X5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SQR5.7X3.2" package="U57X32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TOPLED-SANTANA" package="MINI-TOPLED-SANTANA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
