<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.132" y1="0.038" x2="59.294" y2="0.038" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.294" y1="0.038" x2="59.294" y2="39.332" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.294" y1="39.332" x2="0.132" y2="39.332" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.132" y1="39.332" x2="0.132" y2="0.038" width="0" layer="20"/>
<text>blk</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>www.ladyada.net/make/simreader</text>
<text>v1.0</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>5V</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>+</text>
<hole x="2.286" y="37.084" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sim">
<packages>
<package name="HC49">
</package>
<package name="TO92-EBC">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="5002">
<description>6 Contacts (3+3), low profile &lt;br&gt;
drawn by  DeSIG &lt;br&gt; desig@radikaldesig.com</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl-ez">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="78XXS">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led-ez">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear-ez">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FTDI_CABLE" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="sim" package="HC49" value="3.57 MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl-ez" package="C025-025X050" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl-ez" package="C025-025X050" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl-ez" package="C025-025X050" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL14" value="74HC04N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl-ez" package="0207/10" value="1 Meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl-ez" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl-ez" package="E2,5-5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl-ez" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="sim" package="5002" value="SIMLOCK492">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl-ez" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="sim" package="TO92-EBC" value="2N2222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-subd" package="F09D" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC2" library="v-reg" package="78XXS" value="7805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9V" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl-ez" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35Z10" value="5.1V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl-ez" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl-ez" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led-ez" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl-ez" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO35Z10" value="5.1V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear-ez" package="TO92" value="78L05Z">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="FTDI_CABLE" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="GND"/>
<contactref element="9V" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="FTDI_CABLE" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="FTDI_CABLE" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="OUT"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="FTDI_CABLE" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="FTDI_CABLE" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="FTDI_CABLE" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="IN"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="9V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
