<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="95.72" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.72" y1="-0.63" x2="95.72" y2="76.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.72" y1="76.83" x2="-0.47" y2="76.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="76.83" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<text>Semi-Virtual Drive</text>
<text>v2.0 - (c)2004</text>
<text>All 10k</text>
<text>LEDS</text>
<text>C1 - C4 = 10uF</text>
<text>SRAM</text>
<text>SRAM</text>
<text>+ Power</text>
<text>Reset</text>
<text>47uF</text>
<text>47uF</text>
<hole x="6.35" y="6.35" drill="3.81"/>
<hole x="6.35" y="69.85" drill="3.81"/>
<hole x="76.2" y="69.85" drill="3.81"/>
<hole x="76.2" y="6.35" drill="3.81"/>
</plain>
<libraries>
<library name="memory">
<packages>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C2.5-3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 3 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="DIL14S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML34">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Erics">
<packages>
<package name="DIL40">
</package>
<package name="DIL08">
<description>Dual In Line 8 pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="memory" package="DIL32" value="TC551001CP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="memory" package="DIL32" value="TC551001CP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="(IC3)" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
</element>
<element name="(IC5)" library="74xx-us" package="DIL14" value="74393N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="QG1" library="crystal" package="DIL14S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09HP" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML34" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PIC16C74" library="Erics" package="DIL40" value="PIC16C74">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/5" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/5" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC6" library="linear" package="TO220H" value="7805T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="POWER" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DRIVE0" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DRIVE1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WRITE" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TRACK0" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/5" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="Erics" package="DIL08" value="75453">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="(IC9)" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="(IC4)" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS33N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/5" value=""/>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/5" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/5" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E2-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E2-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E2-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E2-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="(IC3)" pad="15"/>
<contactref element="(IC5)" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="12"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="31"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="21"/>
<contactref element="SV1" pad="23"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="27"/>
<contactref element="SV1" pad="29"/>
<contactref element="SV1" pad="31"/>
<contactref element="SV1" pad="33"/>
<contactref element="(IC5)" pad="2"/>
<contactref element="(IC5)" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="(IC9)" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="QG1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="(IC4)" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="(IC3)" pad="16"/>
<contactref element="(IC5)" pad="14"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="11"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="32"/>
<contactref element="QG1" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="A"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="(IC9)" pad="14"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="(IC4)" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="34"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="19"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="21"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="22"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="27"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="29"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="30"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="(IC5)" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="(IC5)" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="(IC5)" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="(IC5)" pad="6"/>
<contactref element="(IC5)" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="(IC5)" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="(IC5)" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="(IC5)" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="(IC5)" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="33"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="34"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="35"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="36"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="37"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="38"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="39"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="40"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!OE">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="(IC5)" pad="1"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="(IC3)" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="(IC3)" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="(IC3)" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="(IC3)" pad="12"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="PIC16C74" pad="18"/>
<contactref element="(IC9)" pad="6"/>
<contactref element="DRIVE1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="(IC3)" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="(IC3)" pad="11"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="(IC3)" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="(IC3)" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="(IC3)" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="PIC16C74" pad="16"/>
<contactref element="(IC4)" pad="2"/>
<contactref element="(IC4)" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="QG1" pad="8"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PIC16C74" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="POWER" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="WRITE" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="(IC9)" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="PIC16C74" pad="15"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="TRACK0" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="PIC16C74" pad="23"/>
<contactref element="TRACK0" pad="A"/>
<contactref element="(IC4)" pad="8"/>
<contactref element="(IC4)" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="(IC9)" pad="3"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="17"/>
<contactref element="DRIVE0" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="(IC4)" pad="11"/>
<contactref element="(IC4)" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="(IC9)" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="(IC9)" pad="5"/>
<contactref element="(IC9)" pad="1"/>
<contactref element="(IC4)" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="(IC3)" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="(IC9)" pad="11"/>
<contactref element="(IC9)" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="(IC9)" pad="8"/>
<contactref element="(IC9)" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="DRIVE0" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="DRIVE1" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="(IC4)" pad="6"/>
<contactref element="(IC4)" pad="5"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="(IC4)" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="SV1" pad="18"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="(IC9)" pad="13"/>
<contactref element="(IC9)" pad="10"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="(IC4)" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="4"/>
<contactref element="WRITE" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="SV1" pad="22"/>
<contactref element="PIC16C74" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="SV1" pad="26"/>
<contactref element="(IC4)" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="+" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
