<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>M Series Flip-Chip Tester Loads</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="129.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.54" y1="0" x2="129.54" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.54" y1="43.18" x2="0" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X18">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="MA01-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER (.125")&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in Single Inline Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIL9">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="AX1" library="pinhead" package="2X18" value="Ax1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AX2" library="pinhead" package="2X18" value="Ax2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BX1" library="pinhead" package="2X18" value="Bx1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BX2" library="pinhead" package="2X18" value="Bx2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GNDP" library="con-lstb" package="MA08-1" value="GND">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="VPP" library="con-lstb" package="MA08-1" value="VPP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV1" library="dec-con" package="MA01-1" value="MA01-1"/>
<element name="SV2" library="dec-con" package="MA01-1" value="MA01-1"/>
<element name="V-" library="con-lstb" package="MA08-1" value="V-">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-sil" package="SIL9" value="270">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-sil" package="SIL9" value="270">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value="10X">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA08-1" value="10X">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-sil" package="SIL9" value="270">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA08-1" value="10X">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-sil" package="SIL9" value="510">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lstb" package="MA08-1" value="5X">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN5" library="resistor-sil" package="SIL9" value="2700">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV7" library="con-lstb" package="MA08-1" value="1X">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AV2J">
<contactref element="AX2" pad="36"/>
<contactref element="AX2" pad="35"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AU2J">
<contactref element="AX2" pad="34"/>
<contactref element="AX2" pad="33"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AT2J">
<contactref element="AX2" pad="32"/>
<contactref element="AX2" pad="31"/>
<contactref element="RN2" pad="9"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AS2J">
<contactref element="AX2" pad="30"/>
<contactref element="AX2" pad="29"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AR2J">
<contactref element="AX2" pad="28"/>
<contactref element="AX2" pad="27"/>
<contactref element="RN3" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AP2J">
<contactref element="AX2" pad="26"/>
<contactref element="AX2" pad="25"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AN2J">
<contactref element="AX2" pad="24"/>
<contactref element="AX2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="AM2J">
<contactref element="AX2" pad="22"/>
<contactref element="AX2" pad="21"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AL2J">
<contactref element="AX2" pad="20"/>
<contactref element="AX2" pad="19"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AK2J">
<contactref element="AX2" pad="18"/>
<contactref element="RN4" pad="5"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
<contactref element="AX2" pad="17"/>
<contactref element="RN5" pad="7"/>
<contactref element="SV7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AJ2J">
<contactref element="AX2" pad="16"/>
<contactref element="AX2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AH2J">
<contactref element="AX2" pad="14"/>
<contactref element="AX2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="AF2J">
<contactref element="AX2" pad="12"/>
<contactref element="AX2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="AE2J">
<contactref element="AX2" pad="10"/>
<contactref element="RN5" pad="4"/>
<contactref element="SV7" pad="6"/>
<contactref element="RN5" pad="3"/>
<contactref element="SV7" pad="7"/>
<contactref element="RN5" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="8"/>
<contactref element="AX2" pad="9"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AD2J">
<contactref element="AX2" pad="8"/>
<contactref element="AX2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BD2J">
<contactref element="BX2" pad="8"/>
<contactref element="BX2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BE2J">
<contactref element="BX2" pad="10"/>
<contactref element="BX2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BF2J">
<contactref element="BX2" pad="12"/>
<contactref element="BX2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BH2J">
<contactref element="BX2" pad="14"/>
<contactref element="BX2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BJ2J">
<contactref element="BX2" pad="16"/>
<contactref element="BX2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="BK2J">
<contactref element="BX2" pad="18"/>
<contactref element="BX2" pad="17"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BL2J">
<contactref element="BX2" pad="20"/>
<contactref element="BX2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="BM2J">
<contactref element="BX2" pad="22"/>
<contactref element="BX2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="BN2J">
<contactref element="BX2" pad="24"/>
<contactref element="BX2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="BP2J">
<contactref element="BX2" pad="26"/>
<contactref element="BX2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="BR2J">
<contactref element="BX2" pad="28"/>
<contactref element="BX2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="BS2J">
<contactref element="BX2" pad="30"/>
<contactref element="BX2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="BT2J">
<contactref element="BX2" pad="32"/>
<contactref element="BX2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="BU2J">
<contactref element="BX2" pad="34"/>
<contactref element="BX2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="BV2J">
<contactref element="BX2" pad="36"/>
<contactref element="BX2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="BA1J">
<contactref element="BX1" pad="2"/>
<contactref element="BX1" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BB1J">
<contactref element="BX1" pad="4"/>
<contactref element="BX1" pad="3"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BC1J">
<contactref element="BX1" pad="6"/>
<contactref element="BX1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BD1J">
<contactref element="BX1" pad="8"/>
<contactref element="BX1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BE1J">
<contactref element="BX1" pad="10"/>
<contactref element="BX1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BF1J">
<contactref element="BX1" pad="12"/>
<contactref element="BX1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BH1J">
<contactref element="BX1" pad="14"/>
<contactref element="BX1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BJ1J">
<contactref element="BX1" pad="16"/>
<contactref element="BX1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="BK1J">
<contactref element="BX1" pad="18"/>
<contactref element="BX1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="BL1J">
<contactref element="BX1" pad="20"/>
<contactref element="BX1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="BM1J">
<contactref element="BX1" pad="22"/>
<contactref element="BX1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="BN1J">
<contactref element="BX1" pad="24"/>
<contactref element="BX1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="BP1J">
<contactref element="BX1" pad="26"/>
<contactref element="BX1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="BR1J">
<contactref element="BX1" pad="28"/>
<contactref element="BX1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="BS1J">
<contactref element="BX1" pad="30"/>
<contactref element="BX1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BX2" pad="6"/>
<contactref element="BX1" pad="32"/>
<contactref element="AX2" pad="6"/>
<contactref element="AX1" pad="32"/>
<contactref element="GNDP" pad="1"/>
<contactref element="GNDP" pad="2"/>
<contactref element="GNDP" pad="3"/>
<contactref element="GNDP" pad="4"/>
<contactref element="GNDP" pad="5"/>
<contactref element="GNDP" pad="8"/>
<contactref element="GNDP" pad="7"/>
<contactref element="GNDP" pad="6"/>
<contactref element="BX2" pad="5"/>
<contactref element="BX1" pad="31"/>
<contactref element="AX2" pad="5"/>
<contactref element="AX1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="BU1J">
<contactref element="BX1" pad="34"/>
<contactref element="BX1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="BV1J">
<contactref element="BX1" pad="36"/>
<contactref element="BX1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="AA1J">
<contactref element="AX1" pad="2"/>
<contactref element="AX1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AB1J">
<contactref element="AX1" pad="4"/>
<contactref element="AX1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AC1J">
<contactref element="AX1" pad="6"/>
<contactref element="AX1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AD1J">
<contactref element="AX1" pad="8"/>
<contactref element="AX1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AE1J">
<contactref element="AX1" pad="10"/>
<contactref element="AX1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="AF1J">
<contactref element="AX1" pad="12"/>
<contactref element="AX1" pad="11"/>
<contactref element="RN5" pad="9"/>
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="RN5" pad="8"/>
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
<contactref element="SV6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AH1J">
<contactref element="AX1" pad="14"/>
<contactref element="AX1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="AJ1J">
<contactref element="AX1" pad="16"/>
<contactref element="RN4" pad="4"/>
<contactref element="SV6" pad="6"/>
<contactref element="AX1" pad="15"/>
<contactref element="RN5" pad="5"/>
<contactref element="SV7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AK1J">
<contactref element="AX1" pad="18"/>
<contactref element="AX1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="AL1J">
<contactref element="AX1" pad="20"/>
<contactref element="AX1" pad="19"/>
<contactref element="RN4" pad="7"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="RN4" pad="6"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AM1J">
<contactref element="AX1" pad="22"/>
<contactref element="AX1" pad="21"/>
<contactref element="RN4" pad="9"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="8"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AN1J">
<contactref element="AX1" pad="24"/>
<contactref element="AX1" pad="23"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AP1J">
<contactref element="AX1" pad="26"/>
<contactref element="AX1" pad="25"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AR1J">
<contactref element="AX1" pad="28"/>
<contactref element="AX1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="AS1J">
<contactref element="AX1" pad="30"/>
<contactref element="AX1" pad="29"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AU1J">
<contactref element="AX1" pad="34"/>
<contactref element="AX1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="AV1J">
<contactref element="AX1" pad="36"/>
<contactref element="AX1" pad="35"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="AX2" pad="2"/>
<contactref element="BX2" pad="2"/>
<contactref element="VPP" pad="1"/>
<contactref element="VPP" pad="8"/>
<contactref element="VPP" pad="2"/>
<contactref element="VPP" pad="3"/>
<contactref element="VPP" pad="4"/>
<contactref element="VPP" pad="5"/>
<contactref element="VPP" pad="6"/>
<contactref element="VPP" pad="7"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
<contactref element="BX2" pad="1"/>
<contactref element="AX2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="V-" pad="8"/>
<contactref element="V-" pad="1"/>
<contactref element="V-" pad="2"/>
<contactref element="V-" pad="3"/>
<contactref element="V-" pad="4"/>
<contactref element="V-" pad="5"/>
<contactref element="V-" pad="6"/>
<contactref element="V-" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BB2J">
<contactref element="BX2" pad="4"/>
<contactref element="BX2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AB2J">
<contactref element="AX2" pad="4"/>
<contactref element="AX2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RN3" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RN5" pad="6"/>
<contactref element="SV7" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
