<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA13-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA20-2" value="Pi">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA13-2" value="MTester">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="!CS">
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SI">
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SO">
<contactref element="SV1" pad="21"/>
<contactref element="SV2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="SV1" pad="32"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="SV1" pad="23"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV2" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
