<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="149.86" y1="152.4" x2="2.54" y2="152.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="149.86" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<hole x="148.59" y="148.59" drill="3.5052"/>
<hole x="3.81" y="148.59" drill="3.5052"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="3.5052"/>
<hole x="148.59" y="3.81" drill="3.5052"/>
<hole x="76.2" y="127" drill="3.5052"/>
<hole x="76.2" y="25.4" drill="3.5052"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="149.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="152.4" y1="2.54" x2="152.4" y2="149.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="152.4" y1="2.54" x2="149.86" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="149.86" x2="2.54" y2="152.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="149.86" y1="152.4" x2="152.4" y2="149.86" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>BA</text>
<text>AA</text>
<text>AV</text>
<text>BV</text>
<text>Design by Warren Stearns</text>
<text>M/R Series Flip-Chip Tester</text>
<text>-</text>
<text>ON</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MCP23S17">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X18">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-m">
<packages>
<package name="EDAC346-36-2">
</package>
<package name="ECS2418-2">
</package>
<package name="H807-2">
<description>Two-wide Female Edge Connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="6000-XXXX-RC">
<description>&lt;b&gt;Radial Lead RF Chokes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.bourns.com .. 6000_series.pdf</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="TT2D7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 7 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="E5-8,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA13-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="1X6MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="7109MD9V3">
<description>7101 footprint for V2, V3 mounting brackets.</description>
</package>
<package name="MA01-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER (.125")&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2101">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 10 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="MCP23S17" package="DIL28-3" value="MCP23S17SP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="MCP23S17" package="DIL28-3" value="MCP23S17SP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="MCP23S17" package="DIL28-3" value="MCP23S17SP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="MCP23S17" package="DIL28-3" value="MCP23S17SP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="MCP23S17" package="DIL28-3" value="MCP23S17SP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AX1" library="pinhead" package="2X18" value="Ax1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AX2" library="pinhead" package="2X18" value="Ax2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BX1" library="pinhead" package="2X18" value="Bx1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BX2" library="pinhead" package="2X18" value="Bx2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PROBE1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="PROBE2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="PROBE3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="PROBE4" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="GNDPROBE" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GREEN" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="RED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="YELLOW" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="RED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOADL3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="LOADL1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="LOADHI3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="LOADHI1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="560">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="560">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="5.6K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GNDL3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="GNDL1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="GNDL2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="GNDL0" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="LED0" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="LED1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="LED2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="LED3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="GND0" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="VPP0" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="UUT" library="dec-con" package="7109MD9V3" value="710x">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UUT_PWR" library="led" package="LED5MM" value="YELLOW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="led" package="LED5MM" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E5-8,5" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-amp" package="1X6MTA" value=""/>
<element name="EDAC" library="dec-m" package="EDAC346-36-2" value="W971EDAC"/>
<element name="ECS" library="dec-m" package="ECS2418-2" value="W971ECS"/>
<element name="DEC" library="dec-m" package="H807-2" value="W971"/>
<element name="PC1" library="con-lstb" package="MA13-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="-15V" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="+15V" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="GND" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="VPP" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="100K"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="3,3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REG1" library="adafruit" package="DIL08" value="MC33063/MC34063P"/>
<element name="L1" library="rcl" package="6000-XXXX-RC" value="220uH"/>
<element name="C9" library="rcl" package="E5-8,5" value="470uF"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N5819"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="1.2K"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="3.6K"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="0.33"/>
<element name="C10" library="rcl" package="TT2D7" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="REG2" library="adafruit" package="DIL08" value="MC33063/MC34063P"/>
<element name="L2" library="rcl" package="6000-XXXX-RC" value="220uH"/>
<element name="C12" library="rcl" package="E5-8,5" value="470uF"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N5819"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="1.2K"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="8.4K"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="0.33"/>
<element name="C13" library="rcl" package="TT2D7" value="100uF"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="REG3" library="adafruit" package="DIL08" value="MC33063/MC34063P"/>
<element name="L3" library="rcl" package="6000-XXXX-RC" value="220uH"/>
<element name="C15" library="rcl" package="E5-8,5" value="470uF"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-7" value="1N5819"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="1.2K"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="2K"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="0.33"/>
<element name="C16" library="rcl" package="TT2D7" value="100uF"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2101" value="CONFIG">
<attribute name="OC_NEWARK" value="94C0765"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2101"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1756828"/>
</element>
<element name="REG4" library="adafruit" package="DIL08" value="MC33063/MC34063P"/>
<element name="L4" library="rcl" package="6000-XXXX-RC" value="220uH"/>
<element name="C18" library="rcl" package="E5-8,5" value="470uF"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value="1N5819"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="1.2K"/>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/10" value="13.2K"/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="0.33"/>
<element name="C19" library="rcl" package="TT2D7" value="100uF"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="REG5" library="adafruit" package="DIL08" value="MC33063/MC34063P"/>
<element name="L5" library="rcl" package="6000-XXXX-RC" value="220uH"/>
<element name="C21" library="rcl" package="E5-8,5" value="470uF"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-7" value="1N5819"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="1.2K"/>
<element name="R31" library="rcl" package="0207/10" value="9.8K"/>
<element name="R32" library="rcl" package="0207/10" value="0.33"/>
<element name="C22" library="rcl" package="TT2D7" value="100uF"/>
<element name="C23" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="IC6" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74HC05N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="dec-con" package="MA01-1" value="MA01-1"/>
<element name="SV2" library="dec-con" package="MA01-1" value="MA01-1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="AX1" pad="1"/>
<contactref element="DEC" pad="AA1"/>
<contactref element="ECS" pad="AA1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AA1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="AX1" pad="35"/>
<contactref element="DEC" pad="AV1"/>
<contactref element="ECS" pad="AV1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AV1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="AX1" pad="33"/>
<contactref element="DEC" pad="AU1"/>
<contactref element="ECS" pad="AU1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AU1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="AX1" pad="31"/>
<contactref element="DEC" pad="AT1"/>
<contactref element="ECS" pad="AT1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AT1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="AX1" pad="29"/>
<contactref element="DEC" pad="AS1"/>
<contactref element="ECS" pad="AS1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AS1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="AX1" pad="27"/>
<contactref element="DEC" pad="AR1"/>
<contactref element="ECS" pad="AR1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AR1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="AX1" pad="25"/>
<contactref element="DEC" pad="AP1"/>
<contactref element="ECS" pad="AP1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AP1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="AX1" pad="23"/>
<contactref element="DEC" pad="AN1"/>
<contactref element="ECS" pad="AN1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AN1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="AX1" pad="21"/>
<contactref element="DEC" pad="AM1"/>
<contactref element="ECS" pad="AM1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AM1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="AX1" pad="19"/>
<contactref element="DEC" pad="AL1"/>
<contactref element="ECS" pad="AL1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AL1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="AX1" pad="17"/>
<contactref element="DEC" pad="AK1"/>
<contactref element="ECS" pad="AK1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AK1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="AX1" pad="15"/>
<contactref element="DEC" pad="AJ1"/>
<contactref element="ECS" pad="AJ1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AJ1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="AX1" pad="13"/>
<contactref element="DEC" pad="AH1"/>
<contactref element="ECS" pad="AH1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AH1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="AX1" pad="11"/>
<contactref element="DEC" pad="AF1"/>
<contactref element="ECS" pad="AF1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AF1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="AX1" pad="9"/>
<contactref element="DEC" pad="AE1"/>
<contactref element="ECS" pad="AE1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AE1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="AX1" pad="7"/>
<contactref element="DEC" pad="AD1"/>
<contactref element="ECS" pad="AD1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AD1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="AX1" pad="5"/>
<contactref element="DEC" pad="AC1"/>
<contactref element="ECS" pad="AC1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AC1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="AX1" pad="3"/>
<contactref element="DEC" pad="AB1"/>
<contactref element="ECS" pad="AB1"/>
<contactref element="EDAC" pad="AB1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="AX2" pad="1"/>
<contactref element="DEC" pad="AA2"/>
<contactref element="ECS" pad="AA2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AA2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="AX2" pad="3"/>
<contactref element="DEC" pad="AB2"/>
<contactref element="ECS" pad="AB2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AB2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="AX2" pad="5"/>
<contactref element="DEC" pad="AC2"/>
<contactref element="ECS" pad="AC2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AC2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="AX2" pad="7"/>
<contactref element="DEC" pad="AD2"/>
<contactref element="ECS" pad="AD2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AD2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="AX2" pad="9"/>
<contactref element="DEC" pad="AE2"/>
<contactref element="ECS" pad="AE2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AE2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="AX2" pad="11"/>
<contactref element="DEC" pad="AF2"/>
<contactref element="ECS" pad="AF2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AF2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="AX2" pad="13"/>
<contactref element="DEC" pad="AH2"/>
<contactref element="ECS" pad="AH2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AH2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="AX2" pad="15"/>
<contactref element="DEC" pad="AJ2"/>
<contactref element="ECS" pad="AJ2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AJ2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="AX2" pad="17"/>
<contactref element="DEC" pad="AK2"/>
<contactref element="ECS" pad="AK2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AK2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="AX2" pad="19"/>
<contactref element="DEC" pad="AL2"/>
<contactref element="ECS" pad="AL2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AL2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="AX2" pad="21"/>
<contactref element="DEC" pad="AM2"/>
<contactref element="ECS" pad="AM2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AM2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="AX2" pad="23"/>
<contactref element="DEC" pad="AN2"/>
<contactref element="ECS" pad="AN2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AN2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="AX2" pad="25"/>
<contactref element="DEC" pad="AP2"/>
<contactref element="ECS" pad="AP2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AP2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="AX2" pad="27"/>
<contactref element="DEC" pad="AR2"/>
<contactref element="ECS" pad="AR2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AR2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="AX2" pad="29"/>
<contactref element="DEC" pad="AS2"/>
<contactref element="ECS" pad="AS2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AS2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="AX2" pad="31"/>
<contactref element="DEC" pad="AT2"/>
<contactref element="ECS" pad="AT2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AT2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="AX2" pad="33"/>
<contactref element="DEC" pad="AU2"/>
<contactref element="ECS" pad="AU2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AU2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="AX2" pad="35"/>
<contactref element="DEC" pad="AV2"/>
<contactref element="ECS" pad="AV2"/>
<contactref element="EDAC" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="BX2" pad="1"/>
<contactref element="DEC" pad="BA2"/>
<contactref element="ECS" pad="BA2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BA2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="BX2" pad="3"/>
<contactref element="DEC" pad="BB2"/>
<contactref element="ECS" pad="BB2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BB2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="BX2" pad="5"/>
<contactref element="DEC" pad="BC2"/>
<contactref element="ECS" pad="BC2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BC2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="BX2" pad="7"/>
<contactref element="DEC" pad="BD2"/>
<contactref element="ECS" pad="BD2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BD2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="BX2" pad="9"/>
<contactref element="DEC" pad="BE2"/>
<contactref element="ECS" pad="BE2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BE2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="BX2" pad="11"/>
<contactref element="DEC" pad="BF2"/>
<contactref element="ECS" pad="BF2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BF2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="BX2" pad="13"/>
<contactref element="DEC" pad="BH2"/>
<contactref element="ECS" pad="BH2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BH2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="BX2" pad="15"/>
<contactref element="DEC" pad="BJ2"/>
<contactref element="ECS" pad="BJ2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BJ2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="BX2" pad="17"/>
<contactref element="DEC" pad="BK2"/>
<contactref element="ECS" pad="BK2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BK2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="BX2" pad="19"/>
<contactref element="DEC" pad="BL2"/>
<contactref element="ECS" pad="BL2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BL2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="BX2" pad="21"/>
<contactref element="DEC" pad="BM2"/>
<contactref element="ECS" pad="BM2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BM2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="BX2" pad="23"/>
<contactref element="DEC" pad="BN2"/>
<contactref element="ECS" pad="BN2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BN2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="BX2" pad="25"/>
<contactref element="DEC" pad="BP2"/>
<contactref element="ECS" pad="BP2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BP2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="BX2" pad="27"/>
<contactref element="DEC" pad="BR2"/>
<contactref element="ECS" pad="BR2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BR2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="BX2" pad="29"/>
<contactref element="DEC" pad="BS2"/>
<contactref element="ECS" pad="BS2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BS2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="BX2" pad="31"/>
<contactref element="DEC" pad="BT2"/>
<contactref element="ECS" pad="BT2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BT2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="BX2" pad="33"/>
<contactref element="DEC" pad="BU2"/>
<contactref element="ECS" pad="BU2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BU2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="BX2" pad="35"/>
<contactref element="DEC" pad="BV2"/>
<contactref element="ECS" pad="BV2"/>
<contactref element="EDAC" pad="BV2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="BX1" pad="1"/>
<contactref element="DEC" pad="BA1"/>
<contactref element="ECS" pad="BA1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BA1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="BX1" pad="3"/>
<contactref element="DEC" pad="BB1"/>
<contactref element="ECS" pad="BB1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BB1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="BX1" pad="5"/>
<contactref element="DEC" pad="BC1"/>
<contactref element="ECS" pad="BC1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BC1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="BX1" pad="7"/>
<contactref element="DEC" pad="BD1"/>
<contactref element="ECS" pad="BD1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BD1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="BX1" pad="9"/>
<contactref element="DEC" pad="BE1"/>
<contactref element="ECS" pad="BE1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BE1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="BX1" pad="11"/>
<contactref element="DEC" pad="BF1"/>
<contactref element="ECS" pad="BF1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BF1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="BX1" pad="13"/>
<contactref element="DEC" pad="BH1"/>
<contactref element="ECS" pad="BH1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BH1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="BX1" pad="15"/>
<contactref element="DEC" pad="BJ1"/>
<contactref element="ECS" pad="BJ1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BJ1"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="BX1" pad="17"/>
<contactref element="DEC" pad="BK1"/>
<contactref element="ECS" pad="BK1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BK1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="BX1" pad="19"/>
<contactref element="DEC" pad="BL1"/>
<contactref element="ECS" pad="BL1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BL1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="BX1" pad="21"/>
<contactref element="DEC" pad="BM1"/>
<contactref element="ECS" pad="BM1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BM1"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="BX1" pad="23"/>
<contactref element="DEC" pad="BN1"/>
<contactref element="ECS" pad="BN1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BN1"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="BX1" pad="25"/>
<contactref element="DEC" pad="BP1"/>
<contactref element="ECS" pad="BP1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BP1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="BX1" pad="27"/>
<contactref element="DEC" pad="BR1"/>
<contactref element="ECS" pad="BR1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BR1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="BX1" pad="29"/>
<contactref element="DEC" pad="BS1"/>
<contactref element="ECS" pad="BS1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BS1"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="BX1" pad="31"/>
<contactref element="DEC" pad="BT1"/>
<contactref element="ECS" pad="BT1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BT1"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="BX1" pad="33"/>
<contactref element="DEC" pad="BU1"/>
<contactref element="ECS" pad="BU1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BU1"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="BX1" pad="35"/>
<contactref element="DEC" pad="BV1"/>
<contactref element="ECS" pad="BV1"/>
<contactref element="EDAC" pad="BV1"/>
</signal>
<signal name="AV2J">
<contactref element="AX2" pad="36"/>
<contactref element="IC3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="AU2J">
<contactref element="AX2" pad="34"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="AT2J">
<contactref element="AX2" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="AS2J">
<contactref element="AX2" pad="30"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="AR2J">
<contactref element="AX2" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="AP2J">
<contactref element="AX2" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="AN2J">
<contactref element="AX2" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="AM2J">
<contactref element="AX2" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="AL2J">
<contactref element="AX2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="AK2J">
<contactref element="AX2" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="AJ2J">
<contactref element="AX2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="AH2J">
<contactref element="AX2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="AF2J">
<contactref element="AX2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="AE2J">
<contactref element="AX2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="AD2J">
<contactref element="AX2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="BD2J">
<contactref element="BX2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="BE2J">
<contactref element="BX2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="BF2J">
<contactref element="BX2" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="BH2J">
<contactref element="BX2" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="21"/>
</signal>
<signal name="BJ2J">
<contactref element="BX2" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="22"/>
</signal>
<signal name="BK2J">
<contactref element="BX2" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="23"/>
</signal>
<signal name="BL2J">
<contactref element="BX2" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="24"/>
</signal>
<signal name="BM2J">
<contactref element="BX2" pad="22"/>
<contactref element="IC4" pad="25"/>
</signal>
<signal name="BN2J">
<contactref element="BX2" pad="24"/>
<contactref element="IC4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="BP2J">
<contactref element="BX2" pad="26"/>
<contactref element="IC4" pad="27"/>
</signal>
<signal name="BR2J">
<contactref element="BX2" pad="28"/>
<contactref element="IC4" pad="28"/>
</signal>
<signal name="BS2J">
<contactref element="BX2" pad="30"/>
<contactref element="IC5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="BT2J">
<contactref element="BX2" pad="32"/>
<contactref element="IC5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="BU2J">
<contactref element="BX2" pad="34"/>
<contactref element="IC5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="BV2J">
<contactref element="BX2" pad="36"/>
<contactref element="IC5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="RED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="YELLOW" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="RED1" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED0">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="GREEN" pad="A"/>
<contactref element="LED0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PROBE1">
<contactref element="PROBE1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PROBE2">
<contactref element="PROBE2" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="26"/>
</signal>
<signal name="BA1J">
<contactref element="BX1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BB1J">
<contactref element="BX1" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BC1J">
<contactref element="BX1" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BD1J">
<contactref element="BX1" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BE1J">
<contactref element="BX1" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BF1J">
<contactref element="BX1" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BH1J">
<contactref element="BX1" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BJ1J">
<contactref element="BX1" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BK1J">
<contactref element="BX1" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BL1J">
<contactref element="BX1" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BM1J">
<contactref element="BX1" pad="22"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BN1J">
<contactref element="BX1" pad="24"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BP1J">
<contactref element="BX1" pad="26"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BR1J">
<contactref element="BX1" pad="28"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BS1J">
<contactref element="BX1" pad="30"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GNDPROBE" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="GNDL3" pad="1"/>
<contactref element="GNDL0" pad="1"/>
<contactref element="GNDL1" pad="1"/>
<contactref element="GNDL2" pad="1"/>
<contactref element="GND0" pad="1"/>
<contactref element="UUT" pad="NC@1"/>
<contactref element="UUT" pad="NC@2"/>
<contactref element="UUT" pad="NC@3"/>
<contactref element="UUT" pad="NC@4"/>
<contactref element="UUT" pad="NC@5"/>
<contactref element="UUT" pad="NC@6"/>
<contactref element="UUT" pad="NC@7"/>
<contactref element="UUT" pad="NC@8"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="BX2" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="BX1" pad="32"/>
<contactref element="AX2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="AX1" pad="32"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="4"/>
<contactref element="GND" pad="5"/>
<contactref element="GND" pad="8"/>
<contactref element="GND" pad="7"/>
<contactref element="GND" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="REG1" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="REG2" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="REG3" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BU1J">
<contactref element="BX1" pad="34"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BV1J">
<contactref element="BX1" pad="36"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AA1J">
<contactref element="AX1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AB1J">
<contactref element="AX1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AC1J">
<contactref element="AX1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AD1J">
<contactref element="AX1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AE1J">
<contactref element="AX1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AF1J">
<contactref element="AX1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AH1J">
<contactref element="AX1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AJ1J">
<contactref element="AX1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AK1J">
<contactref element="AX1" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AL1J">
<contactref element="AX1" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AM1J">
<contactref element="AX1" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AN1J">
<contactref element="AX1" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AP1J">
<contactref element="AX1" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AR1J">
<contactref element="AX1" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AS1J">
<contactref element="AX1" pad="30"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AU1J">
<contactref element="AX1" pad="34"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AV1J">
<contactref element="AX1" pad="36"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PROBE3">
<contactref element="PROBE3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PROBE4">
<contactref element="PROBE4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="RED1" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="YELLOW" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="RED2" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="LOADL3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="LOADL1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="LOADHI1" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="LOADHI3" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET-N">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
<contactref element="PC1" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CS-N">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="PC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="PC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SI-C">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="PC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SI-B">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="PC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SI-A">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="PC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SI-E">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="PC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SO-D">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SI-D">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="PC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SO-E">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SO-B">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SO-A">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SO-C">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SO-EN">
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="PC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SO-BN">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="PC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SO-AN">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="PC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SO-DN">
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="PC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SO-CN">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="PC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="AX2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="UUT_PWR" pad="A"/>
<contactref element="UUT" pad="3"/>
<contactref element="VPP0" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="BX2" pad="2"/>
<contactref element="VPP" pad="1"/>
<contactref element="VPP" pad="8"/>
<contactref element="VPP" pad="2"/>
<contactref element="VPP" pad="3"/>
<contactref element="VPP" pad="4"/>
<contactref element="VPP" pad="5"/>
<contactref element="VPP" pad="6"/>
<contactref element="VPP" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="UUT_PWR" pad="K"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="PWR" pad="K"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="POWER" pad="6"/>
<contactref element="+15V" pad="4"/>
<contactref element="+15V" pad="1"/>
<contactref element="+15V" pad="2"/>
<contactref element="+15V" pad="3"/>
<contactref element="REG1" pad="6"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="REG2" pad="6"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="REG3" pad="6"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
<contactref element="REG4" pad="6"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="+"/>
<contactref element="REG5" pad="6"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="-15V" pad="4"/>
<contactref element="-15V" pad="1"/>
<contactref element="-15V" pad="2"/>
<contactref element="-15V" pad="3"/>
<contactref element="REG4" pad="4"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C18" pad="-"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="-"/>
<contactref element="REG5" pad="4"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="C21" pad="-"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="-"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.5V">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-3.5V">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="L5" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="+"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+10V">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DGND">
<contactref element="PC1" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="PC1" pad="26"/>
<contactref element="PC1" pad="24"/>
<contactref element="PC1" pad="22"/>
<contactref element="PC1" pad="20"/>
<contactref element="PC1" pad="18"/>
<contactref element="PC1" pad="16"/>
<contactref element="PC1" pad="14"/>
<contactref element="PC1" pad="12"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="UUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="REG1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="REG1" pad="1"/>
<contactref element="REG1" pad="8"/>
<contactref element="REG1" pad="7"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="REG1" pad="5"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="REG1" pad="3"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="REG2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="REG2" pad="1"/>
<contactref element="REG2" pad="8"/>
<contactref element="REG2" pad="7"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="REG2" pad="5"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="REG2" pad="3"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="REG3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="REG3" pad="1"/>
<contactref element="REG3" pad="8"/>
<contactref element="REG3" pad="7"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="REG3" pad="5"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="REG3" pad="3"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="REG4" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="REG4" pad="1"/>
<contactref element="REG4" pad="8"/>
<contactref element="REG4" pad="7"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="REG4" pad="5"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="REG4" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="L5" pad="1"/>
<contactref element="REG5" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="REG5" pad="1"/>
<contactref element="REG5" pad="8"/>
<contactref element="REG5" pad="7"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="REG5" pad="5"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="REG5" pad="3"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BB2J">
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="BX2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="AB2J">
<contactref element="AX2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
