<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="50.8" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="38.1" x2="0" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.1" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="mc34063">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="PT-10S">
<description>&lt;b&gt;Trimm Potentiometer&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<packages>
<package name="TO220BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,54/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="mc34063" package="DIL08" value="MC34063AP"/>
<element name="L2" library="rcl" package="0207/10" value="330uH 2200R"/>
<element name="L1" library="rcl" package="0207/10" value="3.3uH"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-6E" value="33uf 16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="220pf"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="TO220BV" value="IRFV420"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="MUR140"/>
<element name="C4" library="rcl" package="E2,5-6E" value="2.2uf 250V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="680K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="PT-10S" value="5K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="+12V" library="wirepad" package="2,54/0,9" value=""/>
<element name="+170V" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND1" library="wirepad" package="2,54/0,9" value=""/>
<element name="GND2" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="GND2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+170V">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="+170V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="+12V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
