<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="38.1" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="27.94" x2="38.1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>PIC15F627</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL12">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL18" value="PIC16F627P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="23C3984"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16C622A-04I/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9759549"/>
</element>
<element name="IC2" library="ic-package" package="DIL12" value="5704"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="VCC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!STEM">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!C5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C2">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ROW1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ROW2">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!COL2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!COL1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ROW6">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ROW7">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!COL5">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="ROW3">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="ROW4">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!COL4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ROW5">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!COL3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
