<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="24.13" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="25.4" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="25.4" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="12.7" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="25.4" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.4" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-180"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="SO-18W">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Wide Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
300-mil body, package type SO</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="1K"/>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="IC1" library="microchip" package="SO-18W" value="PIC16F627SO">
<attribute name="OC_NEWARK" value="23C3985"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16C622A-04I/SO"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9759522"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!STEM">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C2">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!C3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ROW1">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ROW2">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!COL2">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!COL1">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ROW6">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="ROW7">
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!COL5">
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ROW3">
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ROW4">
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!COL4">
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ROW5">
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!COL3">
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
