<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="377.825" y1="0" x2="377.825" y2="138.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="377.825" y1="138.1125" x2="173.0375" y2="138.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="173.0375" y1="138.1125" x2="0" y2="138.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="138.1125" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="174.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="174.625" y1="0" x2="377.825" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="377.825" y1="138.1125" x2="173.0375" y2="138.1125" width="0" layer="20"/>
<text>PDP-8/I Light Board 50045108</text>
<text>5404519</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SPADELUG">
<description>Spade Lug Mounting Hole</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,6">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.6 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA17-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$5" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$6" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$7" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$8" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$9" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$11" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="C40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="GND1" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="GND2" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="+V1" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="+V2" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="+V3" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="GND3" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="+V4" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="GND4" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC5" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC6" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC7" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC8" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC9" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC10" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC11" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC12" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC13" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC14" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC15" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC16" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC17" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS74N"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+15V">
<contactref element="+V1" pad="1"/>
<contactref element="+V2" pad="1"/>
<contactref element="+V3" pad="1"/>
<contactref element="+V4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C40" pad="17"/>
<contactref element="C40" pad="19"/>
<contactref element="C40" pad="20"/>
<contactref element="C40" pad="18"/>
<contactref element="D40" pad="17"/>
<contactref element="D40" pad="19"/>
<contactref element="D40" pad="20"/>
<contactref element="D40" pad="18"/>
<contactref element="E40" pad="17"/>
<contactref element="E40" pad="19"/>
<contactref element="E40" pad="20"/>
<contactref element="E40" pad="18"/>
<contactref element="F40" pad="17"/>
<contactref element="F40" pad="19"/>
<contactref element="F40" pad="20"/>
<contactref element="F40" pad="18"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="GND2" pad="1"/>
<contactref element="GND3" pad="1"/>
<contactref element="GND4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="8"/>
<contactref element="IC13" pad="8"/>
<contactref element="IC14" pad="8"/>
<contactref element="IC15" pad="8"/>
<contactref element="IC16" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
<contactref element="IC13" pad="13"/>
<contactref element="IC14" pad="13"/>
<contactref element="IC10" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="IC12" pad="13"/>
<contactref element="IC16" pad="13"/>
<contactref element="IC15" pad="13"/>
<contactref element="IC17" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DF0">
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DF1">
<contactref element="C40" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DF2">
<contactref element="C40" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IF0">
<contactref element="C40" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ION">
<contactref element="D40" pad="34"/>
<contactref element="IC16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PAUSE">
<contactref element="D40" pad="31"/>
<contactref element="IC15" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RUN">
<contactref element="D40" pad="33"/>
<contactref element="IC16" pad="15"/>
</signal>
<signal name="IF1">
<contactref element="C40" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IF2">
<contactref element="C40" pad="34"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FETCH">
<contactref element="D40" pad="24"/>
<contactref element="IC14" pad="7"/>
</signal>
<signal name="EXECUTE">
<contactref element="D40" pad="28"/>
<contactref element="IC16" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DEFER">
<contactref element="D40" pad="26"/>
<contactref element="IC16" pad="5"/>
</signal>
<signal name="WC">
<contactref element="D40" pad="30"/>
<contactref element="IC16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CA">
<contactref element="D40" pad="32"/>
<contactref element="IC16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BREAK">
<contactref element="D40" pad="22"/>
<contactref element="IC15" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LINK">
<contactref element="C40" pad="28"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SC0">
<contactref element="C40" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SC1">
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC2">
<contactref element="C40" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SC3">
<contactref element="C40" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SC4">
<contactref element="C40" pad="33"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AND">
<contactref element="D40" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TAD">
<contactref element="D40" pad="4"/>
<contactref element="IC14" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ISZ">
<contactref element="D40" pad="6"/>
<contactref element="IC13" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DCA">
<contactref element="D40" pad="8"/>
<contactref element="IC13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="JMS">
<contactref element="D40" pad="10"/>
<contactref element="IC13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="JMP">
<contactref element="D40" pad="12"/>
<contactref element="IC15" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IOT">
<contactref element="D40" pad="23"/>
<contactref element="IC14" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OPR">
<contactref element="D40" pad="16"/>
<contactref element="IC15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="E40" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="E40" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="E40" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="E40" pad="24"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="E40" pad="25"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="E40" pad="34"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="F40" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="F40" pad="10"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC8">
<contactref element="F40" pad="11"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MA0">
<contactref element="E40" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MA1">
<contactref element="E40" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MA2">
<contactref element="E40" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MA3">
<contactref element="E40" pad="22"/>
<contactref element="IC7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MA4">
<contactref element="E40" pad="27"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MA5">
<contactref element="E40" pad="32"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MA6">
<contactref element="F40" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MA7">
<contactref element="F40" pad="8"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MA8">
<contactref element="F40" pad="13"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MB0">
<contactref element="E40" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MB1">
<contactref element="E40" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MB2">
<contactref element="E40" pad="15"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MB3">
<contactref element="E40" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MB4">
<contactref element="E40" pad="29"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MB5">
<contactref element="E40" pad="30"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MB6">
<contactref element="F40" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MB7">
<contactref element="F40" pad="6"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MB8">
<contactref element="F40" pad="15"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC9">
<contactref element="F40" pad="24"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC10">
<contactref element="F40" pad="25"/>
<contactref element="IC11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC11">
<contactref element="F40" pad="34"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MA11">
<contactref element="F40" pad="32"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MA10">
<contactref element="F40" pad="27"/>
<contactref element="IC11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MA9">
<contactref element="F40" pad="22"/>
<contactref element="IC11" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MB9">
<contactref element="F40" pad="16"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MB10">
<contactref element="F40" pad="29"/>
<contactref element="IC11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MB11">
<contactref element="F40" pad="30"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AC0">
<contactref element="E40" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="E40" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AC2">
<contactref element="E40" pad="21"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AC3">
<contactref element="E40" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC4">
<contactref element="E40" pad="31"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AC5">
<contactref element="E40" pad="28"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AC6">
<contactref element="F40" pad="7"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AC7">
<contactref element="F40" pad="4"/>
<contactref element="IC10" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AC8">
<contactref element="F40" pad="21"/>
<contactref element="IC10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MQ8">
<contactref element="F40" pad="23"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MQ7">
<contactref element="F40" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MQ6">
<contactref element="F40" pad="9"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MQ0">
<contactref element="E40" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MQ1">
<contactref element="E40" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MQ2">
<contactref element="E40" pad="23"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MQ3">
<contactref element="E40" pad="12"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MQ4">
<contactref element="E40" pad="33"/>
<contactref element="IC8" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MQ5">
<contactref element="E40" pad="26"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AC9">
<contactref element="F40" pad="14"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC10">
<contactref element="F40" pad="31"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AC11">
<contactref element="F40" pad="28"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MQ11">
<contactref element="F40" pad="26"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MQ10">
<contactref element="F40" pad="33"/>
<contactref element="IC12" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MQ9">
<contactref element="F40" pad="12"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="IC8" pad="16"/>
<contactref element="IC9" pad="16"/>
<contactref element="IC10" pad="16"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
<contactref element="IC12" pad="16"/>
<contactref element="IC13" pad="16"/>
<contactref element="IC14" pad="16"/>
<contactref element="IC15" pad="16"/>
<contactref element="IC16" pad="16"/>
<contactref element="IC17" pad="14"/>
<contactref element="IC17" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SER">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC12" pad="14"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC11" pad="14"/>
<contactref element="IC10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC15" pad="14"/>
<contactref element="IC14" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC16" pad="14"/>
<contactref element="IC15" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC10" pad="14"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC14" pad="14"/>
<contactref element="IC13" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC8" pad="9"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC12" pad="9"/>
<contactref element="IC13" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RCK">
<contactref element="IC12" pad="12"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC16" pad="12"/>
<contactref element="IC15" pad="12"/>
<contactref element="IC14" pad="12"/>
<contactref element="IC13" pad="12"/>
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
<contactref element="IC16" pad="9"/>
<contactref element="IC17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="IC12" pad="11"/>
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
<contactref element="IC11" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC16" pad="11"/>
<contactref element="IC15" pad="11"/>
<contactref element="IC14" pad="11"/>
<contactref element="IC13" pad="11"/>
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC17" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="IC12" pad="10"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="IC16" pad="10"/>
<contactref element="IC15" pad="10"/>
<contactref element="IC13" pad="10"/>
<contactref element="IC14" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC17" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
