<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="377.825" y1="0" x2="377.825" y2="138.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="377.825" y1="138.1125" x2="173.0375" y2="138.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="173.0375" y1="138.1125" x2="172.72" y2="138.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="172.72" y1="138.1125" x2="0" y2="138.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="138.1125" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="172.72" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="172.72" y1="0" x2="174.625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="174.625" y1="0" x2="377.825" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="377.825" y1="138.1125" x2="173.0375" y2="138.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="172.72" y1="138.1125" x2="172.72" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SPADELUG">
<description>Spade Lug Mounting Hole</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,6">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.6 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA17-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA06-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="xess">
<packages>
<package name="3S1000">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="05">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sdcards">
<packages>
<package name="SCDA5A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-40XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="FLOPPY-4">
<description>&lt;b&gt;Power connector (Floppy Drive)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MATE N-LOK</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="EDG-09">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$5" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$6" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$7" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$8" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$9" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="U$11" library="holes" package="3,6" value=""/>
<element name="C40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC5" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC6" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC7" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC8" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC9" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC10" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC11" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC12" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC13" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="IC16" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="GND1" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="GND2" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="+V1" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="+V2" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="+V3" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="GND3" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="+V4" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="GND4" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="IC14" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC165N"/>
<element name="IC15" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC165N"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC165N"/>
<element name="IC18" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HC165N"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="CONFIG" library="con-lstb" package="MA06-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="A40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="B40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="V-" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="LOCKSW" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="XESS" library="xess" package="3S1000" value="3S1000"/>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09HP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC3" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232A">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41Z10" value="1N4728"/>
<element name="J3" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="3.3V" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="2.5V" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="J4" library="sdcards" package="SCDA5A" value="SDCARD"/>
<element name="IC17" library="74xx-us" package="DIL20" value="74LS244N"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC19" library="74xx-us" package="DIL14" value="74ALS00N"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41Z10" value="1N4728"/>
<element name="IDE" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SLOT1" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="SLOT2" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-40XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K3105"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-4000"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176434"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C23" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="C25" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="5V" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="RS-232" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="J1" library="con-amp" package="FLOPPY-4" value=""/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R31" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R32" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R33" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R34" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R35" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R36" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R37" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R38" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R39" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R40" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R41" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R42" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R43" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R44" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R45" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R46" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R47" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R48" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R49" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R50" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="+12V" library="dec-con" package="SPADELUG" value="LUG"/>
<element name="CONFIGSW" library="special" package="EDG-09" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C40" pad="17"/>
<contactref element="C40" pad="19"/>
<contactref element="C40" pad="20"/>
<contactref element="C40" pad="18"/>
<contactref element="D40" pad="17"/>
<contactref element="D40" pad="19"/>
<contactref element="D40" pad="20"/>
<contactref element="D40" pad="18"/>
<contactref element="E40" pad="17"/>
<contactref element="E40" pad="19"/>
<contactref element="E40" pad="20"/>
<contactref element="E40" pad="18"/>
<contactref element="F40" pad="17"/>
<contactref element="F40" pad="19"/>
<contactref element="F40" pad="20"/>
<contactref element="F40" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="8"/>
<contactref element="IC13" pad="8"/>
<contactref element="IC16" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
<contactref element="IC13" pad="13"/>
<contactref element="IC10" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="IC12" pad="13"/>
<contactref element="IC16" pad="13"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="GND2" pad="1"/>
<contactref element="GND3" pad="1"/>
<contactref element="GND4" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="8"/>
<contactref element="IC15" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC18" pad="8"/>
<contactref element="CONFIG" pad="11"/>
<contactref element="CONFIG" pad="9"/>
<contactref element="CONFIG" pad="7"/>
<contactref element="CONFIG" pad="5"/>
<contactref element="CONFIG" pad="3"/>
<contactref element="CONFIG" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="10"/>
<contactref element="V-" pad="1"/>
<contactref element="LOCKSW" pad="1"/>
<contactref element="A40" pad="4"/>
<contactref element="B40" pad="4"/>
<contactref element="IC14" pad="15"/>
<contactref element="IC15" pad="15"/>
<contactref element="IC18" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="XESS" pad="52"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="G2"/>
<contactref element="X1" pad="G1"/>
<contactref element="J4" pad="11"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="10"/>
<contactref element="IC17" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="19"/>
<contactref element="IC19" pad="7"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IDE" pad="19"/>
<contactref element="IDE" pad="2"/>
<contactref element="IDE" pad="22"/>
<contactref element="IDE" pad="24"/>
<contactref element="IDE" pad="26"/>
<contactref element="IDE" pad="28"/>
<contactref element="IDE" pad="30"/>
<contactref element="IDE" pad="40"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="SLOT1" pad="19"/>
<contactref element="SLOT1" pad="40"/>
<contactref element="SLOT1" pad="2"/>
<contactref element="SLOT1" pad="22"/>
<contactref element="SLOT1" pad="24"/>
<contactref element="SLOT1" pad="26"/>
<contactref element="SLOT1" pad="30"/>
<contactref element="SLOT2" pad="19"/>
<contactref element="SLOT2" pad="40"/>
<contactref element="SLOT2" pad="2"/>
<contactref element="SLOT2" pad="22"/>
<contactref element="SLOT2" pad="24"/>
<contactref element="SLOT2" pad="26"/>
<contactref element="SLOT2" pad="30"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="RS-232" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="13"/>
<contactref element="J4" pad="14"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="11"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="12"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="13"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="14"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="15"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="16"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="17"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="18"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DF0">
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DF1">
<contactref element="C40" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DF2">
<contactref element="C40" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IF0">
<contactref element="C40" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ION">
<contactref element="D40" pad="34"/>
<contactref element="IC16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PAUSE">
<contactref element="D40" pad="31"/>
<contactref element="IC16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RUN">
<contactref element="D40" pad="33"/>
<contactref element="IC16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IF1">
<contactref element="C40" pad="25"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="IF2">
<contactref element="C40" pad="34"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FETCH">
<contactref element="D40" pad="24"/>
<contactref element="IC13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EXECUTE">
<contactref element="D40" pad="28"/>
<contactref element="IC16" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DEFER">
<contactref element="D40" pad="26"/>
<contactref element="IC16" pad="7"/>
</signal>
<signal name="WC">
<contactref element="D40" pad="30"/>
<contactref element="IC16" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CA">
<contactref element="D40" pad="32"/>
<contactref element="IC16" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BREAK">
<contactref element="D40" pad="22"/>
<contactref element="IC13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LINK">
<contactref element="C40" pad="28"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SC0">
<contactref element="C40" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC1">
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SC2">
<contactref element="C40" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SC3">
<contactref element="C40" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SC4">
<contactref element="C40" pad="33"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AND">
<contactref element="D40" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TAD">
<contactref element="D40" pad="4"/>
<contactref element="IC13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ISZ">
<contactref element="D40" pad="6"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DCA">
<contactref element="D40" pad="8"/>
<contactref element="IC13" pad="15"/>
</signal>
<signal name="JMS">
<contactref element="D40" pad="10"/>
<contactref element="IC12" pad="7"/>
</signal>
<signal name="JMP">
<contactref element="D40" pad="12"/>
<contactref element="IC16" pad="15"/>
</signal>
<signal name="IOT">
<contactref element="D40" pad="23"/>
<contactref element="IC13" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OPR">
<contactref element="D40" pad="16"/>
<contactref element="IC13" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="E40" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="E40" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="E40" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="E40" pad="24"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="E40" pad="25"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="E40" pad="34"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="F40" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="F40" pad="10"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC8">
<contactref element="F40" pad="11"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MA0">
<contactref element="E40" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MA1">
<contactref element="E40" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MA2">
<contactref element="E40" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MA3">
<contactref element="E40" pad="22"/>
<contactref element="IC7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MA4">
<contactref element="E40" pad="27"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MA5">
<contactref element="E40" pad="32"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MA6">
<contactref element="F40" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MA7">
<contactref element="F40" pad="8"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MA8">
<contactref element="F40" pad="13"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MB0">
<contactref element="E40" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MB1">
<contactref element="E40" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MB2">
<contactref element="E40" pad="15"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MB3">
<contactref element="E40" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MB4">
<contactref element="E40" pad="29"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MB5">
<contactref element="E40" pad="30"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MB6">
<contactref element="F40" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MB7">
<contactref element="F40" pad="6"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MB8">
<contactref element="F40" pad="15"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC9">
<contactref element="F40" pad="24"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC10">
<contactref element="F40" pad="25"/>
<contactref element="IC11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC11">
<contactref element="F40" pad="34"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MA11">
<contactref element="F40" pad="32"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MA10">
<contactref element="F40" pad="27"/>
<contactref element="IC11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MA9">
<contactref element="F40" pad="22"/>
<contactref element="IC11" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MB9">
<contactref element="F40" pad="16"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MB10">
<contactref element="F40" pad="29"/>
<contactref element="IC11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MB11">
<contactref element="F40" pad="30"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AC0">
<contactref element="E40" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="E40" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AC2">
<contactref element="E40" pad="21"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AC3">
<contactref element="E40" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC4">
<contactref element="E40" pad="31"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AC5">
<contactref element="E40" pad="28"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AC6">
<contactref element="F40" pad="7"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AC7">
<contactref element="F40" pad="4"/>
<contactref element="IC10" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AC8">
<contactref element="F40" pad="21"/>
<contactref element="IC10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MQ8">
<contactref element="F40" pad="23"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MQ7">
<contactref element="F40" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MQ6">
<contactref element="F40" pad="9"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MQ0">
<contactref element="E40" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MQ1">
<contactref element="E40" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MQ2">
<contactref element="E40" pad="23"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MQ3">
<contactref element="E40" pad="12"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MQ4">
<contactref element="E40" pad="33"/>
<contactref element="IC8" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MQ5">
<contactref element="E40" pad="26"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AC9">
<contactref element="F40" pad="14"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC10">
<contactref element="F40" pad="31"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AC11">
<contactref element="F40" pad="28"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MQ11">
<contactref element="F40" pad="26"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MQ10">
<contactref element="F40" pad="33"/>
<contactref element="IC12" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MQ9">
<contactref element="F40" pad="12"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="IC8" pad="16"/>
<contactref element="IC9" pad="16"/>
<contactref element="IC10" pad="16"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
<contactref element="IC12" pad="16"/>
<contactref element="IC13" pad="16"/>
<contactref element="IC16" pad="16"/>
<contactref element="+V2" pad="1"/>
<contactref element="+V1" pad="1"/>
<contactref element="+V3" pad="1"/>
<contactref element="+V4" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="16"/>
<contactref element="IC15" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC18" pad="16"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="20"/>
<contactref element="IC19" pad="14"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LSER">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC17" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC12" pad="14"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC11" pad="14"/>
<contactref element="IC10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC10" pad="14"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LEFT">
<contactref element="IC8" pad="9"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC12" pad="9"/>
<contactref element="IC13" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RCK">
<contactref element="IC12" pad="12"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC16" pad="12"/>
<contactref element="IC13" pad="12"/>
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="IC19" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LSCK">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="IC12" pad="11"/>
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
<contactref element="IC11" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC16" pad="11"/>
<contactref element="IC13" pad="11"/>
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC17" pad="16"/>
<contactref element="IC17" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="IC19" pad="2"/>
<contactref element="IC19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC13" pad="9"/>
<contactref element="IC16" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC15" pad="10"/>
<contactref element="IC14" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC15" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC18" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SR10">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="B40" pad="12"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CF1">
<contactref element="IC18" pad="13"/>
<contactref element="CONFIG" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SDF0">
<contactref element="IC14" pad="11"/>
<contactref element="A40" pad="6"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDF1">
<contactref element="IC14" pad="12"/>
<contactref element="A40" pad="8"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDF2">
<contactref element="IC14" pad="13"/>
<contactref element="A40" pad="10"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIF0">
<contactref element="IC14" pad="14"/>
<contactref element="A40" pad="12"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIF1">
<contactref element="IC14" pad="3"/>
<contactref element="A40" pad="14"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIF2">
<contactref element="IC14" pad="4"/>
<contactref element="A40" pad="16"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR0">
<contactref element="IC14" pad="5"/>
<contactref element="A40" pad="18"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR1">
<contactref element="IC14" pad="6"/>
<contactref element="A40" pad="20"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR2">
<contactref element="IC15" pad="11"/>
<contactref element="A40" pad="26"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR3">
<contactref element="IC15" pad="12"/>
<contactref element="A40" pad="28"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR4">
<contactref element="IC15" pad="13"/>
<contactref element="A40" pad="30"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR5">
<contactref element="IC15" pad="14"/>
<contactref element="A40" pad="34"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR6">
<contactref element="IC15" pad="3"/>
<contactref element="A40" pad="32"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR7">
<contactref element="IC15" pad="4"/>
<contactref element="B40" pad="6"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR8">
<contactref element="IC15" pad="5"/>
<contactref element="B40" pad="8"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR9">
<contactref element="IC15" pad="6"/>
<contactref element="B40" pad="10"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CF5">
<contactref element="IC18" pad="5"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="CONFIG" pad="10"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STOP">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="B40" pad="30"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CONT">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="B40" pad="28"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EXAM">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="B40" pad="26"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DEP">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="B40" pad="20"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LA">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="B40" pad="18"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="START">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="B40" pad="16"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR11">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="B40" pad="14"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="IC18" pad="11"/>
<contactref element="B40" pad="34"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SI">
<contactref element="IC18" pad="12"/>
<contactref element="B40" pad="32"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CF2">
<contactref element="IC18" pad="14"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="CONFIG" pad="4"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CF3">
<contactref element="IC18" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="CONFIG" pad="6"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CF4">
<contactref element="IC18" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="CONFIG" pad="8"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CF6">
<contactref element="IC18" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="CONFIG" pad="12"/>
<contactref element="CONFIGSW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!SCL">
<contactref element="IC15" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="IC12" pad="10"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="IC16" pad="10"/>
<contactref element="IC13" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC17" pad="12"/>
<contactref element="IC17" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SSER">
<contactref element="IC18" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="IC17" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="IC15" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="2"/>
<contactref element="IC18" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="3.3V" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RS232-TD">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="XESS" pad="41"/>
</signal>
<signal name="RS232-RTS">
<contactref element="XESS" pad="26"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RS232-RD">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="XESS" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+2V5">
<contactref element="XESS" pad="22"/>
<contactref element="2.5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="XESS" pad="54"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="3.3V" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="SLOT1" pad="20"/>
<contactref element="SLOT1" pad="28"/>
<contactref element="SLOT1" pad="32"/>
<contactref element="SLOT2" pad="20"/>
<contactref element="SLOT2" pad="28"/>
<contactref element="SLOT2" pad="32"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB-D0">
<contactref element="XESS" pad="71"/>
<contactref element="IDE" pad="17"/>
<contactref element="SLOT1" pad="17"/>
<contactref element="SLOT2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PB-D1">
<contactref element="XESS" pad="40"/>
<contactref element="IDE" pad="15"/>
<contactref element="SLOT1" pad="15"/>
<contactref element="SLOT2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PB-D2">
<contactref element="XESS" pad="39"/>
<contactref element="IDE" pad="13"/>
<contactref element="SLOT1" pad="13"/>
<contactref element="SLOT2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PB-D4">
<contactref element="XESS" pad="35"/>
<contactref element="IDE" pad="9"/>
<contactref element="SLOT1" pad="9"/>
<contactref element="SLOT2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PB-D3">
<contactref element="XESS" pad="38"/>
<contactref element="IDE" pad="11"/>
<contactref element="SLOT1" pad="11"/>
<contactref element="SLOT2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PB-D5">
<contactref element="XESS" pad="80"/>
<contactref element="IDE" pad="7"/>
<contactref element="SLOT1" pad="7"/>
<contactref element="SLOT2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB-D6">
<contactref element="XESS" pad="81"/>
<contactref element="IDE" pad="5"/>
<contactref element="SLOT1" pad="5"/>
<contactref element="SLOT2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB-D7">
<contactref element="XESS" pad="10"/>
<contactref element="IDE" pad="3"/>
<contactref element="SLOT1" pad="3"/>
<contactref element="SLOT2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB-D8">
<contactref element="XESS" pad="27"/>
<contactref element="IDE" pad="4"/>
<contactref element="SLOT1" pad="4"/>
<contactref element="SLOT2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB-D9">
<contactref element="XESS" pad="28"/>
<contactref element="IDE" pad="6"/>
<contactref element="SLOT1" pad="6"/>
<contactref element="SLOT2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB-D10">
<contactref element="XESS" pad="29"/>
<contactref element="IDE" pad="8"/>
<contactref element="SLOT1" pad="8"/>
<contactref element="SLOT2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB-D11">
<contactref element="XESS" pad="32"/>
<contactref element="IDE" pad="10"/>
<contactref element="SLOT1" pad="10"/>
<contactref element="SLOT2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PB-D12">
<contactref element="XESS" pad="33"/>
<contactref element="IDE" pad="12"/>
<contactref element="SLOT1" pad="12"/>
<contactref element="SLOT2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC16" pad="9"/>
<contactref element="IC19" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC19" pad="3"/>
<contactref element="IC19" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB-A4">
<contactref element="SLOT1" pad="39"/>
<contactref element="XESS" pad="70"/>
<contactref element="SLOT2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="SLOT1-CS#">
<contactref element="SLOT1" pad="37"/>
<contactref element="XESS" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SLOT1-IRQ">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="XESS" pad="84"/>
</signal>
<signal name="I2C-SDA">
<contactref element="SLOT1" pad="29"/>
<contactref element="XESS" pad="24"/>
<contactref element="SLOT2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="I2C-SCL">
<contactref element="SLOT1" pad="27"/>
<contactref element="XESS" pad="23"/>
<contactref element="SLOT2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="MASTER-RESET#">
<contactref element="IDE" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="3"/>
<contactref element="SLOT1" pad="1"/>
<contactref element="SLOT2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IDE-DMARQ">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="XESS" pad="49"/>
</signal>
<signal name="PB-WR#">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="XESS" pad="62"/>
<contactref element="SLOT1" pad="23"/>
<contactref element="SLOT2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PB-RD#">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="XESS" pad="61"/>
<contactref element="SLOT1" pad="25"/>
<contactref element="SLOT2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="IDE-IORDY">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="XESS" pad="44"/>
</signal>
<signal name="IDE-DMACK#">
<contactref element="IDE" pad="29"/>
<contactref element="XESS" pad="43"/>
</signal>
<signal name="PB-A1">
<contactref element="IDE" pad="33"/>
<contactref element="XESS" pad="56"/>
<contactref element="SLOT1" pad="33"/>
<contactref element="SLOT2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="PB-A3">
<contactref element="SLOT1" pad="38"/>
<contactref element="XESS" pad="50"/>
<contactref element="SLOT2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="3S-LSER">
<contactref element="IC17" pad="2"/>
<contactref element="XESS" pad="58"/>
</signal>
<signal name="3S-LSCK">
<contactref element="IC17" pad="4"/>
<contactref element="IC17" pad="6"/>
<contactref element="XESS" pad="59"/>
</signal>
<signal name="!3S-SCL">
<contactref element="IC17" pad="8"/>
<contactref element="IC17" pad="11"/>
<contactref element="XESS" pad="60"/>
</signal>
<signal name="3S-SSER">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="XESS" pad="14"/>
</signal>
<signal name="3S-SCLK">
<contactref element="IC17" pad="15"/>
<contactref element="XESS" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SD-DAT0">
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="XESS" pad="66"/>
</signal>
<signal name="SD-DAT1">
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="XESS" pad="67"/>
</signal>
<signal name="SD-DAT2">
<contactref element="J4" pad="9"/>
<contactref element="XESS" pad="68"/>
</signal>
<signal name="SD-DAT3">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="XESS" pad="69"/>
</signal>
<signal name="SD-CMD">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="XESS" pad="45"/>
</signal>
<signal name="SD-CLK">
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="XESS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD-CD#">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="10"/>
<contactref element="XESS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SD-WP">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="12"/>
<contactref element="XESS" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB-D13">
<contactref element="XESS" pad="34"/>
<contactref element="IDE" pad="14"/>
<contactref element="SLOT1" pad="14"/>
<contactref element="SLOT2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PB-D14">
<contactref element="XESS" pad="36"/>
<contactref element="IDE" pad="16"/>
<contactref element="SLOT1" pad="16"/>
<contactref element="SLOT2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PB-D15">
<contactref element="XESS" pad="37"/>
<contactref element="IDE" pad="18"/>
<contactref element="SLOT1" pad="18"/>
<contactref element="SLOT2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="IDE-CS0#">
<contactref element="IDE" pad="37"/>
<contactref element="XESS" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB-A0">
<contactref element="IDE" pad="35"/>
<contactref element="XESS" pad="57"/>
<contactref element="SLOT1" pad="35"/>
<contactref element="SLOT2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="IDE-CS1#">
<contactref element="IDE" pad="38"/>
<contactref element="XESS" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB-A2">
<contactref element="IDE" pad="36"/>
<contactref element="XESS" pad="51"/>
<contactref element="SLOT1" pad="36"/>
<contactref element="SLOT2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IDE" pad="31"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IDE" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IDE" pad="25"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IDE" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IDE" pad="21"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET-TRIG#">
<contactref element="XESS" pad="21"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="SLOT1" pad="21"/>
<contactref element="XESS" pad="13"/>
<contactref element="SLOT2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="SLOT1" pad="31"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SLOT2-IRQ">
<contactref element="XESS" pad="83"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SLOT2-CS#">
<contactref element="XESS" pad="19"/>
<contactref element="SLOT2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="IDE-IRQ">
<contactref element="XESS" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="SLOT2" pad="31"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="17"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="XESS" pad="2"/>
<contactref element="5V" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="RS-232" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="RS-232" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="RS-232" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="+12V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
