<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>G793 Switch Register Interface</text>
<text>G793 Switch Register Interface</text>
<text>VRS</text>
<text>VRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="FLEX19">
<description>19 SMT pads on 0.0625" centers</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA17-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="B40" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="FLEX1" library="dec-con" package="FLEX19" value="FLEX19"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D13" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
</elements>
<signals>
<signal name="U2">
<contactref element="U$2" pad="U2"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="A2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$2" pad="B2"/>
<contactref element="B40" pad="4"/>
<contactref element="FLEX1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="C2"/>
<contactref element="B40" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="33"/>
<contactref element="B40" pad="31"/>
<contactref element="B40" pad="29"/>
<contactref element="B40" pad="27"/>
<contactref element="B40" pad="25"/>
<contactref element="B40" pad="23"/>
<contactref element="B40" pad="21"/>
<contactref element="B40" pad="19"/>
<contactref element="B40" pad="17"/>
<contactref element="B40" pad="15"/>
<contactref element="B40" pad="13"/>
<contactref element="B40" pad="11"/>
<contactref element="B40" pad="9"/>
<contactref element="B40" pad="7"/>
<contactref element="B40" pad="5"/>
<contactref element="B40" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="FLEX1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$2" pad="D2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E2">
<contactref element="U$2" pad="E2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="F2">
<contactref element="U$2" pad="F2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="H2">
<contactref element="U$2" pad="H2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="J2">
<contactref element="U$2" pad="J2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="U$2" pad="K2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="U$2" pad="L2"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M2">
<contactref element="U$2" pad="M2"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="U$2" pad="R2"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="U$2" pad="S2"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="U$2" pad="T2"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="U$2" pad="V2"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SE2">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="8"/>
<contactref element="FLEX1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SD2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="6"/>
<contactref element="FLEX1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SH2">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="12"/>
<contactref element="FLEX1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SF2">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="10"/>
<contactref element="FLEX1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SK2">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="16"/>
<contactref element="FLEX1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SJ2">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="14"/>
<contactref element="FLEX1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SM2">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="20"/>
<contactref element="FLEX1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SL2">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="18"/>
<contactref element="FLEX1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SS2">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="28"/>
<contactref element="FLEX1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SR2">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="26"/>
<contactref element="FLEX1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SU2">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="34"/>
<contactref element="FLEX1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="ST2">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="30"/>
<contactref element="FLEX1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SV2">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="B40" pad="32"/>
<contactref element="FLEX1" pad="18"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
