<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="157.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="157.48" y1="0" x2="157.48" y2="99.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="157.48" y1="99.06" x2="0" y2="99.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="99.06" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="45xx">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="0R/10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-hitachi">
<packages>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA17-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC3" library="40xx" package="DIL16" value="4040N"/>
<element name="IC6" library="40xx" package="DIL24-6" value="4067N"/>
<element name="IC4" library="45xx" package="DIL16" value="4532N"/>
<element name="J1" library="jumper" package="0R/10" value=""/>
<element name="IC5" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HCT138N"/>
<element name="IC7" library="45xx" package="DIL16" value="4532N"/>
<element name="IC8" library="memory-hitachi" package="DIL32" value="628128">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC9" library="memory-hitachi" package="DIL32" value="628128">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC14" library="40xx" package="DIL16" value="4051N"/>
<element name="IC10" library="40xx" package="DIL16" value="4053N"/>
<element name="IC11" library="40xx" package="DIL16" value="4053N"/>
<element name="IC12" library="40xx" package="DIL16" value="4053N"/>
<element name="IC13" library="74xx-us" package="DIL20" value="74HCT373N"/>
<element name="IC17" library="74xx-us" package="DIL16" value="74HCT139N"/>
<element name="J2" library="jumper" package="0R/10" value=""/>
<element name="J3" library="jumper" package="0R/10" value=""/>
<element name="J5" library="jumper" package="0R/10" value=""/>
<element name="IC1" library="40xx" package="DIL14" value="4024N"/>
<element name="IC2" library="40xx" package="DIL14" value="4073N"/>
<element name="SV09" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV10" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC15" library="linear" package="DIL14" value="LM2902N"/>
<element name="IC16" library="linear" package="DIL14" value="LM2902N"/>
<element name="IC18" library="linear" package="DIL14" value="LM2902N"/>
<element name="SV11" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC19" library="linear" package="DIL14" value="LM2902N"/>
<element name="IC20" library="linear" package="DIL14" value="LM2902N"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="IC21" library="linear" package="TO92" value="78L05Z"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="7.5K"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="IC22" library="linear" package="DIL14" value="LM556N"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="20K"/>
<element name="J4" library="jumper" package="0R/10" value=""/>
<element name="J6" library="jumper" package="0R/10" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VSS">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="16"/>
<contactref element="IC9" pad="16"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="24"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC14" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="8"/>
<contactref element="IC13" pad="10"/>
<contactref element="IC17" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="20"/>
<contactref element="IC6" pad="19"/>
<contactref element="IC6" pad="18"/>
<contactref element="IC6" pad="17"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC17" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="22"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="SV09" pad="1"/>
<contactref element="SV09" pad="3"/>
<contactref element="SV09" pad="5"/>
<contactref element="SV09" pad="9"/>
<contactref element="SV09" pad="11"/>
<contactref element="SV09" pad="13"/>
<contactref element="SV09" pad="33"/>
<contactref element="SV09" pad="31"/>
<contactref element="SV09" pad="29"/>
<contactref element="SV09" pad="27"/>
<contactref element="SV09" pad="25"/>
<contactref element="SV09" pad="23"/>
<contactref element="SV09" pad="21"/>
<contactref element="SV09" pad="19"/>
<contactref element="SV09" pad="17"/>
<contactref element="SV09" pad="15"/>
<contactref element="SV09" pad="7"/>
<contactref element="SV10" pad="1"/>
<contactref element="SV10" pad="3"/>
<contactref element="SV10" pad="5"/>
<contactref element="SV10" pad="9"/>
<contactref element="SV10" pad="11"/>
<contactref element="SV10" pad="13"/>
<contactref element="SV10" pad="33"/>
<contactref element="SV10" pad="31"/>
<contactref element="SV10" pad="29"/>
<contactref element="SV10" pad="27"/>
<contactref element="SV10" pad="25"/>
<contactref element="SV10" pad="23"/>
<contactref element="SV10" pad="21"/>
<contactref element="SV10" pad="19"/>
<contactref element="SV10" pad="17"/>
<contactref element="SV10" pad="15"/>
<contactref element="SV10" pad="7"/>
<contactref element="SV09" pad="10"/>
<contactref element="SV09" pad="14"/>
<contactref element="SV09" pad="18"/>
<contactref element="SV09" pad="22"/>
<contactref element="SV09" pad="26"/>
<contactref element="SV09" pad="34"/>
<contactref element="SV10" pad="10"/>
<contactref element="SV10" pad="14"/>
<contactref element="SV10" pad="18"/>
<contactref element="SV10" pad="22"/>
<contactref element="SV10" pad="26"/>
<contactref element="SV10" pad="34"/>
<contactref element="SV11" pad="1"/>
<contactref element="SV11" pad="3"/>
<contactref element="SV11" pad="5"/>
<contactref element="SV11" pad="9"/>
<contactref element="SV11" pad="11"/>
<contactref element="SV11" pad="13"/>
<contactref element="SV11" pad="33"/>
<contactref element="SV11" pad="31"/>
<contactref element="SV11" pad="29"/>
<contactref element="SV11" pad="27"/>
<contactref element="SV11" pad="25"/>
<contactref element="SV11" pad="23"/>
<contactref element="SV11" pad="21"/>
<contactref element="SV11" pad="19"/>
<contactref element="SV11" pad="17"/>
<contactref element="SV11" pad="15"/>
<contactref element="SV11" pad="7"/>
<contactref element="SV11" pad="10"/>
<contactref element="SV11" pad="14"/>
<contactref element="SV11" pad="18"/>
<contactref element="SV11" pad="22"/>
<contactref element="SV11" pad="26"/>
<contactref element="SV11" pad="34"/>
<contactref element="IC15" pad="11"/>
<contactref element="IC16" pad="11"/>
<contactref element="IC18" pad="11"/>
<contactref element="IC20" pad="11"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="IC19" pad="4"/>
<contactref element="IC21" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC22" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC14" pad="16"/>
<contactref element="IC10" pad="16"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
<contactref element="IC12" pad="16"/>
<contactref element="IC13" pad="20"/>
<contactref element="IC17" pad="16"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="30"/>
<contactref element="IC15" pad="4"/>
<contactref element="IC16" pad="4"/>
<contactref element="IC18" pad="4"/>
<contactref element="IC20" pad="4"/>
<contactref element="IC21" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC22" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC22" pad="14"/>
<contactref element="IC8" pad="32"/>
<contactref element="IC9" pad="32"/>
</signal>
<signal name="VEE">
<contactref element="IC14" pad="7"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="IC12" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="6"/>
<contactref element="IC12" pad="6"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
<contactref element="IC12" pad="9"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
<contactref element="IC14" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BS2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC14" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BS1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A00">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BS0">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TTA_S">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC17" pad="3"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="11"/>
<contactref element="IC19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A01">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="IC9" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A02">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A03">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A04">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A06">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A05">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A07">
<contactref element="IC6" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A08">
<contactref element="IC6" pad="22"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="27"/>
<contactref element="IC9" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A09">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="21"/>
<contactref element="IC8" pad="26"/>
<contactref element="IC9" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="IC8" pad="23"/>
<contactref element="IC9" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="25"/>
<contactref element="IC9" pad="25"/>
</signal>
<signal name="TTB_S">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="6"/>
</signal>
<signal name="X6_S">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC16" pad="8"/>
</signal>
<signal name="X0_S">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X1_S">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC15" pad="7"/>
</signal>
<signal name="X2_S">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC15" pad="8"/>
</signal>
<signal name="X3_S">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC15" pad="14"/>
</signal>
<signal name="X4_S">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X5_S">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC16" pad="7"/>
</signal>
<signal name="X7_S">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC16" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC8" pad="28"/>
<contactref element="IC9" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="EMA3_S">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="31"/>
<contactref element="IC9" pad="31"/>
</signal>
<signal name="!BIT0">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!BIT7">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC12" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!BIT6">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC12" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!BIT5">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!BIT4">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!BIT3">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!BIT1">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!BIT2">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC8" pad="20"/>
<contactref element="IC9" pad="20"/>
<contactref element="IC12" pad="13"/>
<contactref element="IC13" pad="16"/>
<contactref element="IC14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC8" pad="21"/>
<contactref element="IC9" pad="21"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="19"/>
<contactref element="IC14" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC8" pad="17"/>
<contactref element="IC9" pad="17"/>
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="IC13" pad="9"/>
<contactref element="IC14" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC8" pad="18"/>
<contactref element="IC9" pad="18"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="12"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC8" pad="19"/>
<contactref element="IC9" pad="19"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
<contactref element="IC13" pad="15"/>
<contactref element="IC14" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
<contactref element="IC10" pad="13"/>
<contactref element="IC13" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="5"/>
<contactref element="IC14" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC8" pad="15"/>
<contactref element="IC9" pad="15"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="IC13" pad="6"/>
<contactref element="IC14" pad="15"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EM0_S">
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="IC20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EM1_S">
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="IC20" pad="7"/>
</signal>
<signal name="EM2_S">
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="IC20" pad="8"/>
</signal>
<signal name="EM3_S">
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="IC20" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="IC8" pad="22"/>
<contactref element="IC9" pad="30"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="IC7" pad="9"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DMP_S">
<contactref element="IC14" pad="3"/>
<contactref element="IC19" pad="9"/>
</signal>
<signal name="WFF_S">
<contactref element="IC10" pad="5"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
<contactref element="IC12" pad="12"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
<contactref element="IC18" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LI6">
<contactref element="IC12" pad="14"/>
<contactref element="IC13" pad="17"/>
</signal>
<signal name="LI0">
<contactref element="IC10" pad="14"/>
<contactref element="IC13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LI2">
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="IC13" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LI1">
<contactref element="IC10" pad="15"/>
<contactref element="IC13" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LI3">
<contactref element="IC11" pad="14"/>
<contactref element="IC13" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LI4">
<contactref element="IC11" pad="15"/>
<contactref element="IC13" pad="13"/>
</signal>
<signal name="LI5">
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="IC13" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LI7">
<contactref element="IC12" pad="15"/>
<contactref element="IC13" pad="18"/>
</signal>
<signal name="WTE_S">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!T2">
<contactref element="IC17" pad="4"/>
<contactref element="IC8" pad="24"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!T4">
<contactref element="IC17" pad="6"/>
<contactref element="IC8" pad="29"/>
<contactref element="IC9" pad="29"/>
</signal>
<signal name="PHASE">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PSM_P">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC22" pad="8"/>
</signal>
<signal name="X0">
<contactref element="SV10" pad="6"/>
<contactref element="IC15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X1">
<contactref element="SV10" pad="8"/>
<contactref element="IC15" pad="6"/>
</signal>
<signal name="X2">
<contactref element="SV10" pad="12"/>
<contactref element="IC15" pad="9"/>
</signal>
<signal name="X3">
<contactref element="SV10" pad="16"/>
<contactref element="IC15" pad="13"/>
</signal>
<signal name="X5">
<contactref element="SV10" pad="24"/>
<contactref element="IC16" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SAD">
<contactref element="SV10" pad="32"/>
</signal>
<signal name="X7">
<contactref element="SV10" pad="30"/>
<contactref element="IC16" pad="13"/>
</signal>
<signal name="X6">
<contactref element="SV10" pad="28"/>
<contactref element="IC16" pad="9"/>
</signal>
<signal name="X4">
<contactref element="SV10" pad="20"/>
<contactref element="IC16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TTA">
<contactref element="SV09" pad="6"/>
<contactref element="IC19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TTB">
<contactref element="SV09" pad="8"/>
<contactref element="IC19" pad="7"/>
</signal>
<signal name="T1D">
<contactref element="SV09" pad="32"/>
</signal>
<signal name="~PSM">
<contactref element="SV09" pad="30"/>
<contactref element="IC19" pad="14"/>
</signal>
<signal name="~NEX">
<contactref element="SV09" pad="28"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WFF">
<contactref element="SV09" pad="24"/>
<contactref element="IC18" pad="9"/>
</signal>
<signal name="WTE">
<contactref element="SV09" pad="20"/>
<contactref element="IC18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DMP">
<contactref element="SV09" pad="16"/>
<contactref element="IC19" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TBD">
<contactref element="SV09" pad="12"/>
</signal>
<signal name="EM0">
<contactref element="SV11" pad="6"/>
<contactref element="IC20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EM1">
<contactref element="SV11" pad="8"/>
<contactref element="IC20" pad="6"/>
</signal>
<signal name="EM2">
<contactref element="SV11" pad="12"/>
<contactref element="IC20" pad="9"/>
</signal>
<signal name="EM3">
<contactref element="SV11" pad="16"/>
<contactref element="IC20" pad="13"/>
</signal>
<signal name="WLO">
<contactref element="SV11" pad="28"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EMA3">
<contactref element="SV11" pad="20"/>
<contactref element="IC18" pad="6"/>
</signal>
<signal name="EWL">
<contactref element="SV11" pad="30"/>
</signal>
<signal name="DSP">
<contactref element="SV11" pad="24"/>
</signal>
<signal name="+1.6V">
<contactref element="IC19" pad="3"/>
<contactref element="IC19" pad="10"/>
<contactref element="IC19" pad="5"/>
<contactref element="IC19" pad="12"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="-1.6V">
<contactref element="IC15" pad="3"/>
<contactref element="IC16" pad="12"/>
<contactref element="IC16" pad="10"/>
<contactref element="IC16" pad="5"/>
<contactref element="IC16" pad="3"/>
<contactref element="IC15" pad="12"/>
<contactref element="IC15" pad="10"/>
<contactref element="IC15" pad="5"/>
<contactref element="IC18" pad="3"/>
<contactref element="IC18" pad="12"/>
<contactref element="IC18" pad="10"/>
<contactref element="IC18" pad="5"/>
<contactref element="IC20" pad="3"/>
<contactref element="IC20" pad="5"/>
<contactref element="IC20" pad="10"/>
<contactref element="IC20" pad="12"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+10V">
<contactref element="SV09" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC21" pad="3"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="SV09" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="-3V">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC19" pad="11"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!PSM_S">
<contactref element="IC19" pad="13"/>
<contactref element="IC22" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="6"/>
<contactref element="IC22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="12"/>
<contactref element="IC22" pad="13"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC22" pad="11"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PSM_S">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC22" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
