<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.63" y1="-0.47" x2="20.94" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.94" y1="-0.47" x2="20.94" y2="39.84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.94" y1="39.84" x2="-0.63" y2="39.84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.63" y1="39.84" x2="-0.63" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="memory">
<packages>
<package name="DIL28">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="memory" package="DIL28" value=""/>
<element name="IC2" library="ic-package" package="DIL16" value=""/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="JP4" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="JP5" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="JP6" library="jumper" package="JP2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="O2">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="!CE">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="O0">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="O1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="O3">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
