<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="53.81" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.81" y1="-0.63" x2="53.81" y2="37.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.81" y1="37.46" x2="-0.47" y2="37.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="37.46" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C2.5-2">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 2.5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="QS">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PINHEAD">
<packages>
<package name="1X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL18" value="16F84">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="69K7635"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16F84A-04I/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9760865"/>
</element>
<element name="U1" library="linear" package="TO92" value="78L05">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value="27p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value="27p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="special" package="QS" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-6" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-6" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-025X050" value="10n"/>
<element name="J1" library="PINHEAD" package="1X20" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="B0">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="B5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="B6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="B7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="20"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
