<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="45.555" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.555" y1="-0.63" x2="45.555" y2="25.395" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.555" y1="25.395" x2="-0.47" y2="25.395" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="25.395" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="special">
<packages>
<package name="QS">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="TAP5-45">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.5 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PINHEAD">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X17">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="special" package="QS" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="TAP5-45" value="47u/25V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="TAP5-45" value="47u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL18" value="PIC16F84AP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="69K7635"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16F84A-04I/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9760865"/>
</element>
<element name="JP1" library="PINHEAD" package="1X04" value="PROG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP2" library="PINHEAD" package="1X17" value="APPL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="2,2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="30p"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="30p"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="TO92" value="78L05Z">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MCLR/PGM">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RB0">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RB1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RB2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RB3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RB4">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RB5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RB6/CLK">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RB7/DATA">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RA4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RA3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RA2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RA1">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RA0">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
