<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="90" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90" y1="0" x2="90" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90" y1="55" x2="0" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>rt</text>
<text>#define SIX 1+5</text>
<text>#define NINE 8+1</text>
<text>uart_send(SIX * NINE == 42 ? "6*9=42" :</text>
<text>"this sentence is FALSE.");</text>
<text>GND</text>
<text>screw pi/4</text>
<text>\\m/ rock</text>
<text>i'm free!</text>
<text>AIN</text>
<text>pwr plane</text>
<text>gnd plane</text>
</plain>
<libraries>
<library name="042_ret">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="8P8C-TRAF">
</package>
<package name="DIODE">
</package>
<package name="MA01-1PIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip-enc28j60">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-berg">
<packages>
<package name="PN61729">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="317TS">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL40" value="mega8535,16,32,324,644,...">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01M6885"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA16-16PU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171142"/>
</element>
<element name="IC2" library="microchip-enc28j60" package="DIL28-3" value="ENC28J60-DIL"/>
<element name="RB" library="rcl" package="0204/5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RA" library="rcl" package="0204/5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="042_ret" package="8P8C-TRAF" value=""/>
<element name="R2" library="042_ret" package="0805" value="51">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="042_ret" package="0805" value="51">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="042_ret" package="0805" value="51">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="042_ret" package="0805" value="51">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="042_ret" package="0805" value=""/>
<element name="C11" library="042_ret" package="0805" value="10n"/>
<element name="C12" library="042_ret" package="0805" value="10n"/>
<element name="C1" library="042_ret" package="0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="042_ret" package="0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="042_ret" package="0805" value=""/>
<element name="C4" library="042_ret" package="0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="042_ret" package="0805" value="0u1"/>
<element name="X1" library="con-berg" package="PN61729" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R10" library="042_ret" package="0805" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="042_ret" package="DIODE" value="Z3V6"/>
<element name="D3" library="042_ret" package="DIODE" value="Z3V6"/>
<element name="R8" library="042_ret" package="0805" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="042_ret" package="0805" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="crystal" package="HC49/S" value="12.00M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
</element>
<element name="Y2" library="crystal" package="HC49/S" value="25.000M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
</element>
<element name="C6" library="042_ret" package="0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="042_ret" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="042_ret" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="042_ret" package="0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="042_ret" package="0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="042_ret" package="0805" value=""/>
<element name="RBIAS" library="rcl" package="0204/7" value="2.32k"/>
<element name="IC3" library="v-reg" package="317TS" value="LM1086IT-3.3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CE1" library="rcl" package="CT3528" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CE2" library="rcl" package="CT3528" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CE3" library="rcl" package="CT3528" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="042_ret" package="0805" value=""/>
<element name="J1" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J2" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J3" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J5" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J6" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J7" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J8" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J9" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J10" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J11" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J12" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J13" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J14" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J15" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J16" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J17" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J18" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J19" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J20" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J21" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J22" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J23" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J24" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J25" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J26" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J27" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J28" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J29" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J30" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J31" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="J32" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
<element name="C10" library="042_ret" package="0805" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="042_ret" package="0805" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="042_ret" package="0805" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GAIN" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="40xx" package="DIL14" value="4069N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="042_ret" package="0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="042_ret" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="042_ret" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="042_ret" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="042_ret" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="042_ret" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J33" library="042_ret" package="MA01-1PIN" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="WW">
</signal>
<signal name="WW1">
</signal>
<signal name="WW2">
</signal>
<signal name="WW3">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="CE2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="L1C"/>
<contactref element="J4" pad="L2C"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="RBIAS" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="CE1" pad="-"/>
<contactref element="CE2" pad="-"/>
<contactref element="CE3" pad="-"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J29" pad="1"/>
<contactref element="J32" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="RA" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="L2A"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="RB" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="L1A"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="Y2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="Y2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V4.4">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="J30" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="J31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="RBIAS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="RB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="RA" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="CE1" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="CE3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="J14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="J15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="J16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="J17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="J18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="J19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="J20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="J21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="J22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="J23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="J24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="J25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="J26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="J27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="J28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="GAIN" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="GAIN" pad="6"/>
<contactref element="GAIN" pad="4"/>
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$70">
</signal>
<signal name="N$71">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
