<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="76.2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="0" x2="76.2" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="57.15" x2="0" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="57.15" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>40 pin wide DIP</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pal">
<packages>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="dec-con" package="DIL40" value="IM6100"/>
<element name="IC3" library="ic-package" package="DIL40" value="6120"/>
<element name="IC2" library="dec-con" package="DIL40" value="IM6102"/>
<element name="IC5" library="pal" package="DIL24-3" value="22V10">
<attribute name="OC_NEWARK" value="97M0480"/>
<attribute name="MPN" value="GAL22V10D-7LPN"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1571925"/>
</element>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="DIL14" value="74HC04N"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC3" pad="40"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="DX11">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="!SKP!/!INT">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="IC2" pad="35"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OSCIN">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="OSCOUT">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RUN/!HLT">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!DMAREQ">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!INTREQ">
<contactref element="IC3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="!CPREQ">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="!WAIT">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="IC2" pad="33"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!DEVSEL">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!CPSEL">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MEMSEL">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="IC3" pad="37"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DATAF">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IFETCH">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LXMAR">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="XTC">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="XTB">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="XTA">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="INTGNT">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC2" pad="39"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DMAGNT">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RUN">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DX0">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DX1">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DX2">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DX3">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DX4">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DX5">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="DX6">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="DX7">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="DX8">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="DX9">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="DX10">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="SKPX">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!OUT">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!RUN">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!IFETCH">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!READ">
<contactref element="IC3" pad="39"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!WRITE">
<contactref element="IC3" pad="38"/>
<contactref element="IC5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!IOCLR">
<contactref element="IC3" pad="36"/>
<contactref element="IC5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="!LXMAR">
<contactref element="IC3" pad="34"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="!LXPAR">
<contactref element="IC3" pad="33"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!DATAF">
<contactref element="IC3" pad="32"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!INTGNT">
<contactref element="IC3" pad="31"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STRTUP">
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="EMA2">
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="C0">
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EMA0">
<contactref element="IC2" pad="36"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="EMA1">
<contactref element="IC2" pad="37"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!CPREQ*">
<contactref element="IC3" pad="29"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!LXDAR">
<contactref element="IC3" pad="35"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
