<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>M7101 DW8E Control</text>
<text>VRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON4">
<description>Double-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="DOUBLE-LONG">
</package>
<package name="RCL-L-00-05">
<description>RCL Delay line .25"x.7"x.375"</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO18">
<description>&lt;b&gt;TO 18&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="EDGE" library="dec-con" package="EDGE-CON4" value=""/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="DOUBLE-LONG" value="OUTLINE-DOUBLE-LONG"/>
<element name="E16" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H04N"/>
<element name="W1" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="E1" library="74xx-eu" package="DIL14" value="7417N"/>
<element name="E6" library="maxim" package="DIL14" value="MXD1000P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="E11" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="27.4K"/>
<element name="C30" library="rcl" package="C050-025X075" value="560uf"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C22" library="rcl" package="E22-6" value="6.8uf"/>
<element name="C23" library="rcl" package="E22-6" value="6.8uf"/>
<element name="E14" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H40"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="E20" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H00"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="E13" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H74N"/>
<element name="E17" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H74N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H74N"/>
<element name="E8" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H74N"/>
<element name="E23" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N"/>
<element name="E12" library="dec-con" package="DIL14" value="7453N"/>
<element name="E18" library="dec-con" package="DIL14" value="7453N"/>
<element name="E5" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H00"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H00"/>
<element name="E7" library="74xx-us" package="DIL14" value="7416N"/>
<element name="E10" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H00"/>
<element name="E9" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H00"/>
<element name="E15" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H00"/>
<element name="E19" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H11N"/>
<element name="E22" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H74N"/>
<element name="E21" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H74N"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="5.11K"/>
<element name="C28" library="rcl" package="C050-025X075" value="47pf"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="5.11K"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="27"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO18" value="2N3009"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="C27" library="rcl" package="C050-025X075" value="470pf"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="C25" library="rcl" package="C050-025X075" value="68pf"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="C26" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C29" library="rcl" package="C050-025X075" value="27pf"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="27.4K"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C050-025X075" value="380pf"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="5.11K"/>
<element name="W2" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="DL1" library="dec-con" package="RCL-L-00-05" value="RCL-L-00-05"/>
<element name="DL2" library="dec-con" package="RCL-L-00-05" value="RCL-L-00-05"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="E16" pad="14"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="E11" pad="16"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
<contactref element="EDGE" pad="BA2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AA2"/>
<contactref element="E14" pad="14"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="E20" pad="14"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="E13" pad="14"/>
<contactref element="E17" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E23" pad="16"/>
<contactref element="E12" pad="14"/>
<contactref element="E18" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="16"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
<contactref element="E15" pad="14"/>
<contactref element="E19" pad="14"/>
<contactref element="E22" pad="14"/>
<contactref element="E21" pad="14"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="DL1" pad="2"/>
<contactref element="DL2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MEM_START">
<contactref element="W1" pad="3"/>
<contactref element="EDGE" pad="BP1"/>
</signal>
<signal name="TS1_L">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BRK">
<contactref element="E11" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="E16" pad="6"/>
<contactref element="E15" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E11" pad="15"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BRK_1">
<contactref element="E11" pad="13"/>
<contactref element="EDGE" pad="AS2"/>
</signal>
<signal name="BRK_0">
<contactref element="E11" pad="4"/>
<contactref element="EDGE" pad="AT2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="C22" pad="-"/>
<contactref element="EDGE" pad="AT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BC2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AC2"/>
<contactref element="E14" pad="7"/>
<contactref element="E20" pad="7"/>
<contactref element="E13" pad="7"/>
<contactref element="E17" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E23" pad="8"/>
<contactref element="E12" pad="7"/>
<contactref element="E18" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
<contactref element="E15" pad="7"/>
<contactref element="E19" pad="7"/>
<contactref element="E22" pad="7"/>
<contactref element="E21" pad="7"/>
<contactref element="E12" pad="4"/>
<contactref element="E12" pad="5"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="9"/>
<contactref element="E16" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E11" pad="8"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E19" pad="1"/>
<contactref element="E19" pad="2"/>
<contactref element="E19" pad="13"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="E15" pad="10"/>
<contactref element="E15" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TP3_L">
<contactref element="E14" pad="12"/>
<contactref element="E17" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TP1_L">
<contactref element="E14" pad="9"/>
<contactref element="E10" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TP2_L">
<contactref element="E14" pad="10"/>
<contactref element="E13" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TP4_L">
<contactref element="E14" pad="13"/>
<contactref element="E17" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E14" pad="8"/>
<contactref element="E14" pad="4"/>
<contactref element="E14" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_TS_L">
<contactref element="E14" pad="1"/>
<contactref element="E16" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CLR_TP_L">
<contactref element="E14" pad="2"/>
<contactref element="E20" pad="5"/>
<contactref element="E20" pad="8"/>
<contactref element="E21" pad="13"/>
<contactref element="E22" pad="1"/>
<contactref element="E17" pad="13"/>
<contactref element="E17" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E14" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="DL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="E20" pad="2"/>
<contactref element="E20" pad="1"/>
<contactref element="DL1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SHIFT_TS">
<contactref element="E20" pad="3"/>
<contactref element="E16" pad="13"/>
<contactref element="E20" pad="4"/>
<contactref element="E9" pad="13"/>
<contactref element="E19" pad="9"/>
<contactref element="E19" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="E20" pad="6"/>
<contactref element="DL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="E20" pad="13"/>
<contactref element="DL2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE_L">
<contactref element="E20" pad="12"/>
<contactref element="EDGE" pad="BK1"/>
<contactref element="E7" pad="11"/>
<contactref element="E9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="E20" pad="9"/>
<contactref element="E20" pad="10"/>
<contactref element="E20" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TIME_PAUSE">
<contactref element="E23" pad="1"/>
<contactref element="E21" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+3V">
<contactref element="E23" pad="2"/>
<contactref element="E23" pad="3"/>
<contactref element="E23" pad="10"/>
<contactref element="E23" pad="11"/>
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E21" pad="10"/>
<contactref element="E22" pad="4"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="E11" pad="11"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E8" pad="10"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
<contactref element="E17" pad="4"/>
<contactref element="E13" pad="10"/>
<contactref element="E13" pad="4"/>
<contactref element="E21" pad="4"/>
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="E22" pad="12"/>
<contactref element="E22" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="E23" pad="14"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="E23" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="E23" pad="13"/>
<contactref element="E23" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E23" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RECYCLE">
<contactref element="E23" pad="5"/>
<contactref element="E15" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BK_CYCLE">
<contactref element="E18" pad="4"/>
<contactref element="E18" pad="5"/>
<contactref element="E9" pad="12"/>
<contactref element="E10" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO_END">
<contactref element="E18" pad="9"/>
<contactref element="E18" pad="10"/>
<contactref element="E22" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CLR_TIME_PSE_L">
<contactref element="E18" pad="8"/>
<contactref element="E9" pad="9"/>
<contactref element="E21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOP4">
<contactref element="E12" pad="9"/>
<contactref element="E12" pad="10"/>
<contactref element="EDGE" pad="BF1"/>
</signal>
<signal name="IOP2">
<contactref element="E12" pad="2"/>
<contactref element="E12" pad="3"/>
<contactref element="EDGE" pad="BE1"/>
</signal>
<signal name="IOP1">
<contactref element="E12" pad="13"/>
<contactref element="E12" pad="1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BD1"/>
</signal>
<signal name="IO_END_CLK_L">
<contactref element="E12" pad="8"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E16" pad="9"/>
</signal>
<signal name="INIT">
<contactref element="E7" pad="10"/>
<contactref element="E18" pad="2"/>
<contactref element="E18" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AS1"/>
</signal>
<signal name="C0_L">
<contactref element="EDGE" pad="AU1"/>
<contactref element="E10" pad="12"/>
<contactref element="E10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="E10" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="9"/>
<contactref element="E10" pad="10"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B_C0_L">
<contactref element="E10" pad="8"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="E5" pad="4"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="C1_L">
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="EDGE" pad="AV1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="E16" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="E16" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IO_END_CLK">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E22" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BRK_L">
<contactref element="EDGE" pad="BN1"/>
<contactref element="E16" pad="5"/>
<contactref element="E19" pad="3"/>
<contactref element="E19" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="E16" pad="8"/>
<contactref element="E21" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TS3">
<contactref element="E21" pad="12"/>
<contactref element="E17" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="5"/>
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="E21" pad="2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AJ1"/>
</signal>
<signal name="IO_PSE">
<contactref element="E21" pad="9"/>
<contactref element="E22" pad="2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BJ1"/>
</signal>
<signal name="ADD_ACC">
<contactref element="E15" pad="1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BS2"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="E15" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="E17" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="E15" pad="3"/>
<contactref element="E10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BK_CYCLE_L">
<contactref element="E10" pad="4"/>
<contactref element="E10" pad="3"/>
<contactref element="E15" pad="12"/>
<contactref element="E19" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="E9" pad="11"/>
<contactref element="E9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="E9" pad="4"/>
<contactref element="E9" pad="5"/>
<contactref element="E9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B_C1">
<contactref element="E11" pad="5"/>
<contactref element="EDGE" pad="AP1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="E11" pad="6"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="E11" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="E11" pad="10"/>
<contactref element="EDGE" pad="AP2"/>
</signal>
<signal name="TP2">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E13" pad="9"/>
<contactref element="E8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TP4">
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E17" pad="9"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BTP1">
<contactref element="EDGE" pad="AC1"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B_TIME_1_L">
<contactref element="E7" pad="2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AN1"/>
</signal>
<signal name="B_TIME_4_L">
<contactref element="EDGE" pad="AM1"/>
<contactref element="E7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BTP4">
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="EDGE" pad="AF1"/>
</signal>
<signal name="B_TIME_3_L">
<contactref element="E7" pad="6"/>
<contactref element="EDGE" pad="AL1"/>
</signal>
<signal name="B_TIME_2_L">
<contactref element="E7" pad="4"/>
<contactref element="EDGE" pad="AK1"/>
</signal>
<signal name="BTP2">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="EDGE" pad="AD1"/>
</signal>
<signal name="BTP3">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="EDGE" pad="AE1"/>
</signal>
<signal name="B_INT_STROBE">
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="EDGE" pad="BH1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="E8" pad="11"/>
<contactref element="E8" pad="3"/>
<contactref element="E19" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TP1">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TS1">
<contactref element="E13" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TS2">
<contactref element="E13" pad="12"/>
<contactref element="E7" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TS4">
<contactref element="E17" pad="12"/>
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="E7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BTS1">
<contactref element="E17" pad="11"/>
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="E4" pad="9"/>
<contactref element="E18" pad="13"/>
<contactref element="E18" pad="1"/>
<contactref element="W1" pad="2"/>
<contactref element="E16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E9" pad="8"/>
<contactref element="E17" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="E9" pad="10"/>
<contactref element="E15" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BTS3_L">
<contactref element="E15" pad="5"/>
<contactref element="E19" pad="5"/>
<contactref element="E16" pad="4"/>
<contactref element="E22" pad="11"/>
<contactref element="EDGE" pad="BM1"/>
</signal>
<signal name="BTS3">
<contactref element="E13" pad="11"/>
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="E16" pad="3"/>
<contactref element="EDGE" pad="BS1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="E13" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="E21" pad="3"/>
<contactref element="E19" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CLR_AC">
<contactref element="E5" pad="5"/>
<contactref element="EDGE" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="BTS1_L">
<contactref element="E22" pad="13"/>
<contactref element="E16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="E22" pad="9"/>
<contactref element="E7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
<contactref element="E8" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="E17" pad="10"/>
<contactref element="E15" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="EDGE" pad="BP2"/>
<contactref element="W2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="EDGE" pad="BM2"/>
<contactref element="W2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B_BTS1">
<contactref element="EDGE" pad="BR1"/>
<contactref element="W1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
