<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSOP-6">
</package>
<package name="XSON8U">
</package>
<package name="SOD123W">
</package>
<package name="SC-74A">
</package>
<package name="SO14">
</package>
<package name="DHVQFN20">
</package>
<package name="DHVQFN16">
</package>
<package name="HVQFN28">
</package>
<package name="SOT23">
</package>
<package name="DFN1410-6">
</package>
<package name="IP4221CZ6-S">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NOT_GATE">
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
</symbol>
<symbol name="PWR">
<pin name="PWR"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE[SCHOTTKY]">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="BILATERAL_SWITCH">
<pin name="Y"/>
<pin name="Z"/>
<pin name="EN"/>
</symbol>
<symbol name="74XX595">
<pin name="SHCP"/>
<pin name="STCP"/>
<pin name="DS"/>
<pin name="!OE"/>
<pin name="!MR"/>
<pin name="Q7S"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="Q1"/>
<pin name="Q2"/>
<pin name="Q3"/>
<pin name="Q4"/>
<pin name="Q5"/>
<pin name="Q6"/>
<pin name="Q7"/>
<pin name="Q0"/>
</symbol>
<symbol name="PCA9685">
<pin name="A5"/>
<pin name="EXTCLK"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="!OE"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="16"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
</symbol>
<symbol name="NUP1301">
<pin name="1"/>
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="74XX541">
<pin name="VCC"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="!OE0!"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="!OE1!"/>
<pin name="Y7"/>
<pin name="Y6"/>
<pin name="Y5"/>
<pin name="Y4"/>
<pin name="Y3"/>
<pin name="Y2"/>
<pin name="Y1"/>
<pin name="Y0"/>
</symbol>
<symbol name="IP4221CZ6-S">
<pin name="1"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="2"/>
<pin name="4"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="74LVC2GU04">
<gates>
<gate name="A" symbol="NOT_GATE"/>
<gate name="B" symbol="NOT_GATE"/>
<gate name="P" symbol="PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="PWR" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="TSOP-4"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74LVC3GU04">
<gates>
<gate name="A" symbol="NOT_GATE"/>
<gate name="B" symbol="NOT_GATE"/>
<gate name="C" symbol="NOT_GATE"/>
<gate name="P" symbol="PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XSON8U">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="PWR" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE[SCHOTKY]" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE[SCHOTTKY]"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SOD123W" package="SOD123W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74HC1G14" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="NOT_GATE"/>
<gate name="G$2" symbol="PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SC-74A">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="PWR" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74HCT4066" prefix="U">
<gates>
<gate name=".1" symbol="BILATERAL_SWITCH"/>
<gate name=".2" symbol="BILATERAL_SWITCH"/>
<gate name=".3" symbol="BILATERAL_SWITCH"/>
<gate name=".4" symbol="BILATERAL_SWITCH"/>
<gate name="G$5" symbol="PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO14">
<connects>
<connect gate=".1" pin="EN" pad="13"/>
<connect gate=".1" pin="Y" pad="1"/>
<connect gate=".1" pin="Z" pad="2"/>
<connect gate=".2" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate=".2" pin="Y" pad="4"/>
<connect gate=".2" pin="Z" pad="3"/>
<connect gate=".3" pin="EN" pad="6"/>
<connect gate=".3" pin="Y" pad="8"/>
<connect gate=".3" pin="Z" pad="9"/>
<connect gate=".4" pin="EN" pad="12"/>
<connect gate=".4" pin="Y" pad="11"/>
<connect gate=".4" pin="Z" pad="10"/>
<connect gate="G$5" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$5" pin="PWR" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74HC595">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74XX595"/>
</gates>
<devices>
<device name="_DHVQFN16" package="DHVQFN16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="Q6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7S" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SHCP" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="STCP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PCA9685">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PCA9685"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HVQFN28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NUP1301" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NUP1301"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74HC541">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74XX541"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DHVQFN20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE0!" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE1!" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="Y0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Y4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Y5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Y6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Y7" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IP4221CZ6-S" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IP4221CZ6-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN1410-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
