<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="1554266-1">
</package>
<package name="4DB-P108-02">
</package>
<package name="4DB-P107-02">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="1X3_HEADER">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="USB.5PIN">
<pin name="VBUS"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="ID"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="CASE"/>
</symbol>
<symbol name="USB.4PIN">
<pin name="VBUS"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="USB.MICRO">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB.5PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1554266-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CASE" pad="PAD1@1 PAD1@2 PAD1@VIA1 PAD1@VIA2 PAD1@VIA3 PAD1@VIA4 PAD1@VIA5 PAD2 PAD2@VIA1 PAD2@VIA2 PAD2@VIA3 PAD2@VIA4 PAD2@VIA5 PAD2@VIA6 PAD2@VIA7 PAD3 PAD3@VIA1 PAD3@VIA2 PAD3@VIA3 PAD3@VIA4 PAD3@VIA5 PAD3@VIA6 PAD3@VIA7 PAD4@1 PAD4@2 PAD4@VIA1 PAD4@VIA2 PAD4@VIA3 PAD4@VIA4 PAD4@VIA5"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1X3" prefix="H">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1X3_HEADER"/>
</gates>
<devices>
<device name=".4DB" package="4DB-P108-02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
