<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="POWERPAK_SC70-6L-SINGLE">
</package>
<package name="POWERPAK_CHIPFET_DUAL">
</package>
<package name="0612">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MOSFET_P">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="D2" direction="pas"/>
<pin name="D3" direction="pas"/>
<pin name="D4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MOSFET_N">
<pin name="G"/>
<pin name="D"/>
<pin name="S"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SIA431DJ">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET_P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POWERPAK_SC70-6L-SINGLE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="PAD_SML"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI5906DU" prefix="U">
<gates>
<gate name=".A" symbol="MOSFET_N"/>
<gate name=".B" symbol="MOSFET_N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POWERPAK_CHIPFET_DUAL">
<connects>
<connect gate=".A" pin="D" pad="D1@1 D1@2 D1@TH"/>
<connect gate=".A" pin="G" pad="G1"/>
<connect gate=".A" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate=".B" pin="D" pad="D2@1 D2@2 D2@TH"/>
<connect gate=".B" pin="G" pad="G2"/>
<connect gate=".B" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR" prefix="R">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name=".WSK" package="0612">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1@1 1@2"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2@1 2@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
