<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ROOT1.PCB.VIAS">
</package>
<package name="ROOT1.PCB.HOLES">
</package>
<package name="ROOT1.PCB.NONE">
</package>
<package name="ROOT1.H1.BOTH">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ROOT1.PCB">
</symbol>
<symbol name="ROOT1.PCB.VIAS">
<pin name="PWR"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.PCB.HOLES">
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.SERIAL">
<pin name="ADC0"/>
<pin name="ADC1"/>
<pin name="TXO"/>
<pin name="RXI"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="SCLK"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.IO.8">
<pin name="IO.0"/>
<pin name="IO.1"/>
<pin name="IO.2"/>
<pin name="IO.3"/>
<pin name="IO.4"/>
<pin name="IO.5"/>
<pin name="IO.6"/>
<pin name="IO.7"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.IO.7">
<pin name="IO.0"/>
<pin name="IO.1"/>
<pin name="IO.2"/>
<pin name="IO.3"/>
<pin name="IO.4"/>
<pin name="IO.5"/>
<pin name="IO.6"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.IO.6">
<pin name="IO.0"/>
<pin name="IO.1"/>
<pin name="IO.2"/>
<pin name="IO.3"/>
<pin name="IO.4"/>
<pin name="IO.5"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.IO.5">
<pin name="IO.0"/>
<pin name="IO.1"/>
<pin name="IO.2"/>
<pin name="IO.3"/>
<pin name="IO.4"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.IO.4">
<pin name="IO.0"/>
<pin name="IO.1"/>
<pin name="IO.2"/>
<pin name="IO.3"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.IO.3">
<pin name="IO.0"/>
<pin name="IO.1"/>
<pin name="IO.2"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.IO.2">
<pin name="IO.0"/>
<pin name="IO.1"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.IO.1">
<pin name="IO.0"/>
</symbol>
<symbol name="ROOT1.H1.PWR">
<pin name="!RST!"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ROOT1.PCB">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ROOT1.PCB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ROOT1.PCB.NONE">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ROOT1.PCB.HOLES">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ROOT1.PCB.HOLES"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ROOT1.PCB.HOLES">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ROOT1.PCB.VIAS">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ROOT1.PCB.VIAS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ROOT1.PCB.VIAS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND GND@0 GND@1 GND@2 GND@3 GND@4 GND@5"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR" pad="VIN VIN@0 VIN@1 VIN@2 VIN@3 VIN@4 VIN@5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ROOT1.H1.BOTH.PASSTHROUGH" prefix="H">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ROOT1.H1.PWR"/>
<gate name="G$2" symbol="ROOT1.H1.SERIAL"/>
<gate name="G$3" symbol="ROOT1.H1.IO.8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ROOT1.H1.BOTH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="!RST!.BOTTOM !RST!.TOP !RST!.VIA"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND@0.BOTTOM GND@0.TOP GND@0.VIA GND@1.BOTTOM GND@1.TOP GND@1.VIA GND@2.BOTTOM GND@2.TOP GND@2.VIA GND@3.BOTTOM GND@3.TOP GND@3.VIA GND@4.BOTTOM GND@4.TOP GND@5.BOTTOM GND@5.TOP GND@6.BOTTOM GND@6.TOP GND@7.BOTTOM GND@7.TOP GND@8.BOTTOM GND@8.TOP GND@9.BOTTOM GND@9.TOP GND@10.BOTTOM GND@10.TOP GND@11.BOTTOM GND@11.TOP GND@12.BOTTOM GND@12.TOP GND@13.BOTTOM GND@13.TOP"/>
<connect gate="G$2" pin="ADC0" pad="ADC0.BOTTOM ADC0.TOP ADC0.VIA"/>
<connect gate="G$2" pin="ADC1" pad="ADC1.BOTTOM ADC1.TOP ADC1.VIA"/>
<connect gate="G$2" pin="MISO" pad="MISO.BOTTOM MISO.TOP MISO.VIA"/>
<connect gate="G$2" pin="MOSI" pad="MOSI.BOTTOM MOSI.TOP MOSI.VIA"/>
<connect gate="G$2" pin="RXI" pad="RXI.BOTTOM RXI.TOP RXI.VIA"/>
<connect gate="G$2" pin="SCLK" pad="SCLK.BOTTOM SCLK.TOP SCLK.VIA"/>
<connect gate="G$2" pin="TXO" pad="TX0.VIA TXO.BOTTOM TXO.TOP"/>
<connect gate="G$3" pin="IO.0" pad="IO.0.BOTTOM IO.0.TOP IO.0.VIA"/>
<connect gate="G$3" pin="IO.1" pad="IO.1.BOTTOM IO.1.TOP IO.1.VIA"/>
<connect gate="G$3" pin="IO.2" pad="IO.2.BOTTOM IO.2.TOP IO.2.VIA"/>
<connect gate="G$3" pin="IO.3" pad="IO.3.BOTTOM IO.3.TOP IO.3.VIA"/>
<connect gate="G$3" pin="IO.4" pad="IO.4.BOTTOM IO.4.TOP IO.4.VIA"/>
<connect gate="G$3" pin="IO.5" pad="IO.5.BOTTOM IO.5.TOP IO.5.VIA"/>
<connect gate="G$3" pin="IO.6" pad="IO.6.BOTTOM IO.6.TOP IO.6.VIA"/>
<connect gate="G$3" pin="IO.7" pad="IO.7.BOTTOM IO.7.TOP IO.7.VIA"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
