<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DGN">
</package>
<package name="RGT.16">
</package>
<package name="DSG">
</package>
<package name="LQFP.100">
</package>
<package name="DQC">
</package>
<package name="LQFP.48">
</package>
<package name="RUG.10">
</package>
<package name="RGY.20">
</package>
<package name="LLP.12.3X3MM">
</package>
<package name="DBZ">
</package>
<package name="TSOP.14.4X5MM">
</package>
<package name="DRC">
</package>
<package name="RGY.14">
</package>
<package name="DRV">
</package>
<package name="RTY.16">
</package>
<package name="RHL.14">
</package>
<package name="RHB.32">
</package>
<package name="DGS.10">
</package>
<package name="DQP.22">
</package>
<package name="RGE.24">
</package>
<package name="DGK.8">
</package>
<package name="RTW.24">
</package>
<package name="PW.16">
</package>
<package name="RGV.16">
</package>
<package name="LLP-EP">
</package>
<package name="DDA">
</package>
<package name="DCK">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DRV8837">
<pin name="VCC"/>
<pin name="IN1"/>
<pin name="IN2"/>
<pin name="!SLEEP"/>
<pin name="VMOT"/>
<pin name="OUT1"/>
<pin name="OUT2"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="TPS6214X">
<pin name="PVIN"/>
<pin name="AVIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="SS/TR"/>
<pin name="DEF"/>
<pin name="FSW"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="VOS"/>
<pin name="PG"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="PGND"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968">
<pin name="VDD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="GNDA"/>
<pin name="VDD25"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="OSC0"/>
<pin name="OSC1"/>
<pin name="XOSC0"/>
<pin name="XOSC1"/>
<pin name="CMOD0"/>
<pin name="CMOD1"/>
<pin name="!RST!"/>
<pin name="!HIBERNATE!"/>
<pin name="!WAKE!"/>
<pin name="LDO"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968.C">
<pin name="PC7/C2-"/>
<pin name="PC5/C1+"/>
<pin name="PC3/TDO/SWO"/>
<pin name="PC2/TDI"/>
<pin name="PC4/PHA0"/>
<pin name="PC6/C2+"/>
<pin name="PC1/TMS/SWDIO"/>
<pin name="PC0/TCLK/SWCLK"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968.D">
<pin name="PD3/U1.TXO"/>
<pin name="PD2/U1.RXI"/>
<pin name="PD1/PWM1"/>
<pin name="PD0/IDX0"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968.E">
<pin name="PE3/SSI1.TXO"/>
<pin name="PE2/SSI1.RXI"/>
<pin name="PE1/SSI1.FSS"/>
<pin name="PE0/SSI1.CLK"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968.A">
<pin name="PA7/I2C1.SDA"/>
<pin name="PA5/SSI0.MOSI"/>
<pin name="PA3/SSI0.FSS"/>
<pin name="PA2/SSI0.CLK"/>
<pin name="PA4/SSI0.MISO"/>
<pin name="PA6/I2C1.SCL"/>
<pin name="PA1/U0.TXO"/>
<pin name="PA0/U0.RXI"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968.B">
<pin name="PB7/!TRST!"/>
<pin name="PB5/C1-"/>
<pin name="PB3/I2C0.SDA"/>
<pin name="PB2/I2C0.SCL"/>
<pin name="PB4/C0-"/>
<pin name="PB6/C0+"/>
<pin name="PB1/CCP2"/>
<pin name="PB0/CCP0"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968.ADC">
<pin name="ADC7"/>
<pin name="ADC5"/>
<pin name="ADC3"/>
<pin name="ADC2"/>
<pin name="ADC4"/>
<pin name="ADC6"/>
<pin name="ADC1"/>
<pin name="ADC0"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968.F">
<pin name="PF7"/>
<pin name="PF5"/>
<pin name="PF3/PWM5"/>
<pin name="PF2/PWM4"/>
<pin name="PF4/C0O"/>
<pin name="PF6/CCP1"/>
<pin name="PF1/IDX1"/>
<pin name="PF0/PHB0"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968.G">
<pin name="PG3"/>
<pin name="PG2/PWM0"/>
<pin name="PG1/U2.TXI"/>
<pin name="PG0/U2.RXO"/>
<pin name="PG4/CPP3"/>
<pin name="PG5"/>
<pin name="PG6/PHA1"/>
<pin name="PG7/PHB1"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S1968.H">
<pin name="PH3/FAULT"/>
<pin name="PH2"/>
<pin name="PH1/PWM3"/>
<pin name="PH0/PWM2"/>
</symbol>
<symbol name="LM3668">
<pin name="VDD"/>
<pin name="PVIN"/>
<pin name="SW1"/>
<pin name="SW2"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="VSEL"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="SYNC/MODE"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="SGND"/>
</symbol>
<symbol name="DAC7552">
<pin name="SCLK"/>
<pin name="!SYNC!"/>
<pin name="SDIN"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="DCEN"/>
<pin name="!CLR!"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VREFA"/>
<pin name="VREFB"/>
<pin name="IOVDD"/>
<pin name="!PD!"/>
<pin name="VOUTA"/>
<pin name="VOUTB"/>
<pin name="VFBA"/>
<pin name="VFBB"/>
</symbol>
<symbol name="REF31XX">
<pin name="VIN"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="LM48100Q">
<pin name="!FAULT!"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="I2CVDD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="ADR"/>
<pin name="OUTA"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="BIAS"/>
<pin name="IN1"/>
<pin name="IN2"/>
<pin name="PVDD"/>
<pin name="OUTB"/>
<pin name="PGND"/>
</symbol>
<symbol name="BQ24083">
<pin name="IN"/>
<pin name="STAT1"/>
<pin name="STAT2"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="!CE!"/>
<pin name="!PG!"/>
<pin name="VBSEL"/>
<pin name="ISET"/>
</symbol>
<symbol name="74AHC14">
<pin name="VCC"/>
<pin name="1A"/>
<pin name="1Y"/>
<pin name="2A"/>
<pin name="2Y"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="3A"/>
<pin name="3Y"/>
<pin name="4A"/>
<pin name="4Y"/>
<pin name="5A"/>
<pin name="5Y"/>
<pin name="6A"/>
<pin name="6Y"/>
</symbol>
<symbol name="TPS6104X">
<pin name="VIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="FB"/>
</symbol>
<symbol name="TPS6120X">
<pin name="VIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="PS"/>
<pin name="UVLO"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="L"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VAUX"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="PGND"/>
</symbol>
<symbol name="TPA6111">
<pin name="VDD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="IN1-"/>
<pin name="IN2-"/>
<pin name="BYPASS"/>
<pin name="VO2"/>
<pin name="SHDN"/>
<pin name="VO1"/>
</symbol>
<symbol name="DRC8800">
<pin name="PHASE"/>
<pin name="ENABLE"/>
<pin name="!SLEEP"/>
<pin name="VMOT"/>
<pin name="OUT+"/>
<pin name="OUT-"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="CP1"/>
<pin name="CP2"/>
<pin name="VCP"/>
<pin name="SENSE"/>
<pin name="VREG"/>
<pin name="!FAULT"/>
<pin name="MODE"/>
</symbol>
<symbol name="ADS7953">
<pin name="+VA"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="+VBD"/>
<pin name="ALARM"/>
<pin name="REFM"/>
<pin name="REFP"/>
<pin name="MXO"/>
<pin name="AINP"/>
<pin name="AINM"/>
<pin name="CH0"/>
<pin name="CH1"/>
<pin name="CH2"/>
<pin name="CH3"/>
<pin name="CH4"/>
<pin name="CH5"/>
<pin name="CH6"/>
<pin name="CH7"/>
<pin name="CH8"/>
<pin name="CH9"/>
<pin name="CH10"/>
<pin name="CH11"/>
<pin name="CH12"/>
<pin name="CH13"/>
<pin name="CH14"/>
<pin name="CH15"/>
</symbol>
<symbol name="TPS54X21">
<pin name="PVIN"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RT/CLK"/>
<pin name="PWRGD"/>
<pin name="BOOT"/>
<pin name="PH"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="SS/TR"/>
<pin name="COMP"/>
<pin name="VSENSE"/>
</symbol>
<symbol name="TPS5331[8/9]">
<pin name="VIN"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VREG"/>
<pin name="RF"/>
<pin name="TRIP"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="ROVP"/>
<pin name="MODE"/>
<pin name="LL"/>
<pin name="VBST"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="PGOOD"/>
<pin name="EN"/>
</symbol>
<symbol name="TPS6208X">
<pin name="VIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="MODE"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="PG"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="VOS"/>
<pin name="FB"/>
</symbol>
<symbol name="ADS7959">
<pin name="+VA"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="+VBD"/>
<pin name="ALARM"/>
<pin name="REFM"/>
<pin name="REFP"/>
<pin name="MXO"/>
<pin name="AINP"/>
<pin name="AINM"/>
<pin name="CH0"/>
<pin name="CH1"/>
<pin name="CH2"/>
<pin name="CH3"/>
<pin name="CH4"/>
<pin name="CH5"/>
<pin name="CH6"/>
<pin name="CH7"/>
</symbol>
<symbol name="INA220">
<pin name="VIN+"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VIN-"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
</symbol>
<symbol name="TCA6416A">
<pin name="VCCP"/>
<pin name="VCCI"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="ADDR"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="!INT"/>
</symbol>
<symbol name="PCA9557">
<pin name="VCC"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="P0"/>
<pin name="P1"/>
<pin name="P2"/>
<pin name="P3"/>
<pin name="P4"/>
<pin name="P5"/>
<pin name="P6"/>
<pin name="P7"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="ADS7830">
<pin name="VDD"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="REF"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="CH0"/>
<pin name="CH1"/>
<pin name="CH2"/>
<pin name="CH3"/>
<pin name="CH4"/>
<pin name="CH5"/>
<pin name="CH6"/>
<pin name="CH7"/>
</symbol>
<symbol name="74XX244">
<pin name="1!OE"/>
<pin name="1A1"/>
<pin name="2Y4"/>
<pin name="1A2"/>
<pin name="2Y3"/>
<pin name="1A3"/>
<pin name="2Y2"/>
<pin name="1A4"/>
<pin name="2Y1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="2!OE"/>
<pin name="1Y1"/>
<pin name="2A4"/>
<pin name="1Y2"/>
<pin name="2A3"/>
<pin name="1Y3"/>
<pin name="2A2"/>
<pin name="1Y4"/>
<pin name="2A1"/>
</symbol>
<symbol name="74XX125">
<pin name="2!OE"/>
<pin name="1A"/>
<pin name="2A"/>
<pin name="3A"/>
<pin name="4A"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="1Y"/>
<pin name="2Y"/>
<pin name="3Y"/>
<pin name="4Y"/>
<pin name="1!OE"/>
<pin name="3!OE"/>
<pin name="4!OE"/>
</symbol>
<symbol name="ADS1015">
<pin name="VDD"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="ADDR"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="AIN0"/>
<pin name="AIN1"/>
<pin name="AIN2"/>
<pin name="AIN3"/>
<pin name="RDY"/>
</symbol>
<symbol name="LM2700">
<pin name="VC"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="!SHDN"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="FSLCT"/>
<pin name="SW"/>
</symbol>
<symbol name="TPS54X0">
<pin name="VIN"/>
<pin name="ENA"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="PH"/>
<pin name="BOOT"/>
<pin name="VSENSE"/>
</symbol>
<symbol name="TS3A44159">
<pin name="EN1,2"/>
<pin name="IN1"/>
<pin name="IN2"/>
<pin name="EN3,4"/>
<pin name="IN3"/>
<pin name="IN4"/>
<pin name="O1"/>
<pin name="!O1"/>
<pin name="O2"/>
<pin name="!O2"/>
<pin name="O3"/>
<pin name="!O3"/>
<pin name="O4"/>
<pin name="!O4"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="TPS6212X">
<pin name="VIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="VOUT"/>
</symbol>
<symbol name="TPS715XX">
<pin name="VIN"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="TPS6215X">
<pin name="PVIN"/>
<pin name="AVIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="SS/TR"/>
<pin name="DEF"/>
<pin name="FSW"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="PG"/>
<pin name="VOS"/>
<pin name="SW"/>
</symbol>
<symbol name="TPS62177">
<pin name="VIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="SLEEP"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="PG"/>
<pin name="VOS"/>
<pin name="SW"/>
</symbol>
<symbol name="PCA9538">
<pin name="VCC"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="!INT"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="P0"/>
<pin name="P1"/>
<pin name="P2"/>
<pin name="P3"/>
<pin name="P4"/>
<pin name="P5"/>
<pin name="P6"/>
<pin name="P7"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DRV8837" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRV8837"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DSG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!SLEEP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VMOT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS6214X" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS6214X"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RGT.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="6 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="AVIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DEF" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FSW" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PG" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="15 16"/>
<connect gate="G$1" pin="PVIN" pad="11 12"/>
<connect gate="G$1" pin="SS/TR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="1 2 3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3S1968" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM3S1968.A"/>
<gate name="G$2" symbol="LM3S1968.C"/>
<gate name="G$3" symbol="LM3S1968.D"/>
<gate name="G$4" symbol="LM3S1968.E"/>
<gate name="G$5" symbol="LM3S1968"/>
<gate name="G$6" symbol="LM3S1968.ADC"/>
<gate name="G$7" symbol="LM3S1968.F"/>
<gate name="G$8" symbol="LM3S1968.H"/>
<gate name="G$9" symbol="LM3S1968.G"/>
<gate name="G$10" symbol="LM3S1968.B"/>
</gates>
<devices>
<device name=".LQFP" package="LQFP.100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PA0/U0.RXI" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1/U0.TXO" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2/SSI0.CLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3/SSI0.FSS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4/SSI0.MISO" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5/SSI0.MOSI" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6/I2C1.SCL" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7/I2C1.SDA" pad="35"/>
<connect gate="G$10" pin="PB0/CCP0" pad="66"/>
<connect gate="G$10" pin="PB1/CCP2" pad="67"/>
<connect gate="G$10" pin="PB2/I2C0.SCL" pad="70"/>
<connect gate="G$10" pin="PB3/I2C0.SDA" pad="71"/>
<connect gate="G$10" pin="PB4/C0-" pad="92"/>
<connect gate="G$10" pin="PB5/C1-" pad="91"/>
<connect gate="G$10" pin="PB6/C0+" pad="90"/>
<connect gate="G$10" pin="PB7/!TRST!" pad="89"/>
<connect gate="G$2" pin="PC0/TCLK/SWCLK" pad="80"/>
<connect gate="G$2" pin="PC1/TMS/SWDIO" pad="79"/>
<connect gate="G$2" pin="PC2/TDI" pad="78"/>
<connect gate="G$2" pin="PC3/TDO/SWO" pad="77"/>
<connect gate="G$2" pin="PC4/PHA0" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="PC5/C1+" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="PC6/C2+" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="PC7/C2-" pad="22"/>
<connect gate="G$3" pin="PD0/IDX0" pad="10"/>
<connect gate="G$3" pin="PD1/PWM1" pad="11"/>
<connect gate="G$3" pin="PD2/U1.RXI" pad="12"/>
<connect gate="G$3" pin="PD3/U1.TXO" pad="13"/>
<connect gate="G$4" pin="PE0/SSI1.CLK" pad="72"/>
<connect gate="G$4" pin="PE1/SSI1.FSS" pad="73"/>
<connect gate="G$4" pin="PE2/SSI1.RXI" pad="74"/>
<connect gate="G$4" pin="PE3/SSI1.TXO" pad="75"/>
<connect gate="G$5" pin="!HIBERNATE!" pad="51"/>
<connect gate="G$5" pin="!RST!" pad="64"/>
<connect gate="G$5" pin="!WAKE!" pad="50"/>
<connect gate="G$5" pin="CMOD0" pad="65"/>
<connect gate="G$5" pin="CMOD1" pad="76"/>
<connect gate="G$5" pin="GND" pad="9 15 21 33 39 45 54 57 63 69 82 87 94"/>
<connect gate="G$5" pin="GNDA" pad="4 97"/>
<connect gate="G$5" pin="LDO" pad="7"/>
<connect gate="G$5" pin="OSC0" pad="48"/>
<connect gate="G$5" pin="OSC1" pad="49"/>
<connect gate="G$5" pin="VBAT" pad="55"/>
<connect gate="G$5" pin="VDD" pad="8 20 32 44 56 68 81 93"/>
<connect gate="G$5" pin="VDD25" pad="14 38 62 88"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDA" pad="3 98"/>
<connect gate="G$5" pin="XOSC0" pad="52"/>
<connect gate="G$5" pin="XOSC1" pad="53"/>
<connect gate="G$6" pin="ADC0" pad="1"/>
<connect gate="G$6" pin="ADC1" pad="2"/>
<connect gate="G$6" pin="ADC2" pad="5"/>
<connect gate="G$6" pin="ADC3" pad="6"/>
<connect gate="G$6" pin="ADC4" pad="100"/>
<connect gate="G$6" pin="ADC5" pad="99"/>
<connect gate="G$6" pin="ADC6" pad="96"/>
<connect gate="G$6" pin="ADC7" pad="95"/>
<connect gate="G$7" pin="PF0/PHB0" pad="47"/>
<connect gate="G$7" pin="PF1/IDX1" pad="61"/>
<connect gate="G$7" pin="PF2/PWM4" pad="60"/>
<connect gate="G$7" pin="PF3/PWM5" pad="59"/>
<connect gate="G$7" pin="PF4/C0O" pad="58"/>
<connect gate="G$7" pin="PF5" pad="46"/>
<connect gate="G$7" pin="PF6/CCP1" pad="43"/>
<connect gate="G$7" pin="PF7" pad="42"/>
<connect gate="G$8" pin="PH0/PWM2" pad="86"/>
<connect gate="G$8" pin="PH1/PWM3" pad="85"/>
<connect gate="G$8" pin="PH2" pad="84"/>
<connect gate="G$8" pin="PH3/FAULT" pad="83"/>
<connect gate="G$9" pin="PG0/U2.RXO" pad="19"/>
<connect gate="G$9" pin="PG1/U2.TXI" pad="18"/>
<connect gate="G$9" pin="PG2/PWM0" pad="17"/>
<connect gate="G$9" pin="PG3" pad="16"/>
<connect gate="G$9" pin="PG4/CPP3" pad="41"/>
<connect gate="G$9" pin="PG5" pad="40"/>
<connect gate="G$9" pin="PG6/PHA1" pad="37"/>
<connect gate="G$9" pin="PG7/PHB1" pad="36"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3668" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM3668"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LLP.12.3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PVIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SGND" pad="8 9 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SW1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SW2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC/MODE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSEL" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DAC7552" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DAC7552"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RGT" package="RGT.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLR!" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!PD!" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!SYNC!" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DCEN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VFBA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VFBB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUTA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUTB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFB" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REF31XX" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REF31XX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DBZ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM48100Q" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM48100Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP.14.4X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!FAULT!" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BIAS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CVDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTB" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BQ24083" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BQ24083"/>
</gates>
<devices>
<device name=".DRC" package="DRC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE!" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!PG!" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ISET" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="STAT1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="STAT2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBSEL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="5 PAD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74AHC14" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74AHC14"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RGY.14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="5A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="5Y" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="6A" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="6Y" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS61040" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS6104X"/>
</gates>
<devices>
<device name=".DRV" package="DRV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS6120X" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS6120X"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DRC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="4 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="UVLO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VAUX" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPA6111" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPA6111"/>
</gates>
<devices>
<device name=".DGN" package="DGN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BYPASS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SHDN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VO1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VO2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRV8800" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRC8800"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RTY" package="RTY.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!FAULT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!SLEEP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CP1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CP2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 12 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PHASE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VMOT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADS7953" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADS7953"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RHB" package="RHB.32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="+VA" pad="21 32"/>
<connect gate="G$1" pin="+VBD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AINM" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AINP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="ALARM" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CH0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CH10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CH11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CH12" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CH13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CH14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CH15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CH3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CH4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CH5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CH6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CH7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CH8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CH9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1 22 27 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="MXO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="REFM" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="REFP" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS54X21" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS54X21"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RHL" package="RHL.14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 3 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PH" pad="11 12"/>
<connect gate="G$1" pin="PVIN" pad="4 5"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRGD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RT/CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SS/TR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENSE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS5331[8/9]" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS5331[8/9]"/>
</gates>
<devices>
<device name=".DQP" package="DQP.22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="LL" pad="6 7 8 9 10 11"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PGOOD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RF" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ROVP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIP" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VBST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="12 13 14 15 16 17"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS6208X" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS6208X"/>
</gates>
<devices>
<device name=".DSG" package="DSG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PG" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADS7959" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADS7959"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RGE" package="RGE.24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="+VA" pad="1 14"/>
<connect gate="G$1" pin="+VBD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AINM" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AINP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="ALARM" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CH0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CH3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CH4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CH5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CH6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CH7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 15 20 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="MXO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="REFM" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="REFP" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INA220" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INA220"/>
</gates>
<devices>
<device name=".DGS" package="DGS.10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TCA6416A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TCA6416A"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RTW" package="RTW.24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCI" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PCA9557">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PCA9557"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RGV" package="RGV.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADS7830">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADS7830"/>
</gates>
<devices>
<device name=".PW" package="PW.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CH0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CH3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CH4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CH5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CH6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CH7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74XX244">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74XX244"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RGY" package="RGY.20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1!OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="1A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="1A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2!OE" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="2A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2A3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="2A4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74XX125">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74XX125"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RGY" package="RGY.14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1!OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2!OE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="3!OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="4!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADS1015">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADS1015"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RUG" package="RUG.10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADDR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2700" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM2700"/>
</gates>
<devices>
<device name=".LLP" package="LLP-EP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!SHDN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="FSLCT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="5 6 7 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="8 9 10"/>
<connect gate="G$1" pin="VC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS54X0" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS54X0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DDA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ENA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PH" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENSE" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TS3A44159" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TS3A44159"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RGT" package="RGT.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!O1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!O2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!O3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!O4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="EN1,2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EN3,4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS6212X" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS6212X"/>
</gates>
<devices>
<device name=".DRV" package="DRV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS715XX" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS715XX"/>
</gates>
<devices>
<device name=".DCK" package="DCK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS6215X" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS6215X"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RGT" package="RGT.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="6 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="AVIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DEF" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FSW" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PG" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="15 16"/>
<connect gate="G$1" pin="PVIN" pad="11 12"/>
<connect gate="G$1" pin="SS/TR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="1 2 3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS62177" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS62177"/>
</gates>
<devices>
<device name=".DQC" package="DQC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PG" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="1 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SLEEP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PCA9538" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PCA9538"/>
</gates>
<devices>
<device name=".RGV" package="RGV.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6 PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
